### Додаткові властивості

Користувачі можуть змінювати додаткові властивості під час роботи відповідно до робочого середовища та продуктивності. Щоб відрегулювати параметри додаткових властивостей, відкрийте диспетчер пристроїв, відкрийте деревовидний список мережевих адаптерів, поставте прапорець біля пункту «Realtek FE/GbE Family Controller», клацніть правою клавішею миші, виконайте параметр меню «Властивості...», і коли з'явиться підказка щодо властивостей «Realtek FE/GbE Family Controller», виберіть аркуш додаткових властивостей.

ПРИМІТКА.

- Параметри додаткових властивостей повинні використовувати досвідчені користувачі. Звичайні користувачі повинні використовувати значення за промовчанням.

- Неправильне налаштування додаткових властивостей може призвести до помилки з'єднання або зниження продуктивності. Якщо таке станеться, див. цей розділ, щоб вибрати відповідні параметри або відновіть значення за промовчанням.

#### Автоматичне вимкнення Gigabit (режим енергозбереження)

З метою енергозбереження драйвер також може вимкнути Gigabit під час повторного з'єднання кабелю.

Параметри | Опис
Вимкнено | Вимкнути функцію автоматичного вимкнення Gigabit (за промовчанням)
Повторне з'єднання, акумулятор | Автоматичне вимкнення Gigabit під час повторного з'єднання у разі використання акумулятора
Повторне з'єднання, акумулятор або живлення змінного струму | Автоматичне вимкнення Gigabit під час повторного з'єднання

ПРИМІТКА.

- (*) Ця функція сумісна лише з Gigabit Ethernet Controller.

#### Регулятор потоку

Realtek FE/GbE Family Controller може тимчасово припинити передачу пакетів під час отримання пакету регулятора потоку або надсилати пакет регулятора потоку, щоб зупинити сторону передачі з метою врівноваження сторін передачі й отримання та призупинити сторону передачі пакету регулятора потоку

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію регулювання потоку (за промовчанням)
Вимкнено | Вимкнути функцію регулювання потоку

#### Функція Green Ethernet

Це режим енергозбереження. Realtek FE/GbE Family Controller може ідентифікувати довжину підключеного кабелю, щоб визначити вихідну напругу передачі.

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію Green Ethernet
Вимкнено | Вимкнути функцію Green Ethernet

ПРИМІТКА.

- (*) Параметри за промовчанням залежать від конкретного продукту. Див. паспорт продукту, щоб налаштувати цю функцію.

#### Переривання черги завершення для керування

Відрегулюйте частоту переривання ЦП під час роботи відповідно до мережевого трафіку. Увімкнення цієї функції може призвести до зниженої продуктивності ЦП.

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію переривання черги завершення для керування (за промовчанням)
Вимкнено | Вимкнути функцію переривання черги завершення для керування

#### Розвантаження контрольної суми IPv4

Налаштувати функцію контрольної суми IPv4 за допомогою обладнання

Параметри | Опис
Вимкнути | Вимкнути функцію контрольної суми IPv4 за допомогою обладнання
Rx і Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми IPv4 для Tx і Rx за допомогою обладнання (за промовчанням)
Rx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми IPv4 лише для Rx за допомогою обладнання
Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми IPv4 лише для Tx за допомогою обладнання

#### Jumbo-кадр

Максимальна довжина пакетів, що передаються (MTU), в мережі Ethernet — 1500 байт. Jumbo-кадр — це кадр, довжина якого перевищує 1500 байт. Користувач може використовувати цей параметр для регулювання максимальної довжини пакетів, що передаються, сумісної з мережевим адаптером/контролером Ethernet.

Параметри | Опис
MTU — 2 КБ | Встановіть для довжини Jumbo-кадру значення 2 КБ.
MTU — 3 КБ | Встановіть для довжини Jumbo-кадру значення 3 КБ.
MTU — 4 КБ | Встановіть для довжини Jumbo-кадру значення 4 КБ.
MTU — 5 КБ | Встановіть для довжини Jumbo-кадру значення 5 КБ.
MTU — 6 КБ | Встановіть для довжини Jumbo-кадру значення 6 КБ.
MTU — 7 КБ | Встановіть для довжини Jumbo-кадру значення 7 КБ.
Вимкнути | Вимкніть функцію Jumbo-кадру (за промовчанням)

ПРИМІТКА.

- Щоб увімкнути функцію Jumbo-кадру, також потрібно ввімкнути цю функцію на іншій підключеній стороні.

#### Розвантаження великого надсилання верс. 2 (IPv4)

Налаштувати функцію фрагментації пакетів TCP за допомогою обладнання мережевого адаптера/контролера.

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію фрагментації пакетів IPv4 за допомогою обладнання мережевого адаптера/контролера (за промовчанням)
Вимкнено | Вимкнути функцію фрагментації пакетів IPv4 за допомогою обладнання мережевого адаптера/контролера

#### Розвантаження великого надсилання верс. 2 (IPv6)

Налаштувати функцію фрагментації пакетів IPv6 за допомогою обладнання мережевого адаптера/контролера

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію фрагментації пакетів IPv6 за допомогою обладнання мережевого адаптера/контролера (за промовчанням).
Вимкнено | Вимкнути функцію фрагментації пакетів IPv6 за допомогою обладнання мережевого адаптера/контролера

#### Мережева адреса

Змінити MAC-адресу

Значення за промовчанням: немає

#### Пріоритетність та віртуальна локальна мережа

Інформація про IEEE 802.1Q/p вказує на пріоритетність пакета та віртуальну локальну мережу, до якої він належить. Налаштування параметра уможливлює пріоритетну передачу та позначення / зняття позначення віртуальної локальної мережі за допомогою обладнання мережевого адаптера/контролера.

Параметри | Опис
Пріоритетність та віртуальну локальну мережу вимкнено | Вимкнути пріоритетність та позначення / зняття позначення віртуальної локальної мережі
Пріоритетність та віртуальну локальну мережу увімкнено | Увімкнути пріоритетність та позначення / зняття позначення віртуальної локальної мережі за допомогою обладнання (за промовчанням)
Пріоритетність увімкнено | Увімкнути пріоритетність за допомогою обладнання
Віртуальну локальну мережу ввімкнено | Увімкнути пріоритетність та позначення / зняття позначення віртуальної локальної мережі за допомогою обладнання

#### Отримати буфери

Налаштувати розмір отриманого буфера

Параметри | Діапазон
Розмір отриманого буфера | 1~512 (за промовчанням: 512)

#### Receive Side Scaling

Технологія Receive Side Scaling (RSS) — це механізм динамічного призначення одного або кількох багатоядерних ЦП для обробки отриманих пакетів.

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію RSS (за промовчанням)
Вимкнено | Вимкнути функцію RSS

ПРИМІТКА.

- Див. паспорт продукту, щоб переконатися, що Realtek FE/GbE Family Controller підтримує цю функцію.

#### Вимкнути дистанційне ввімкнення через локальну мережу

Налаштувати функцію дистанційного ввімкнення через локальну мережу після вимкнення.

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію дистанційного ввімкнення через локальну мережу після вимкнення (за промовчанням)
Вимкнено | Вимкнути функцію дистанційного ввімкнення через локальну мережу після вимкнення

#### Швидкість і дуплексний режим

Змінити швидкість з'єднання та дуплексний режим

Параметри | Опис
Автоматичне узгодження | Автоматичне узгодження підтримуваної швидкості з'єднання та дуплексного режиму з підключеним пристроєм (за промовчанням)
10 Мб/с — півдуплексний | Встановити для швидкості з'єднання та дуплексного режиму значення «10 Мб/с / півдуплексний»
110 Мб/с — повнодуплексний | Встановити для швидкості з'єднання та дуплексного режиму значення «10 Мб/с / повнодуплексний»
100 Мб/с — півдуплексний | Встановити для швидкості з'єднання та дуплексного режиму значення «100 Мб/с / півдуплексний»
100 Мб/с — повнодуплексний | Встановити для швидкості з'єднання та дуплексного режиму значення «100 Мб/с / повнодуплексний»
1,0 Гб/с — повнодуплексний | Встановити для швидкості з'єднання та дуплексного режиму значення «1000 Мб/с / повнодуплексний» (*)

ПРИМІТКА.

- (*) Значення «1,0 Гб/с / повнодуплексний» підтримує лише Gbe Family Controller.

#### Розвантаження контрольної суми TCP (IPv4)

Налаштувати функцію контрольної суми TCP за допомогою обладнання (IPv4)

Параметри | Опис
Вимкнути | Вимкнути функцію контрольної суми TCP за допомогою обладнання (IPv4)
Rx і Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми TCP для Tx і Rx за допомогою обладнання (IPv4) (за промовчанням)
Rx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми TCP лише для Rx за допомогою обладнання (IPv4)
Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми TCP лише для Tx за допомогою обладнання (IPv4)

#### Розвантаження контрольної суми TCP (IPv6)

Налаштувати функцію контрольної суми TCP за допомогою обладнання (IPv6)

Параметри | Опис
Вимкнути | Вимкнути функцію контрольної суми TCP за допомогою обладнання (IPv6)
Rx і Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми TCP для Tx і Rx за допомогою обладнання (IPv6) (за промовчанням)
Rx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми TCP лише для Rx за допомогою обладнання (IPv6)
Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми TCP лише для Tx за допомогою обладнання (IPv6)

#### Передати буфери

Налаштувати розмір передачі буферу

Параметри | Діапазон
Розмір передачі буферу | 1~128 (за промовчанням: 128)

#### Розвантаження контрольної суми UDP (IPv4)

Налаштувати функцію контрольної суми UDP за допомогою обладнання (IPv4)

Параметри | Опис
Вимкнути | Вимкнути функцію контрольної суми UDP за допомогою обладнання (IPv4)
Rx і Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми UDP для Tx і Rx за допомогою обладнання (IPv4) (за промовчанням)
Rx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми UDP лише для Rx за допомогою обладнання (IPv4)
Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми UDP лише для Tx за допомогою обладнання (IPv4)

#### Розвантаження контрольної суми UDP (IPv6)

Налаштувати функцію контрольної суми UDP за допомогою обладнання (IPv6)

Параметри | Опис
Вимкнути | Вимкнути функцію контрольної суми UDP за допомогою обладнання (IPv6)
Rx і Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми UDP для Tx і Rx за допомогою обладнання (IPv6) (за промовчанням)
Rx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми UDP лише для Rx за допомогою обладнання (IPv6)
Tx увімкнено | Увімкнути функцію контрольної суми UDP лише для Tx за допомогою обладнання (IPv6)

#### Увімкнення в разі пакетів Magic Packet

Встановіть функцію ввімкнення мережевого адаптера/контролера для ввімкнення системи в режимі сну або бездіяльності під час отримання пакетів Magic Packet

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію ввімкнення під час отримання пакетів Magic Packet (за промовчанням)
Вимкнено | Вимкнути функцію ввімкнення під час отримання пакетів Magic Packet

#### Увімкнення в разі збігу послідовності

Встановіть функцію ввімкнення мережевого адаптера/контролера для ввімкнення системи в режимі сну або бездіяльності в разі збігу послідовності

Параметри | Опис
Увімкнено | Увімкнути функцію ввімкнення в разі збігу послідовності (за промовчанням)
Вимкнено | Вимкнути функцію ввімкнення в разі збігу послідовності

#### Дистанційне ввімкнення через мережу та швидкість з'єднання під час вимкнення

Встановити швидкість з'єднання мережевого адаптера/контролера, коли система перебуває в режимі сну або бездіяльності.

Параметри | Опис
Спершу 10 Мб/с | Встановити для швидкості з'єднання значення «10 Мб/с», коли система перебуває в режимі сну або бездіяльності
Спершу 100 Мб/с | Встановити для швидкості з'єднання значення «100 Мб/с», коли система перебуває в режимі сну або бездіяльності