************************************************************
** ENU *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Installation Readme
*                                                           
*  NOTA:  Este documento diz respeito a sistemas que contêm os seguintes chipsets Intel: 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815  Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820 Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset           
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  CONTEÚDO DO DOCUMENTO
************************************************************
Este documento contém as secções seguintes:

1.  Descrição geral
2.  Requisitos do sistema
3.  Instalar o Software
    3A. Instalar o software em Modo interactivo
    3B. Instalar o software em Modo silencioso
    3C. Lista de opções de sinalizadores de linha de comando disponíveis
4.  Verificar instalação do software
5.  Conteúdo do pacote de distribuição
6.  Identificar o número da versão do software 
7.  Resolução de problemas

************************************************************
* 1.  DESCRIÇÃO GERAL
************************************************************
O Intel(R) Chipset Software Installation Utility instala no sistema os ficheiros INF Windows*, que mostram ao sistema operativo a forma como os componentes do chipset serão configurados. Tal é necessário para o funcionamento adequado das seguintes versões:

   - PCI Core e Serviços ISAPNP 
   - Suporte AGP 
   - IDE/ATA33/ATA66 Suporte de armazenamento
   - Suporte USB 
   - Identificação dos componentes do chipset Intel no gestor de dispositivos

************************************************************
* 2.  REQUISITOS DO SISTEMA 
************************************************************
1.  O software incluído neste pacote de distribuição destina-se a trabalhar com as seguintes configurações de chipset:

          Intel(R) 810  Chipset 
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815  Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset                 
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  Tem de ter instalado no sistema um dos sistemas operativos a seguir:
    Windows 95      4.00.950   (Versão original)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 sem suplemento USB)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 com suplemento USB)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 com ou sem suplemento USB)
    Windows 98      4.10.1998  (Versão original)
    Windows 98 Second Edition
                    4.10.2222  (Versão original)         
    Windows ME      4.90.3000  (Versão original)
    Windows 2000    5.00.2195  (Versão original)

Para verificar qual sistema operativo foi instalado no sistema, siga os seguintes passos:

    a.  Prima Iniciar.
    b.  Seleccione Definições.
    c.  Seleccione Painel de controlo.
    d.  Prima duas vezes no ícone Sistema.
    e.  Prima o separador de propriedades do sistema geral.
    f.  Verifique qual SO foi instalado, ao ler a informação do sistema.
                              
3.  O software deve ser instalado em sistemas com, pelo menos, 32 MB de memória.

4.  Deve existir espaço de disco rígido suficiente na directoria <TEMP> (geralmente C:\WINDOWS\TEMP)do sistema no qual este software será instalado.

Verifique junto do seu fornecedor qual sistema operativo e chipset Intel são utilizados no seu sistema.  

************************************************************
* 3.  INSTALAR O SOFTWARE 
************************************************************
Este software pode ser instalado em dois modos: Interactivo ou Silencioso. O modo interactivo exige a intervenção do utilizador durante a instalação; o modo silencioso não necessita desta intervenção.

Adicionalmente, este software oferece um conjunto de opções de sinalizadores de linha de comando, os quais tornam possível uma maior funcionalidade de instalação. Os sinalizadores de linha de comando não são sensíveis a letras maiúsculas/minúsculas. Consulte a secção 3C para obter uma descrição completa destes sinalizadores.

Nota importante:
O Intel(R) Chipset Software Installation Utility está distribuido em dois formatos -extracção automática .EXE files (INFINST_xxx.EXE) ou ficheiros .ZIP comprimidos (INFINST_xxx.ZIP).  A sintaxe da linha-comando varia conforme o formato em que é executada. Consulte a secção 3C para mais informações.

************************************************************
* 3A.  INSTALAR O SOFTWARE EM MODO INTERACTIVO
************************************************************
1.  Verifique os requisitos do sistema.  O sistema operativo tem de estar completamente instalado e a ser executado antes de executar este software.

2.  Encerre todas as aplicações abertas.  De contrário, poderá ter problemas.

3.  Execute o programa de instalação InstallShield* :
       Distribuição de extracção automática .EXE : INFINST_xxx.EXE
       Distribuição .ZIP comprimida    : SETUP.EXE

4.  Será solicitado para aceitar os termos do contrato de licença.  Caso não os aceite, o Installer sairá sem extrair quaisquer ficheiros.
    
5.  Siga as instruções apresentadas e utilize as definições padrão para completar a configuração, assim que reinicializar o sistema operativo.

6.  Este procedimento completará a instalação do Intel(R) Chipset Software Installation Utility.  

************************************************************
* 3B.  INSTALAR O SOFTWARE EM MODO SILENCIOSO
************************************************************
1.  Verifique os requisitos do sistema.  O sistema operativo tem de estar completamente instalado e a ser executado antes de executar este software.

2.  Encerre todas as aplicações abertas.  De contrário, poderá ter problemas.


3.  Execute o programa de instalação InstallShield :
    Para instalação silenciosa com auto-reinicialização:
       Distribuição extracção automática .EXE : INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribuição .ZIP Comprimida   : SETUP.EXE -b -s
    - OU -
    Para instalação silenciosa sem auto-reinicialização:
       Extracção automática .EXE : INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribuição .ZIP Comprimida  : SETUP.EXE -s

4.  O utilitário fará as actualizações necessárias e registará o status da instalação na seguinte chave de registo do sistema:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Se o utilitário apareceu com o sinalizador "-b", o sistema reinicializará automaticamente, caso a actualização tenha sido efectuada com êxito.

    NOTA:  O sistema TEM de ser reinicializado para aplicar todas as actualizações dos dispositivos.

6.  Para saber se a instalação foi efectuada, verifique o valor de "instalação" na chave de registo especificada no passo 5.

    A tabela seguinte descreve os vários valores de parâmetro:

    Valor      Tipo      Dados            Descrição
    ------     ----      ----            -----------
    "instalar"  String    "êxito"       A instalação teve êxito.
                         "falha"          A instalação não teve êxito.
                                        Nenhum ficheiro foi copiado para o sistema.
   "reinicialização (reboot)"   String    "Sim"           É necessário uma reinicialização" para completar a instalação.
                         "Não"            Não é necessária uma reinicialização para completar a instalação.
                                
    "versão"  String    <variantes>        Número da versão actual do Intel(R) Chipset Software Installation Utility
                                         
************************************************************
* 3C.  LISTA DE OPÇÕES DE SINALIZADORES DE LINHA DE COMANDO DISPONIVEIS
************************************************************
O Intel(R) Chipset Software Installation Utility suporta vários sinalizadores de linha de comando para diversas opções de instalação.  Todos os sinalizadores de linha de comando e parâmetros têm de estar separados por um espaço, excepto para o código do idioma depois do sinalizador '-L'.

A sintaxe do sinalizador de linha de comando pode variar de acordo com os diferentes formatos disponíveis do Intel(R) Chipset Software Installation Utility,:

1. Distribuição extracção automática .EXE :
      Sempre que instalar este software a partir da distribuição .EXE, tem de adicionar um '-A' extra à chamada de programa INFINST_xxx.EXE  (por exemplo, INFINST_ENU.EXE -A), para poder passar com êxito os parâmetros de linha de comando.  O sinalizador '-A' extra para o pacote extracção automática .EXE, é  DIFERENTE da opção de linha de comando '-A' descrita abaixo.  

      Exemplo: Para extrair ficheiros INF utilizando o sinalizador '-A'  descrito abaixo, o programa de instalação deve ser chamado da seguinte forma:
               INFINST_ENU.EXE -A -A (-P opcional)

2. Distribuição .ZIP comprimida:
      Sempre que instalar este software a partir da distribuição .ZIP, não é preciso adicionar quaisquer sinalizadores extra à chamada de programa SETUP.EXE, para passar sinalizadores de linha de comando.

      Exemplo: Para extrair ficheiros INF utilizando o sinalizador '-A'  descrito abaixo, o programa de instalação deve ser chamado da seguinte forma:
               SETUP.EXE -A (-P opcional)

A seguir apresentamos uma lista de todos os sinalizadores de linha de comando disponíveis que podem ser utilizados com a chamada do programa. Lembre-se de que  os sinalizadores '-L' e  '-S'  TÊM de ser especificados no final da lista de sinalizadores de linha de comando.

Sinalizador            Descrição
----            -----------
-?              Sinalizador ajuda.  Apresenta a lista de sinalizadores disponíveis.  Este parâmetro apenas funciona no modo Interactivo.  

-A              Extrai ficheiros INF, README.TXT  e instruções para pré-carga OEM (PRELOAD.TXT), para  "C:\Program Files\Intel\InfInst" ou para a directoria <Installation Path> especificada, utilizando o sinalizador '-P'.  O software NÃO instalará estes ficheiros INF no sistema. Este sinalizador apenas pode ser combinado com a opção de sinalizador '-P'.  Todas as outras opções serão ignoradas caso especifique o sinalizador '-A'.  Este parâmetro funciona tanto com o modo silencioso como com o modo interactivo.

-B              Reinicializa automaticamente o sistema após a instalação.  Este sinalizador é ignorado, se for especificado o sinalizador '-A'.  Este parâmetro funciona tanto com o modo silencioso como com o modo interactivo.

-L<LangCode>    Força a interface InstallShield do utilizador a apresentar o idioma especificado durante a configuração.  Note que NÃO devem existir espaços entre o '-L' e o código de idioma de 4 dígitos (veja a seguir).  Este sinalizador, e o sinalizador '-S', têm de ser colocados no fim da lista de sinalizadores de linha de comando. Este parâmetro apenas funciona no modo interactivo.

-P <Installation Path>   
                Especifica a localização HDD para a qual são copiados os ficheiros INF.  Se este sinalizador não for especificado na linha de comando, a directoria <Installation Path> será, por padrão, assumida como sendo:
                
                   C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Se este sinalizador for usado sem a opção '-A', apenas será copiado o ficheiro README.TXT para <Installation Path>.  O nome da directoria pode incluir espaços.  No entanto, neste caso o nome da directoria deve ficar entre aspas (").  Este parâmetro funciona tanto com o modo silencioso como com o modo interactivo.


-S              Executa o Installer no modo silencioso.  Não é apresentada nenhuma interface de utilizador.   Este sinalizador e o sinalizador '-L', têm de ser colocados no fim da lista de sinalizadores da linha de comando.

                
A seguir são apresentados os códigos de idioma utilizados pelo sinalizador '-L':

    Idioma                   <LangCode>
    --------                   ----------
    Chinês (RPC)                 0804
    Chinês (Taiwan)              0404
    Dinamarquês                        0006
    Holandês                         0013
    Inglês(GB - Internacional)  0809
    Inglês (USA)                  0409
    Finlandês                       000B
    Francês (Canadá)             0C0C
    Francês (Padrão)             040C
    Alemão                        0007
    Italiano                       0010
    Japonês                      0011
    Coreano                        0012
    Norueguês                     0014
    Polaco                        0015
    Português (Brasil)        0416
    Português (Padrão)         0816
    Russo                       0019
    Espanhol                       000A
    Sueco                       001D
    Tailandês                          001E

************************************************************
* 4.  VERIFICAR INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
************************************************************
Execute o Gestor de Dispositivo para verificar a correcta instalação e utilização dos ficheiros INF.

Para o Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition e Windows ME:

   1.  Prima Iniciar.
   2.  Seleccione Definições.
   3.  Seleccione Painel de Controlo.
   4.  Prima duas vezes no ícone Sistema.
   5.  Prima no separador Gestor de Dispositivos.
   6.  Prima no botão Ver Dispositivos por ligação.
   7.  Prima BIOS Plug and Play, ou BIOS Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
   8.  Prima Bus PCI.

Para Windows 2000:

   1.  Prima Iniciar.
   2.  Seleccione Definições.
   3.  Seleccione Painel de Controlo.
   4.  Prima duas vezes no ícone Sistema.
   5.  Prima no separador Hardware.
   6.  Prima no botão Gestor de Dispositivos.
   7.  A partir do Menu View (Ver), seleccione o item de menu Devices by connection (Ver dispositivos por ligação).
   8.  Prima Standard PC, ou Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Prima Bus PCI.

Depois de ter aberto o Gestor de Dispositivos conforme descrito acima, verifique as descrições das seguintes entradas:

    *** NOTA:  O Gestor de Dispositivos mostrará apenas os nomes de dispositivos presentemente detectados no sistema.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System e Graphics Controller 
        -or-
        Intel(R) 82810 DC-100 System e Graphics Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System e Graphics Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor para I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor para AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor para I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor para AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI para ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI para ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI para ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI para ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI para ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI para USB Universal Host Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor para I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI para ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor para PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor para PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor para AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor para PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor para AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor para PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor para AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor para I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor para AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor para I/O Controller - 2530
        Intel(R) 82850 Processor para AGP Controller - 2532


10. Os dispositivos seguintes podem também ser actualizados em alguns sistemas:

     a. Prima o botão View Devices by Connection (Ver dispositivos por ligação).
     b. Prima  BIOS Plug & Play, ou BIOS Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).     
     c. Certifique-se de que a seguinte entrada está presente:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OU-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  CONTEÚDO DO PACOTE DE DISTRIBUIÇÃO
************************************************************
O pacote Intel(R) Chipset Software Installation Utility contém os seguintes itens:

    Ficheiro(s)       
    -------
    INFINST_xxx.EXE -ou- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

A versão do software incluído neste pacote de distribuição encontra-se especificada no ficheiro RELNOTES.TXT.  

O ficheiro RELNOTES.TXT está disponível apenas em Inglês.

Após a instalação num sistema Windows 95, Windows 98, Windows ME ou Windows 2000, são copiados para a directoria <Windows>\INF um ou mais dos seguintes ficheiros:

    File(s)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** NOTA:  Apenas são copiados para o sistema os ficheiros que mencionam os dispositivos presentemente detectados. Se seleccionar a opção -A , os ficheiros não serão copiados para a directoria <Windows>\INF.  Consulte a secção 3C para obter mais informações.

São instalados um ou mais dos seguintes ficheiros de assinatura digital na directoria <Windows>\CATROOT, APENAS num sistema Windows 98, Windows ME ou Windows 2000:

    Ficheiro(s)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** NOTA: Apenas são copiados para o sistema os ficheiros que mencionam os dispositivos presentemente detectados. Se seleccionar a opção -A , os ficheiros não serão copiados para a directoria <Windows>\CATROOT. Consulte a secção 3C para obter mais informações.


************************************************************
* 6.  IDENTIFICAR O NÚMERO DE VERSÃO DO SOFTWARE 
************************************************************
A versão do software incluído no pacote de distribuição encontra-se especificada no ficheiro RELNOTES.TXT.  

O ficheiro RELNOTES.TXT está disponível apenas em Inglês.

A versão do software incluído no pacote de distribuição pode também ser identificada examinando a seguinte localização de registo:

    Nome da chave:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Nome do valor: version

************************************************************
* 7.  RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
************************************************************
Parte-se do princípio de que os requisitos do sistema exigidos na secção 2 foram satisfeitos.

Problema:      O sistema fica bloqueado durante a remoção do Gestor de dispositivos ou durante a reinicialização.

Solução:   O bloqueio do sistema pode ocorrer durante a reinicialização devido a diversos problemas possíveis com o sistema.  Perante um bloqueio do sistema, reinicie o computador e vá até ao gestor de dispositivos.  Se os dispositivos estiverem correctamente indicados e não existirem mais problemas com o sistema, isso significa que o processo de restauração do ficheiro .INF teve êxito.  Se os dispositivos não estão configurados correctamente, tente executar novamente os procedimentos descritos na secção 3.

            Se com isto não conseguir resolver o problema ou se surgirem outros problemas, volte a instalar o sistema operativo.


Problema:      Após executar o programa de configuração e reinicializar o computador, o Windows indica que não é capaz de encontrar um dos seguintes ficheiros:
                   ESDI_506.pdr

Solução:   Prima Procurar na caixa de diálogo onde ocorre o problema, localize a directoria <Windows>\System\IOSubsys, e prima OK.  O sistema deverá ser capaz de localizar este ficheiro nesta directoria e continuar a reenumeração dos novos dispositivos.

Problema:      Após executar o programa de configuração e reinicializar o computador, o Windows indica que não consegue encontrar um dos seguintes ficheiros:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solução:   Prima Procurar na caixa de diálogo onde ocorre o problema, localize a directoria <Windows>\System32\drivers (para Windows 98, Windows ME) ou <Windows>\System (para Windows 95),e prima OK.  O sistema deverá ser capaz de localizar este ficheiro nesta directoria e continuar a reenumeração dos novos dispositivos.

Problema:      Durante a configuração, a instalação pára e passa imediatamente para um dos ficheiros seguintes:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solução:   Certifique-se que o suplemento Windows 95 USB foi instalado antes de executar o programa de configuração Intel(R) Chipset Software Installation Utility.

Problema:      Após executar o programa de configuração e reinicializar o computador, o Windows indica que não encontra o seguinte ficheiro:
                  isapnp.vxd

Solução:   Prima Procurar na caixa de diálogo onde ocorreu o problema, localize a directoria <Windows>\System, e prima OK.  O sistema deverá ser capaz de localizar este ficheiro nesta directoria e continuar a reenumeração dos novos dispositivos.

Problema:      Após desempenhar a instalação silenciosa, não foi criada a chave HKLM\Software\Intel\InfInst, ou os dados do valor "install" não aparece como "êxito".

Solução:   Isto é causado por uma das seguintes hipóteses:
               - O presente sistema não contém um sistema operativo suportado,
 ou
               - O presente sistema não contém um chipset suportado.

            Verifique os requisitos do sistema na secção 2.

************************************************************
************************************************************
* RENÚNCIA
************************************************************
A Intel não faz quaisquer afirmações relativas à utilização, eficácia ou garantia.  
O CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA INTEL (Distribuição OEM / IHV / ISV e Utilizador Único) define na íntegra a utilização licenciada deste software.
************************************************************
As informações contidas neste documento dizem respeito aos produtos Intel. Nenhuma licença, expressa ou implícita, por caducidade ou de outro modo, para quaisquer direitos de propriedade intelectual, será concedida por este documento. A Intel não assume qualquer responsabilidade e renuncia qualquer garantia, expressa ou implícita, relacionada com a venda e/ou utilização dos produtos Intel, incluindo qualquer responsabilidade ou garantias relacionadas com a adequação para um objectivo específico, comercialização ou violação de qualquer patente, direitos de autor ou outro direito de propriedade intelectual. Os produtos da Intel não se destinam a aplicações médicas, salvamento de vidas ou suporte à vida.

************************************************************
A Intel renuncia todas as garantias e responsabilidades pela utilização do presente documento e da informação nele contida, nem assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros que nele possam surgir, nem se compromete a actualizar as informações aqui contidas. A Intel reserva-se o direito de fazer qualquer alteração a este documento, em qualquer altura, sem aviso prévio.
************************************************************
************************************************************

* As marcas e nomes de terceiros pertencem aos respectivos proprietários.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

