************************************************************
** ESP *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Archivo léame de instalación
*                                                           
*  NOTA:  Este documento hace referencia a los sistemas 
*                que contienen el conjunto de chips Intel 
                 siguiente:
*              Conjunto de chips Intel(R) 810
*              Conjunto de chips Intel(R) 810E
*              Conjunto de chips Intel(R) 815E
*              Conjunto de chips Intel(R) 820E
*              Conjunto de chips Intel(R) 840
*              Conjunto de chips PCI Intel(R) 430TX 
*              Conjunto de chips AGP Intel(R) 440BX 
*              Conjunto de chips AGP Intel(R) 440DX 
*              Conjunto de chips AGP Intel(R) 440EX 
*              Conjunto de chips AGP Intel(R) 440GX
*              Conjunto de chips AGP Intel(R) 440LX 
*              Conjunto de chips Intel(R) 440MX
*              Conjunto de chips AGP Intel(R) 440ZX
*              Conjunto de chips Intel(R) 850
*
*
*              
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO
************************************************************
Este documento contiene las secciones siguientes:

1.  Visión general
2.  Requisitos del sistema
3.  Instalación del software
     3A. Instalación del software en modo interactivo
     3B. Instalación del software en modo automatizado
     3C. Lista de indicadores de línea de comandos 
            disponibles
4.  Verificación de la instalación del software
5.  Contenido del paquete de distribución
6.  Identificación del número de versión del software
7.  Resolución de problemas

************************************************************
* 1.  GENERALIDADES
************************************************************
LaLa Intel(R)Chipset Software Installation Utility instala 
al sistema de destino los archivos INF de Windows* que le 
indican al sistema operativo la configuración de los 
componentes del conjunto de chips.  Es necesario para la 
operación correcta de las caracterísiticas siguientes:

   - Servicios básicos de PCI e ISAPNP
   - Admisión de AGP
   - Admisión de almacenamiento IDE/ATA33/ATA66
   - Admisión de USB
   - Identificación de los componentes del conjunto de 
      chips Intel
      Administrador de dispositivos

************************************************************
* 2.  REQUISITOS DEL SISTEMA
************************************************************
1.  Se ha concebido el software incluido en este paquete de 
     distribución para operar con las siguientes 
     configuraciones de conjuntos de chips:

          Intel(R) 810 Chipset
          Conjunto de chips Intel(R) 810E
          Conjunto de chips Intel(R) 815
          Conjunto de chips Intel(R) 815E
          Conjunto de chips Intel(R) 815EM
          Conjunto de chips Intel(R) 820 
          Conjunto de chips Intel(R) 820E
          Conjunto de chips Intel(R) 840
          Intel(R) 430TX PCIset
          Intel(R) 440BX AGPset:
          Intel(R) 440DX AGPset:
          Intel(R) 440EX AGPset:
          Intel(R) 440GX AGPset:
          Intel(R) 440LX AGPset:
          Intel(R) 440MX Chipset
          Intel(R) 440ZX AGPset:
          Conjunto de chips Intel(R) 850

              
2.  Debe estar instalado uno de los siguientes sistemas 
      operativos en el sistema:
      Windows 95      4.00.950    (Original Release)
      Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
      Windows 95      4.00.950b  (OSR2 sin USB)
      Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 con USB
      Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 con suplemento
                                      USB o sin él)
      Windows 98      4.10.1998  (versión original)
      Windows 98      segunda edición
                      4.10.2222  (versión original)
      Windows ME      4.90.3000  (versión original)
      Windows 2000    5.00.2195  (versión original)

Siga este procedimiento para verificar qué sistema 
operativo se ha instalado en el sistema de  destino:

    a.  Haga clic en Inicio.
    b.  Seleccione Configuración.
    c.  Seleccione Panel de control.
    d.  Haga doble clic en el icono Sistema.
    e.  Haga clic en la pestaña Propiedades generales 
         del sistema.
    f.  Verifique el sistema operativo que se haya 
         instalado leyendo la información de Sistema.
                              
3.  Deberá instalarse el software en sistemas que
      tengan una memoria de sistema mínima de 32 MB.

4.  Debería haber suficiente espacio en el disco duro 
       en el directorio <TEMP> (típicamente 
       C:\WINDOWS\TEMP) del sistema donde se vaya a
       instalar este programa.

Consulte al proveedor del sistema para determinar el 
sistema operativo y conjunto de chips de Intel que se
emplean en su sistema.  

************************************************************
* 3.  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
************************************************************
Puede instalarse este software en dos modos: Interactivo o 
Automatizado.  Para el modo interactivo, es necesario que 
el usuario responda a indicaciones durante la instalación, 
en tanto que el modo automatizado no lo requiere.

Además, este software ofrece un conjunto de indicadores 
de línea de comando que amplía la funcionalidad de la 
instalación.  Los indicadores de líneas de comando no 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.  Para una 
descripción detallada de estos indicadores, ver la Sección 
3C.

Nota importante:
La La Intel(R) Chipset Software Installation Utility se 
distribuye en dos formatos -- archivos .EXE autoextraíbles
(INFINST_xxx.EXE) o archivos.ZIP comprimidos 
(INFINST_xxx.ZIP).  La sintaxis de la línea de comandos 
podrá ser distinta, según el tipo de formato de distribución 
que se ejecute.  Consulte la sección 3D para ver más 
detalles.

************************************************************
* 3A.  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE EN MODO INTERACTIVO
************************************************************
1.  Compruebe los requisitos del sistema.  El sistema 
       operativo debe estar completamente instalado y 
       operando en el sistema antes de ejecutar este 
       programa.

2.  Cierre todas las aplicaciones en ejecución.  De otro
      modo, podrá tener dificultades.

3.  Ejecute el programa de instalación InstallShield*:
       Distribución .EXE autoextraíble: INFINST_xxx.EXE
       Distribución .ZIP comprimida     : SETUP.EXE

4.  El programa le pedirá que convenga con el contrato 
      de licencia.  Si no está de acuerdo, el programa de
      instalación se cerrará antes de extraer archivos.
    
5.  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y 
      use la configuración predeterminada para 
      terminar la instalación luego de reiniciar el sistema 
      operativo.

6.  Con esto se termina la instalación de la utilidad de
      instalación del programa para conjuntos de chips
      Intel(R).  

************************************************************
* 3B.  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE EN MODO 
*        AUTOMATIZADO
************************************************************
1.  Compruebe los requisitos del sistema.  El sistema 
     operativo debe estar completamente instalado y 
     operando en el sistema antes de ejecutar este 
     programa.

2.  Cierre todas las aplicaciones en ejecución.  De otro
     modo, podrá tener dificultades.

3.  Ejecute el programa de instalación InstallShield:
     En el caso de instalación automatizada con reinicio
      automático:
       Distribución .EXE autoextraíble: INFINST_xxx.EXE
        -a -b -s
       Distribución .ZIP comprimida     : SETUP.EXE -b -s
     O
     En el caso de instalación automatizada sin reinicio 
       automático:
       Distribución .EXE autoextraíble: INFINST_xxx.EXE 
          -a -s
       Distribución .ZIP comprimida     : SETUP.EXE -s

4.  La utilidad realizará las actualizaciones necesarias 
      y registrará el estado de la instalación en la 
      siguiente clave de registro del sistema:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Si se invocó la utilidad con el indicador "-b", se 
     reiniciará automáticamente el sistema si 
     la actualización no presentó problemas.

    NOTA:  DEBE reiniciarse el sistema para que 
                entren en vigencia todas las actualizaciones 
                de dispositivos.

6.  Verifique el valor "install" en la clave de registro 
     especificada en el paso 5 para determinar si la 
     instalación no presentó problemas.

    En esta tabla se describen los varios valores de 
    parámetros:

    Valor        Tipo    Datos    Descripción
    ------     ----      ----     -----------
    "install"  Cadena  "success"  La instalación no 
                                  presentó problemas.
                       "fail"     La instalación sí 
                                  presentó problemas.
                                  No se copiaron archivos
                                  INF en el sistema.

    "reboot"  Cadena   "Yes"      Se necesita reiniciar el 
                                  sistema para terminar
                                  la instalación.
                       "No"       No se necesita reiniciar
                                  el sistema para terminar
                                  la instalación.
                                
    "version"  String   <varía>   Número actual de la 
                                  versión de Intel(R) 
                                  Chipset Software 
                                  Installation Utility
                                         
************************************************************
*  3C.  LISTA DE INDICADORES DE LÍNEA DE COMANDOS 
*         DISPONIBLES
************************************************************
La Intel(R) Chipset Software Installation Utility admite
varios indicadores de línea de comandos para diferentes 
opciones de instalación.  Todos los indicadores y parámetros
de línea de comandos deben ir separados por un espacio, 
excepto en el caso del código de idioma luego del indicador
 "-L".

Debido a los distintos formatos de distribución existentes 
para la Intel(R) Chipset Software Installation Utility, la 
sintaxis de los indicadores de línea de comandos podrá 
variar:

1. Distribución ejecutable autoextraíble:
      Al instalar este programa con la distribución 
      ejecutable, debe agregarse un indicador '-A' a la 
      llamada del programa INFINS_xxx.EXE (v.g. 
      INFINST_ENU.EXE -A) a fin de pasar satisfactoriamente
      los parámetros de la línea de comandos.  
      El indicador adicional "-A" para el paquete ejecutable 
      autoextraíble es DISTINTO del indicador de línea de 
      comandos "-A" que se describe a continuación.  

      Ejemplo: para extraer archivos INF con el indicador
               "-A" que se describe a continuación, deberá
               invocarse el programa de instalación de la
               siguiente manera:
                     INFINST_ENU.EXE -A -A (optional -P)

2. Distribución .ZIP comprimida:
      Al instalar este programa con la distribución .ZIP, 
      no es necesario agregar indicadores adicionales 
      a la llamada del programa SETUP.EXE a fin de 
      pasar satisfactoriamente los indicadores para 
      línea de comandos.

      Ejemplo: para extraer archivos INF con el indicador
               "-A" que se describe a continuación, 
               deberá invocarse el programa de instalación
               de la siguiente manera:
                      SETUP.EXE -A (-P optativo)

A continuación se da una lista de todos los indicadores 
de línea de comandos disponibles que pueden usarse
con la llamada del programa.  Observe que DEBEN 
especificarse los indicadores "-L" y "-S" al final de la 
lista de indicadores de línea de comandos.

Indicador       Descripción
----            -----------
-?              Indicador de ayuda.  Muestra la lista de 
                 indicadores de línea de comandos 
                 disponibles.  Este parámetro funciona 
                 solamente en el modo interactivo.  

-A              Extrae archivos INF y README.TXT e 
                 instrucciones de precarga para OEM ya
                 sea en "C:\Archivos de 
                 programa\Intel\IngInst" o en el 
                 directorio <ruta de instalación> que se 
                 especifica con el indicador "-p".  El 
                 programa NO instalará estos archivos 
                 INF en el sistema.  Puede combinarse 
                 este indicador solamente con el indicador
                 "-P".  Se omitirán las demás opciones si
                 se especifica el indicador "-A". 
                 Esteparámetro funciona ya sea en modo 
                 automatizado o en modo interactivo.

-B              Reinicia el sistema automáticamente 
                 luego de la instalación.  Se ignora
                 este indicador si se especifica "-A". 
                 Este parámetro funciona ya sea en modo 
                 automatizado o en modo interactivo.

-L<CódigoIdioma> Obliga a la interfaz de usuario de
                 InstallShield a mostrar el idioma 
                 especificado durante la instalación.  
                 Observe que NO deben haber espacios 
                 entre "-L" y el código de idioma de 
                 cuatro dígitos (vea a continuación). 
                 Este indicador y "-S" deben colocarse
                 al final de la lista de indicadores 
                 para línea de comandos. Este 
                 parámetro funciona solamente en el modo
                 interactivo.

-P <ruta de instalación>
                 Especifica la ubicación del disco duro
                 donde se van a copiar los archivos de
                 programa INF. Si no se especifica este
                 indicador en la línea de comandos, se
                 supone que el directorio predeterminado
                 <ruta de instalación> es:
                
                 C:\Archivos de programa\Intel\INFInst
                
                 Si se usa este indicador sin la opción
                 "-A", solamente se copia README.TXT en 
                 <ruta de instalación>.  El nombre del 
                 directorio puede incluir espacios.  Sin  
                 embargo, en este caso el nombre del 
                 directorio debe ir entre comillas 
                 dobles ("). Este parámetro funciona ya
                 sea en modo automatizado o en modo 
                 interactivo.

-S               Ejecuta el instalador en modo
                 automatizado.  No aparecerá ninguna 
                 interfaz de usuario.   Este indicador y 
                 "-L" deben colocarse al final de la lista 
                 de indicadores de línea de comandos.

                
A continuación, se enumeran los códigos de idioma 
empleados con el indicador "-L":

    Idioma                          <CódigoIdioma>
    --------                         ------------
    Chino (RPC)                         0804
    Chino (Taiwan)                      0404
    Danés                               0006
    Holandés                            0013
    Inglés (R.U. e internacional)       0809
    Inglés (EE.UU.)                     0409
    Finlandés                           000B
    Francés (canadiense)                0C0C
    Francés (normal)                    040C
    Alemán                              0007
    Italiano                            0010
    Japonés                             0011
    Coreano                             0012
    Noruego                             0014
    Polaco                              0015
    Portugués (brasileño)               0416
    Portugués (normal)                  0816
    Ruso                                0019
    Español                             000A
    Sueco                               001D
    Tailandés                           001E

************************************************************
* 4.  VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
************************************************************
Ejecute el Administrador de dispositivos para verificar la 
instalación y uso correctos de los archivos INF.

En el caso de Windows 95, Windows 98, Windows 98 
segunda edición y Windows Millennium:

   1.  Haga clic en Inicio.
   2.  Seleccione Configuración.
   3.  Seleccione Panel de control.
   4.  Haga doble clic en el icono Sistema.
   5.  Haga clic en la pestaña Administrador de dispositivos.
   6.  Haga clic en el botón Ver dispositivos por conexión.
   7.  Haga clic en Plug and Play BIOS o Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
   8.  Haga clic en Bus PCI.

En el caso de Windows 2000:

   1.  Haga clic en Inicio.
   2.  Seleccione Configuración.
   3.  Seleccione Panel de control.
   4.  Haga doble clic en el icono Sistema.
   5.  Haga clic en la pestaña Hardware.
   6.  Haga clic en el botón Administrador de dispositivos.
   7.  Haga clic en Dispositivos por conexión en el menú 
        Ver.
   8.  Haga clic enHaga clic en Standard PC, o Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Haga clic en Bus PCI.

Después de iniciar el Administrador de dispositivos 
según lo descrito anteriormente, revise las descripciones
para verificar las siguientes entradas:

    *** Nota:  El Administrador de dispositivos visualizará 
               solamente los nombres de dispositivos
               que se detectan actualmente en el sistema.

    Conjunto de chips Intel(R) 810
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        o
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics
           Controller

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
            Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
            Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
            Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
            Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host 
            Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
            Controller

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
            Controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
            Controller - 244B
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
            Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
            Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller - 2532


10. En ciertos sistemas, el siguiente dispositivo se 
      puede actualizar:

      a. Haga clic en el botón Ver dispositivos por 
         conexión.
      b. Haga clic en Plug and Play BIOS o Advanced 
         Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
      c. Verifique que exista la siguiente entrada:
          Intel(R) 82802 Firmware Hub Device, o
          *  Controlador de seguridad Intel(R)

************************************************************
* 5.  CONTENIDO DEL PAQUETE DE DISTRIBUCIÓN
************************************************************
El paqueteEl paquete Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility contiene los elementos siguientes:

    Archivo(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -or- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

La versión del software que se incluye en el paquete de 
distribución se especifica en el archivo RELNOTES.TXT.  

El archivo RELNOTES.TXT está disponible sólo en inglés.

Despoués de instalarse en un sistemaDespués de 
instalarse en un sistema Windows 95, Windows 98,
Windows ME o Windows 2000, se copian uno o más 
de los siguientes archivos INF al directorio 
<Windows>\INF directory:

    Archivo(s)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** Nota:  Solamente se copian en el sistema los 
              archivos que hacen referencia a los 
              dispositivos que se detectan.  Si ejecuta
              la opción -A, no se copia ningún archivo en
              el directorio <Windows>/INF.  Consulte la 
              sección 3D para ver más detalles. 

UnUno o más de los archivos de firmas digitales 
siguiente se instalan al directorio <Windows>\CATROOT
en un sistema  Windows 98, Windows ME o Windows 2000 
ÚNICAMENTE:

    Archivo(s)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** Nota:   Solamente se copian en el sistema los 
               archivos que hacen referencia a los   
               dispositivos que se detectan.  Si ejecuta
               la opción -A, no se copia ningún archivo en 
               el directorio <Windows>/CATROOT. Consulte 
               la sección 3D para ver más detalles.

************************************************************
* 6.  IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE VERSIÓN DEL 
*      SOFTWARE
************************************************************
La versión del software que se incluye en el paquete de 
distribución se especifica en el archivo RELNOTES.TXT.  

El archivo RELNOTES.TXT está disponible sólo en inglés.

La versión del software que se incluye en el paquete de 
distribución también se puede identificar examinando la 
siguiente ubicación de registro:

    Nombre de clave:
         \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Nombre de valor: version

************************************************************
* 7.  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
************************************************************
Se supone que se han satisfecho los requisitos del sistema 
que se citan en la sección 2 anterior.

Problema:  El sistema se bloquea durante el ejercicio de la 
           función Quitar del Administrador de dispositivos
           o durante el reinicio.

Solución:  El bloqueo del sistema puede ocurrir durante el 
           reinicio como consecuencia de varias dificultades 
           posibles con el sistema.  En caso de que se 
           produzca el bloqueo del sistema, reinícielo y vea
           Administrador de dispositivos.  Si los 
           dispositivos aparecen correctamente en la lista
           y si el sistema no sufre más dificultades, el
           proceso de restauración del archivo .INF fue 
           satisfactorio.  Si los dispositivos no están 
           correctamente configurados, trate de volver a 
           ejecutar los procedimientos bosquejados en la 
           sección 3.

           Vuelva a instalar el sistema operativo si este 
           paso no arregla los problemas o si se descubren 
           nuevas dificultades.


Problema:  Luego de ejecutar el programa de instalación y 
           reinicar la PC, Windows reporta que no 
           encuentra uno de los archivos siguientes:
                   ESDI_506.pdr

Solución:  Haga clic en Examinar en el cuadro de diálogo 
           en dónde ocurre el problema, localice el 
           directorio <Windows>\System\IOSubsys y 
           haga clic en Aceptar.  El sistema debe poder 
           localizar este archivo en este directorio y 
           seguir la enumeración de los dispositivos 
           nuevos.

Problema:  Después de ejecutar el programa de 
           instalación y reiniciar la PC, Windows 
           reporta que no encuentra uno de los 
           archivos siguientes:
 
                   UHCD.SYS
                   USBD.SYS
                   USBHUB.SYS

Solución:  Haga clic en Examinar en el cuadro de 
           diálogo en dónde ocurre el problema, 
           localice el directorio 
           <Windows>\System32\drivers (para 
           (for Windows 98, Windows ME) o 
           <Windows>\System (para Windows 95) 
           y haga clic en Aceptar.  El sistema debe 
           poder localizar este archivo en este 
           directorio y seguir la enumeración de
           los dispositivos nuevos. 

Problema:  Durante el programa de instalación, la 
           instalación se detiene y solicita alguno
           de los siguientes archivos:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solución:  Asegúrese que instaló el Windows 95 
           USB Supplement antes de ejecutar el 
           programa de instalación de la Intel(R)
           Chipset Software Installation Utility.

Problema: Después de ejecutar el programa de 
          instalación y reiniciar la PC, Windows
          reporta que no encuentra uno de los 
          archivos siguientes:
                   isapnp.vxd

Solución: Haga clic en Examinar en el cuadro de 
          diálogo en dónde ocurre el problema, 
          localice el directorio 
          <Windows>\System y haga clic en 
          Aceptar.  El sistema debe poder 
          localizar este archivo en este directorio 
          y seguir la enumeración de los dispositivos 
          nuevos.


Problema: Luego de realizar la instalación automatizada, 
          no se creó la clave HKLM\Software\Intel\InfInst
          o los datos del valor "install" no son 
          "success".

Solución: Es un problema producido por una de estas
          posibilidades:
          - El sistema actual no contiene un sistema 
             operativo compatible, o bien
          - El sistema actual no contiene un conjunto
             de chips compatible.

          Verifique la aplicación de los requisitos del 
          sistema en la sección 2.

************************************************************
************************************************************
* RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
************************************************************
Intel no efectúa ninguna declaración de utilidad, eficiencia
o garantía.  
El CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE de INTEL
(para OEM/ IHV / distribución ISV y usuario único) define 
plenamente el uso bajo licencia de este software.
************************************************************
La información de este documento se proporciona en 
conexión con los productos Intel.  Este documento no 
concede ninguna licencia, ya sea expresa, implícita o 
cualquier otra, sobre cualquier derecho de propiedad
intelectual.  Intel no acepta responsabilidad alguna y 
desconoce toda garantía expresa o implícita relativa a la 
enajenación y/o uso de productos Intel, entre otras la 
responsabilidad o garantías respecto a la idoneidad para 
un fin determinado, y a  la comerciabilidad o violación de 
algún derecho de patente, propiedad intelectual u otro.  
El uso de los productos de Intel no está indicado con fines
médicos o para aplicaciones de salvación o mantenimiento
de la vida.

************************************************************
Intel Corporation desconoce toda garantía y responsabilidad
del uso de este documento y de la información que 
contiene, y no asume responsabilidad alguna de errores 
que puedan aparecer en este documento, ni tampoco se 
compromete a actualizar la información aquí contenida.  
Intel se reserva el derecho a hacer cambios en este 
documento en cualquier momento y sin previo aviso.
************************************************************
************************************************************

* Las marcas y nombres de terceros son propiedad de sus 
   dueños.

Copyright (c) Intel Corporation, 1998-2000

