************************************************************
** ENU *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Readme installatie
*                                                           
*  OPMERKING:  Dit document heeft betrekking op systemen met de 
*         volgende Intel chipsets: 
*           Intel(R) 810 Chipset
*           Intel(R) 810E Chipset
*           Intel(R) 815 Chipset
*           Intel(R) 815E Chipset
*           Intel(R) 815EM Chipset
*           Intel(R) 820 Chipset
*           Intel(R) 820E Chipset
*           Intel(R) 840 Chipset
*           Intel(R) 430TX PCIset
*           Intel(R) 440BX AGPset                           
*           Intel(R) 440DX AGPset                            
*           Intel(R) 440EX AGPset
*           Intel(R) 440GX AGPset
*           Intel(R) 440LX AGPset
*           Intel(R) 440MX Chipset
*           Intel(R) 440ZX AGPset
*           Intel(R) 850 Chipset
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* INHOUDSOPGAVE
************************************************************
Dit document bevat de volgende paragrafen:

1.  Overzicht
2.  Systeemvereisten
3.  Software installeren
    3A. Software installeren in Interactieve modus
    3B. Software installeren in Stille modus
    3C. Lijst van beschikbare markeringsopties op de opdrachtregel
4.  Installatie van de software verifiëren
5.  Inhoud van het distributiepakket
6.  Versienummer van de software identificeren
7.  Problemen oplossen

************************************************************
* 1.  OVERZICHT
************************************************************
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility installeert op het doelsysteem
 de Windows* INF-bestanden waarin voor het besturingssysteem wordt aangegeven hoe
 de chipsetonderdelen worden geconfigureerd.  Dit is noodzakelijk voor de juiste 
 werking van de volgende functies:

   - Core PCI- en ISAPNP-diensten
   - AGP-ondersteuning
   - Ondersteuning van IDE/ATA33/ATA66 opslag
   - Ondersteuning van USB
   - Identificatie van Intel Chipset-onderdelen in 
     Apparaatbeheer

************************************************************
* 2.  SYSTEEMVEREISTEN
************************************************************
1.  De software in dit distributiepakket werkt met de volgende chipset-configuraties:

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815 Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset       
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset
          Intel(R) 440BX AGPset                            
          Intel(R) 440DX AGPset                            
          Intel(R) 440EX AGPset
          Intel(R) 440GX AGPset
          Intel(R) 440LX AGPset
          Intel(R) 440MX Chipset
          Intel(R) 440ZX AGPset
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  Op het systeem moet een van de volgende besturingssystemen zijn geïnstalleerd:
    Windows 95      4.00.950  (Oorspronkelijke release)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 zonder USB-supplement)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 met USB-supplement)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.5 met of zonder USB-supplement)
    Windows 98      4.10.1998  (Oorspronkelijke release)
    Windows 98 tweede editie
                    4.10.2222  (Oorspronkelijke release)
    Windows ME      4.90.3000  (Oorspronkelijke release)
    Windows 2000    5.00.2195  (Oorspronkelijke release)

Als u wilt weten welk besturingssysteem op het doelsysteem is geïnstalleerd, voert u de
 volgende stappen uit:

    a.  Klik op Start.
    b.  Selecteer Instellingen.
    c.  Selecteer Configuratiescherm.
    d.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
    e.  Klik op het tabblad Algemeen.
    f.  Controleer welk besturingssysteem is geïnstalleerd door de systeeminformatie te 
	lezen.
                              
3.  De software moet worden geïnstalleerd op systemen met ten minste 32 MB systeemgeheugen.

4.  Er moet voldoende vrije ruimte zijn op de harde schijf in de directory <TEMP> (vaak
 	C:\WINDOWS\TEMP) van het systeem om deze software te kunnen installeren.

    Controleer bij uw systeembeheerder welk besturingssysteem en welke Intel-chipset in
    uw systeem worden gebruikt.  

************************************************************
* 3.  SOFTWARE INSTALLEREN
************************************************************
Deze software kan worden geïnstalleerd in twee modi: Interactief of Stil.  In de
Interactieve modus moet de gebruiker tijdens installatie gegevens invoeren; in de
Stille modus hoeft dat niet.

Deze software biedt daarnaast nog een aantal markeringsopties voor de opdrachtregel 
waarmee uitgebreidere installatiefuncties mogelijk zijn.  De markeringen op de 
opdrachtregel zijn niet hoofdlettergevoelig.  Zie paragraaf 3C voor een uitgebreide 
beschrijving van deze markeringen.

Belangrijke opmerking:
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility wordt gedistribueerd in twee 
formaten - zelf-uitpakkende .EXE-bestanden (INFINST_xxx.EXE) of gecomprimeerde
 .ZIP-bestanden (INFINST_xxx.ZIP).  De syntax op de opdrachtregel kan verschillend
 zijn al naargelang welk distributieformaat wordt uitgevoerd.  Zie paragraaf 3C voor meer 
 bijzonderheden.

************************************************************
* 3A.  SOFTWARE INSTALLEREN IN INTERACTIEVE MODUS
************************************************************
1.  Controleer de systeemeisen.  Het besturingssysteem moet volledig zijn geïnstalleerd en
 	op het systeem actief zijn voordat deze software kan draaien.

2.  Sluit alle geopende toepassingen.  Er kunnen anders problemen ontstaan.

3.  Start het installatieprogramma InstallShield*:
       Zelf-uitpakkende .EXE-distributie: INFINST_xxx.EXE
       Gecomprimeerde .ZIP-distributie     : SETUP.EXE

4.  U wordt verzocht akkoord te gaan met de licentie-overeenkomst.  Als u niet akkoord 
    gaat, zal het installatieprogramma worden beëindigd voordat de bestanden worden 
    uitgepakt.
    
5.  Voer de instructies op het scherm uit en gebruik de standaardinstellingen om de 
    setup te voltooien zodra het besturingssysteem opnieuw is opgestart.

6.  Hiermee is de installatie van de Intel(R) Chipset Software Installation Utility
    voltooid.  

************************************************************
* 3B.  SOFTWARE INSTALLEREN IN STILLE MODUS
************************************************************
1.  Controleer de systeemeisen.  Het besturingssysteem moet volledig zijn geïnstalleerd en
 	op het systeem actief zijn voordat deze software kan draaien.

2.  Sluit alle geopende toepassingen.  Er kunnen anders problemen ontstaan.

3.  Start het installatieprogramma InstallShield:
    Voor stille installatie met automatisch opnieuw opstarten:
       Zelf-uitpakkende .EXE-distributie: INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Gecomprimeerde .ZIP-distributie     : SETUP.EXE -b -s
    - OF -
    Voor stille installatie zonder automatisch opnieuw opstarten:
       Zelf-uitpakkende .EXE-distributie: INFINST_xxx.EXE -a -s
       Gecomprimeerde .ZIP-distributie     : SETUP.EXE -s

4.  Het hulpprogramma voert de benodigde updates uit en registreert de installatiestatus in
 	de volgende registersleutel van het systeem:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Als het hulpprogramma is opgeroepen met de "-b"-markering, zal het systeem automatisch
 	opnieuw worden opgestart wanneer de update met succes is uitgevoerd.

    OPMERKING:  Het systeem MOET worden opgestart om alle apparaat-updates te kunnen
 		activeren.

6.  Verifieer de 'install'-waarde in de bij stap 4 opgegeven registersleutel om te
 	controleren of de installatie met succes is uitgevoerd.

    In de volgende tabel staat een beschrijving van de verschillende parameterwaarden:

    Waarde     Type      Gegevens        Beschrijving
    ------     ----      ----            -----------
    "install"  String    "success"       De installatie is met succes uitgevoerd.
                         "fail"          De installatie is niet met succes uitgevoerd.
                                         Er zijn geen INF-bestanden gekopieerd naar het 
					 systeem.

    "reboot"   String    "Yes"           Het systeem moet opnieuw worden opgestart om het 
					 installeren te voltooien.
                         "No"            Het is niet nodig het systeem op te starten om het
					 installeren te voltooien.
                                
    "version"  String    <varieert>        Huidige versienummer van de Intel(R) Chipset 
					   Software Installation Utility
                                         
************************************************************
*  3C.  OVERZICHT VAN BESCHIKBARE MARKERINGSOPTIES OP DE OPDRACHTREGEL
************************************************************
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility ondersteunt verscheidene markeringen
waarmee op de opdrachtregel kan worden aangegeven hoe een installatie moet worden uitgevoerd
.  Alle markeringen en parameters op de opdrachtregel moeten worden gescheiden door een 
spatie, behalve bij de taalcode na de markering '-L'.

Omdat er voor de Intel(R) Chipset Software Installation Utility verschillende 
distributieformaten beschikbaar zijn, kan de syntax van de markeringen op de opdrachtregel
verschillen:

1. Zelf-uitpakkende .EXE-distributie:
      Als u deze software installeert met de .EXE-distributie, moet een extra '-A' worden
 	toegevoegd aan de programma-aanroep INFINST_xxx.EXE (d.w.z.: INFINST_ENU.EXE -A) om
 	de parameters op de opdrachtregel met succes toe te kunnen passen.  De extra
 	markering '-A' voor het zelf-uitpakkende .EXE-pakket is VERSCHILLEND van de
 	markeringsoptie '-A' die hieronder wordt beschreven.  

      Voorbeeld: Om INF-bestanden uit te pakken met de hieronder beschreven markering '-A'
 		moet het installatieprogramma als volgt worden aangeroepen:
               INFINST_ENU.EXE -A -A (optioneel -P)

2. Gecomprimeerde .ZIP-distributie:
      Als u deze software installeert met .ZIP-distributie, is het niet nodig aan de
 	programma-aanroep SETUP.EXE extra markeringen toe te voegen om op de opdrachtregel
 	markeringen te kunnen toepassen.

      Voorbeeld: Om INF-bestanden uit te pakken met de hieronder beschreven markering '-A'
 	moet het installatieprogramma als volgt worden aangeroepen:
               SETUP.EXE -A (optioneel -P)

Hieronder volgt een overzicht van alle beschikbare markeringen die op de opdrachtregel 
kunnen worden gebruikt in combinatie met de programma-aanroep.  Merk op dat de markeringen
 '-L' en '-S' op de opdrachtregel aan het eind van de markeringen MOETEN worden ingevoerd.

Markering       Beschrijving
----            -----------
-?              Help-markering.  Toont een overzicht van de beschikbare markeringen die op
 		de opdrachtregel kunnen worden gebruikt.  Deze parameter werkt alleen in de
 		Interactieve modus.  

-A              Pakt INF-bestanden, README.TXT en en instructies uit voor een OEM 
			voorinstallatie (PRELOAD.TXT) uit naar
		 "C:\Program Files\Intel\InfInst" of
 		de <Installatiepad> directory die is opgegeven met de markering '-P'.  Deze
 		INF-bestanden worden door de software NIET naar het systeem geïnstalleerd.
  		Deze markering kan alleen worden gecombineerd met de markeringsoptie '-P'.
  		Alle andere opties worden genegeerd als de markering '-A' is ingevoerd. 
 		Deze parameter werkt in de Stille modus of in de Interactieve modus.

-B              Laat het systeem na installatie automatisch opnieuw opstarten.  Deze
 			markering wordt genegeerd als de markering '-A' is ingevoerd.  Deze
 			parameter werkt in de Stille modus of in de Interactieve modus.

-L<LangCode>    Forceert dat de gebruikersinterface InstallShield tijdens setup de opgegeven
 		taal weergeeft.  Merk op dat er GEEN spaties mogen staan tussen de '-L' en
 		de viercijferige taalcode (zie hieronder).  Deze markering en de markering
 		'-S' moeten op de opdrachtregel worden geplaatst aan het einde van de
 			markeringen.  Deze parameter werkt alleen in de Interactieve modus.

-P <Installatiepad>   
                Geeft de locatie aan van de harde schijf waarnaar de INF-programmabestanden
 		worden gekopieerd.  Als deze markering op de opdrachtregel niet wordt
 		ingevoerd, dan wordt ervan uitgegaan dat de <Installatiepad> 
		directory standaard de volgende is:
                
                   C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Als deze markering wordt gebruikt zonder de optie '-A', dan wordt alleen de
 		README.TXT gekopieerd naar <Installatiepad>.  De naam van de directory mag
 		spaties bevatten.  Is dit het geval, dan moet de directory-naam echter wel
 		omsloten worden door een paar dubbele aanhalingstekens(").  Deze parameter
 		werkt in de Stille modus of in de Interactieve modus.

-S              Activeert het installatieprogramma in de stille modus.  Er wordt geen
 		gebruikersinterface weergegeven.   Deze markering en de markering
 		'-L' moeten worden geplaatst aan het einde van de markeringenlijst op de 			opdrachtregel.

                
Hieronder vindt u de taalcodes die worden gebruikt met de markering '-L':

    Taal                       <Taalcode>
    --------                   ----------
    Chinees (Volksrepubliek)      0804
    Chinees (Taiwan)              0404
    Deens                         0006
    Nederlands                    0013
    Engels  (UK - Internationaal) 0809
    Engels  (US)                  0409
    Fins                          000B
    Frans (Canadees)              0C0C
    Frans  (Standaard)            040C
    Duits                         0007
    Italiaans                     0010
    Japans                        0011
    Koreaans                      0012
    Noors                         0014
    Pools                         0015
    Portugees  (Braziliaans)      0416
    Portugees  (Standaard)        0816
    Russisch                      0019
    Spaans                        000A
    Zweeds                        001D
    Thais                         001E

************************************************************
* 4.  INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE VERIFIËREN
************************************************************
Start Apparaatbeheer om te controleren of de installatie goed is uitgevoerd en of de 
INF-bestanden kunnen worden gebruikt.

Voor Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition en Windows ME:

   1.  Klik op Start.
   2.  Selecteer Instellingen.
   3.  Selecteer Configuratiescherm.
   4.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
   5.  Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
   6.  Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
   7.  Klik op Plug en Play BIOS of Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
   8.  Klik op PCI-bus.

Voor Windows 2000:

   1.  Klik op Start.
   2.  Selecteer Instellingen.
   3.  Selecteer Configuratiescherm.
   4.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
   5.  Klik op het tabblad Hardware.
   6.  Klik op de knop Apparaatbeheer.
   7.  Selecteer vanuit het menu Beeld het item Apparaten weergeven op verbinding.
   8.  Klik op Standaard PC of Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
   9.  Klik op PCI-bus.

Nadat Apparaatbeheer is gestart zoals boven beschreven, controleert u de beschrijvingen 
van de volgende items:

    *** OPMERKING:  Apparaatbeheer geeft alleen de namen weer van de apparaten die momenteel
			 in het systeem zijn gevonden.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        - of -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI-brug 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI-brug
        Intel(R) 82806AA Controller (gereserveerd)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI-brug 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI-naar-ISA-brug (EIO-modus)
        Intel(R) 82371AB PCI-naar-ISA-brug (EIO-modus)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-bus Master IDE-controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-naar-USB Universal Host-controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB/MB PCI-naar-ISA-brug (EIO-modus)
        Intel(R) 82371AB/MB PCI-naar-ISA-brug (ISA-modus)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-bus Master IDE-controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-naar-USB Universal Host-controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI-naar-ISA brug
        Intel(R) 82371SB PCI-bus Master IDE-controller
        Intel(R) 82371SB Universele hostcontroller voor PCI naar USB    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI-naar-ISA brug
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE-controller
        Intel(R) 82440MX USB Universele hostcontroller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor-naar-PCI-brug

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor-naar-PCI-brug
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor-naar-AGP-controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor-naar-PCI-brug
        Intel(R) 82443GX Processor-naar-AGP-controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor-naar-PCI-brug
        Intel(R) 82443LX Processor-naar-AGP-controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor-naar-I/O-controller-1130 
        Intel(R) 82815 Processor-naar-AGP-controller -1131 

    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI-brug - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele hostcontroller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele hostcontroller -2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio-controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI-brug - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele hostcontroller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele hostcontroller -2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio-controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor-naar-I/O-controller- 2530 
        Intel(R) 82850 Processor-naar-AGP-controller - 2532 


10. Op bepaalde systemen is kan volgende apparaat mogelijk ook worden bijgewerkt:

     a. Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
     b. Klik op Plug en Play BIOS of Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
     c. Controleer of het volgende item aanwezig is:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OF-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  INHOUD VAN HET DISTRIBUTIEPAKKET
************************************************************
Het Intel(R) Chipset Software Installation Utility pakket bevat de volgende onderdelen:

    Bestand(en)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -of- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

De versie van de software in het distributiepakket wordt opgegeven in het bestand
RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.

Na installatie op een Windows 95, Windows 98, Windows ME of Windows 2000 systeem worden 
een of meer van de volgende INF-bestanden gekopieerd naar de directory <Windows>\INF:

    Bestand(en)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** OPMERKING:  Alleen de bestanden die betrekking hebben op de momenteel gedetecteerde
 
		apparaten worden naar het systeem gekopieerd.  Als de optie -A wordt 
		gekozen, worden geen bestanden gekopieerd naar de directory <Windows>\INF.
		Zie paragraaf 3C voor meer bijzonderheden.

Een of meer van  de volgende digital handtekeningbestanden worden UITSLUITEND op een Windows
98, Windows ME of Windows 2000 systeem geïnstalleerd in de directory <Windows>\CATROOT:

    Bestand(en)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** OPMERKING:  Alleen de bestanden die betrekking hebben op de momenteel gedetecteerde 
		apparaten worden naar het systeem gekopieerd.  Als de optie -A wordt gekozen
		, worden geen bestanden gekopieerd naar de directory <Windows>\CATROOT.
 		 Zie paragraaf 3C voor meer bijzonderheden.

************************************************************
* 6.  VERSIENUMMER VAN DE SOFTWARE IDENTIFICEREN
************************************************************
De versie van de software in het distributiepakket wordt opgegeven in het bestand 
RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.

De versie van de software in het distributiepakket kan ook worden vastgesteld door de 
volgende locatie in het register te controleren:

    Key:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Value: versie

************************************************************
* 7.  PROBLEMEN OPLOSSEN
************************************************************
Er wordt verondersteld dat aan de bovengenoemde systeemeisen van paragraaf 2 wordt voldaan.

Probleem:      Systeem loopt vast tijdens afsluiten van Apparaatbeheer of tijdens het
 
		opstarten.

Oplossing:   Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom het systeem bij het opstarten
 		vastloopt.  Als het systeem vastloopt, start de machine dan opnieuw op en
 		bekijk Apparaatbeheer.  Als apparaten nu op de juiste wijze worden
 		weergegeven en het systeem verder geen problemen ondervindt, 
		dan is het .INF-bestand met succes hersteld.  Als apparaten niet op de 
		juiste wijze zijn geconfigureerd, voer de onder paragraaf 3 beschreven 	 
		procedures dan opnieuw uit.

            Als dit de problemen niet oplost of meer problemen ontstaan, installeer dan
 
        	opnieuw het besturingssysteem.


Probleem:      Na het uitvoeren van het setup-programma en het opnieuw starten van de
 		computer meldt Windows dat één van de volgende bestanden niet gevonden is:
                   ESDI_506.pdr

Oplossing:   Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar dit problem optreedt, zoek de
 		directory <Windows>\System\IOSubsys op en klik op OK.  Het system vindt
 		gewoonlijk dit bestand in deze directory en gaat door met het opnieuw
 			vermelden van de nieuwe apparaten.

Probleem:      Na het uitvoeren van het setup-programma en het opnieuw starten van de
 		computer meldt Windows dat één van de volgende bestanden niet gevonden is:

 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Oplossing:   Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar dit problem optreedt, zoek de

 		directory <Windows>\System32\drivers (bij Windows 98, Windows ME) of
 		<Windows>\System (bij Windows 95) op en klik op OK.  Het system vindt
 		gewoonlijk dit bestand in deze directory en gaat door met het opnieuw
 		vermelden van de nieuwe apparaten.

Probleem:      Tijdens de setup wordt het installeren gestopt en wordt er om een van de
 		volgende bestanden gevraagd:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Oplossing:   Controleer of het Windows 95 USB-supplement vóór het uitvoeren van het Intel(R)
 		Chipset Software Installation Utility setup-programma is geïnstalleerd.

Probleem:      Na het uitvoeren van het setup-programma en het opnieuw starten van de
 		computer meldt Windows dat het volgende bestand niet gevonden is:
                  isapnp.vxd

Oplossing:   Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar dit problem optreedt, zoek de
 		directory <Windows>\System op en klik op OK.  Het system vindt gewoonlijk
 		dit bestand in deze directory en gaat door met het opnieuw vermelden van de
 		nieuwe apparaten.

Probleem:      Na het uitvoeren van een stille installatie werd de sleutel 
		HKLM\Software\Intel\InfInst niet gemaakt of zijn de gegevens van de waarde
 		"install" anders dan "success".

Oplossing:   Dit wordt veroorzaakt door een van de volgende scenario's:
               - Het huidige systeem bevat geen besturingssysteem dat wordt ondersteund, of

               - Het huidige systeem bevat geen chipset die wordt ondersteund.

            Controleer de systeemeisen in paragraaf 2.

************************************************************
************************************************************
* AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
************************************************************
Intel stelt zich niet verantwoordelijk voor bruikbaarheid, doeltreffendheid of garantie.
De INTEL SOFTWARE LICENTIE-OVEREENKOMST (OEM / IHV /ISV Distributie & individuele gebruiker)
geeft een volledige beschrijving van het gelicentieerde gebruik van deze software.
************************************************************
Informatie in dit document wordt geleverd in het kader van Intel-producten.  Door dit 
document wordt, expliciet of impliciet, door estoppel of anderszins, geen licentie verleend
op intellectuele eigendomsrechten.  Intel wijst alle aansprakelijkheid af, evenals elke 
expliciete of impliciete garantie die betrekking heeft op de verkoop en/of het gebruik van 
Intel-producten, inclusief aansprakelijkheid of garanties met betrekking tot de geschiktheid
voor een speciaal doel, verhandelbaarheid of schending van patenten, auteursrechten of 
andere intellectuele eigendomsrechten.  Intel-producten zijn niet bestemd voor gebruik in 
medische, levensreddende of levensbehoudende toepassingen.

************************************************************
* Intel Corporation wijst alle garanties en aansprakelijkheid af inzake het gebruik van dit 
document en de hierin gegeven informatie, en wijst alle verantwoordelijkheid af voor 
mogelijke fouten in dit document, en is niet verplicht om de informatie die hierop 
betrekking heeft, te updaten.  Intel behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder 
voorafgaande kennisgeving in dit document wijzigingen aan te brengen.
************************************************************
************************************************************

* Merken en namen van derden zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

