************************************************************
** FRC ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Lisez-moi d'installation
*                                                           
*  REMARQUE :  Le présent document concerne les systèmes 
*              équipés des jeux de puces Intel suivants : 
*              Intel(R) 810 Chipset
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815 Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820 Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT
************************************************************
Le présent document contient les sections suivantes :

1.  Présentation
2.  Configuration requise
3.  Installation du logiciel
    3A. Installation du logiciel en mode Interactif
    3B. Installation du logiciel en mode Silencieux
    3C. Liste d'options d'indicateurs de ligne de commande 
        disponibles
4.  Vérification de l'installation du logiciel
5.  Contenu du paquet de distribution
6.  Identification du numéro de version du logiciel
7.  Dépannage

************************************************************
* 1.  PRÉSENTATION
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installe sur
le système cible les fichiers INF Windows* qui décriront au 
système d'exploitation comment les composants du jeu de 
puces seront configurés. Ces fichiers sont requis pour le
bon fonctionnement des fonctions suivantes :

   - Services ISAPNP et PCI centraux
   - Support AGP
   - Support de stockage IDE/ATA33/ATA66
   - Support de ports USB
   - Identification des composants d'ensemble de puces 
      Intel dans le Gestionnaire de périphériques

************************************************************
* 2.  CONFIGURATION REQUISE
************************************************************
1. Le logiciel inclus avec ce paquet de distribution est 
   conçu pour fonctionner avec les configurations de jeux 
   de puces suivantes :

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815 Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset
          Intel(R) 440ZX AGPset                 
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  L'un des systèmes d'exploitation suivants doit être 
     installé sur l'ordinateur :
    Windows 95      4,000,950  (version d'origine)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 sans supplément
                                 USB)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 avec 
                                 supplément USB)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 avec ou sans 
                                 supplément USB)
    Windows 98      4.10.1998  (version d'origine)
    Windows 98      Deuxième édition
                    4.10.2222  (version d'origine)
    Windows ME      4.90.3000  (version d'origine)
    Windows 2000    5.00.2195  (version d'origine)

Pour identifier le système d'exploitation installé sur 
le système cible, suivez les étapes ci-dessous :

    a.  Cliquez sur Démarrer.
    b.  Sélectionnez Paramètres.
    c.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    d.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    e.  Cliquez sur l'onglet de propriétés du système
         Général.
    f.  Lisez les informations Système pour identifier 
        le système installé.
                              
3.  Le kit logiciel doit être installé sur des systèmes
     disposant d'au moins 32 Mo de mémoire système.

4.  Le répertoire <TEMP> (habituellement 
      c:\WINDOWS\TEMP) du système sur lequel le 
      logiciel est installé doit disposer de suffisamment 
      d'espace disque.

Veuillez consulter votre fournisseur système pour
identifier le système d'exploitation et le jeu de puces 
Intel utilisés par votre système.  

************************************************************
* 3.  INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************
Ce logiciel offre deux modes d'installation : Interactif ou 
Silencieux. Contrairement au mode Silencieux, le mode 
Interactif nécessite l'intervention de l'utilisateur lors de
l'installation.

En outre, ce logiciel offre un jeu d'options d'indicateurs
de lignes de commande qui active la fonctionnalité 
d'installation étendue. Les indicateurs de lignes de 
commande ne respectent pas la casse. Référez-vous à la 
section 3C pour des descriptions détaillées de ces 
indicateurs.

Remarque importante :
Intel(R) Chipset Software Installation Utility est distribué 
en deux formats - fichiers .EXE avec auto-extraction 
(INFINST_xxx.EXE) ou fichiers .ZIP compressés 
(INFINST_xxx.ZIP). La syntaxe de la ligne de commande
varie en fonction du format de distribution exécuté. 
Référez-vous à la section 3C pour plus de détails.

************************************************************
* 3A.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE INTERACTIF
************************************************************
1.  Vérifiez la configuration du système. Avant de lancer le 
     logiciel, le système d'exploitation doit être installé 
     et en cours d'exécution.

2.  Fermez toute application en cours d'exécution pour 
     éviter des problèmes.

3.  Exécutez le programme d'installation InstallShield* :
       Distribution .EXE avec auto-extraction :
              INFINST_xxx.EXE
       Distribution .ZIP compressée : SETUP.EXE

4.  Acceptez le contrat de licence. Si vous refusez,
      l'installateur s'interrompt avant d'extraire les
      fichiers.
    
5.  Après le redémarrage du système d'exploitation, 
     suivez les instructions à l'écran et utilisez les 
     paramètres par défaut pour terminer la configuration.

6.  L'installation de Intel(R) Chipset Software Installation 
     Utility est terminée.

************************************************************
* 3B.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE SILENCIEUX
************************************************************
1.  Vérifiez la configuration du système. Avant de lancer le 
     logiciel, le système d'exploitation doit être installé
     et en cours d'exécution.

2.  Fermez toute application en cours d'exécution pour
     éviter des problèmes.

3.  Exécutez le programme d'installation InstallShield :
     Pour une installation silencieuse avec redémarrage 
      automatique :
       Distribution .EXE avec auto-extraction :
               INFINST_xxx.EXE 
       -a -b -s
       Distribution .ZIP compressée : SETUP.EXE -b -s
    - OU -
     Pour une installation silencieuse sans redémarrage 
      automatique :
       Distribution .EXE avec auto-extraction : 
               INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribution .ZIP compressée : SETUP.EXE -s

4.  Cet utilitaire effectue les mises à jour nécessaires et 
     enregistre l'état de l'installation dans la clé du 
     registre système suivante :
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Si l'utilitaire a été consulté à l'aide de l'indicateur
     « -b », le système redémarre automatiquement après
     une mise à jour réussie.

    REMARQUE : REDÉMARREZ le système pour que toutes
               les mises à jour de périphériques soient 
               prises en compte.

6.  Pour déterminer le succès de l'installation, vérifiez
     la valeur « install » dans la clé du registre indiquée 
     à l'étape 5.

    Le tableau suivant offre une description des diverses
    valeurs des paramètres.

    Valeur     Type       Données    Description
    ------     ----         ----     -----------
    "install"  Chaîne    "success"   Installation réussie.
                         "fail"      Échec de 
                                     l'installation.
                                     Aucun fichier INF 
                                     n'a été copié sur le 
                                     système.

    "reboot"   Chaîne    "Yes"       Redémarrage requis 
                                     pour terminer 
                                     l'installation.
                         "No"        Aucun redémarrage 
                                     requis pour terminer 
                                     l'installation.
                                
    "version"  Chaîne    <varie>     Numéro de la version 
                                     actuelle d'Intel(R) 
                                     Chipset Software 
                                     Installation Utility

************************************************************
*  3C.  LISTE DES OPTIONS D'INDICATEURS DE LIGNE DE  
*         COMMANDEDISPONIBLES
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility prend en 
charge plusieurs indicateurs de ligne de commande pour 
diverses options d'installation. À l'exception du code de
langue après l'indicateur « -L », tous les paramètres et 
indicateurs de ligne de commande doivent être séparés par 
un espace.

La syntaxe de l'indicateur de ligne de commande peut 
varier en fonction des différents formats de distribution 
disponibles d'Intel(R) Chipset Software Installation Utility.

1. Distribution .EXE avec auto-extraction :
    Lorsque ce logiciel est installé à l'aide de la 
    distribution .EXE, un indicateur « -A » supplémentaire
    doit être annexé à l'appel de programme INFINST_xxx.EXE
    (par exemple : INFINST_ENU.EXE -A) afin de passer les 
    paramètres de ligne de commande. L'indicateur « -A » 
    supplémentaire pour le paquet .EXE avec 
    auto-extraction est DIFFÉRENT de l'indicateur de ligne
    de commande « -A » décrit ci-dessous.

      Exemple : Pour extraire les fichiers INF à l'aide de 
                l'indicateur « -A » décrit ci-dessous, le 
                programme d'installation doit être invoqué 
                comme suit :
                INFINST_ENU.EXE -A -A (-P est facultatif)

2. Distribution .ZIP compressée :
      Lorsque le logiciel est installé à l'aide de la 
      distribution .ZIP, il n'est pas nécessaire d'annexer 
      des indicateurs supplémentaires au programme 
      SETUP.EXE pour passer les indicateurs de ligne de 
      commande.

      Exemple : Pour extraire les fichiers INF à l'aide de 
                l'indicateur « -A » décrit ci-dessous, le 
                programme d'installation doit être 
                invoqué comme suit :
                   SETUP.EXE -A (-P est facultatif)

La liste ci-dessous décrit tous les indicateurs de ligne 
de commande pouvant être utilisés avec l'appel de 
programme. Remarquez que les indicateurs « -L » et
« -S » DOIVENT être spécifiés à la fin de la liste 
d'indicateurs de ligne de commande.

Indicateur    Description
----          -----------
-?            Indicateur d'aide. Affiche la liste des 
               indicateurs de ligne de commande 
               disponibles. Ce paramètre ne 
               fonctionne que sous le mode Interactif.

-A            Extrait les fichiers INF et README.TXT pour
               une installation simple sur C:\Fichiers 
               programme\Intel\ Isecdrv ou sur le 
               répertoire <Chemin Installation> 
               spécifié avec l'indicateur « -P ».  Le 
               logiciel N'installera PAS ces fichiers INF 
               sur le système. Cet indicateur ne peut être
               combiné qu'avec l'indicateur « -P ». Si 
               l'indicateur « -A » est spécifié, toutes 
               les autres options seront ignorées. Ce 
               paramètre fonctionne sous le mode 
               Interactif ou sous le mode Silencieux.

-B            Redémarre automatiquement le système après 
               l'installation. Si « -A » est spécifié, cet 
               indicateur est ignoré. Ce paramètre 
               fonctionne sous le mode Interactif ou sous 
               le mode Silencieux.

-L<LangCode>  Force l'interface utilisateur InstallShield 
               à afficher la langue spécifiée lors de la 
               configuration. Remarquez qu'il n'y a AUCUN 
               espace entre « -L » et le code de langue à
               4 chiffres (Voir ci-dessous). Cet indicateur
               ainsi que l'indicateur « -S » doivent être 
               placés à la fin de la liste d'indicateurs 
               de ligne de commande. Ce paramètre ne 
               fonctionne que sous le mode Interactif.

-P <Chemin d'installation>
              Spécifie l'emplacement HDD sur lequel les 
               fichiers programme INF sont copiés. Si cet 
               indicateur n'est pas spécifié à la ligne de 
               commande, le répertoire Chemin 
               d'installation> est alors défini par défaut
               sur :
                
                   C:\Fichiers programme\Intel\Isecdrv
                
               Si cet indicateur est utilisé sans l'option
               '-A', seul le fichier README.TXT sera copié
               sur <Chemin d'installation>. Le nom du 
               répertoire peut contenir des espaces.
               Cependant, s'il existe des espaces dans le 
               nom du répertoire, ce dernier doit être entre
               des guillemets doubles ("). Ce paramètre 
               fonctionne sous le mode Interactif ou sous le
               mode Silencieux.

-S             Exécute l'installateur sous le mode 
                Silencieux. Aucune interface utilisateur 
                n'est affichée. Cet indicateur ainsi que 
                l'indicateur « -L » doit être placés à la 
                fin de la liste d'indicateurs de ligne de
                commande.


La liste ci-dessous présente les codes de langues utilisés
avec l'indicateur -L :

    Langue                                  <CodeLang>
    --------                                ----------
    Chinois (République populaire de Chine)    0804
    Chinois (Taiwan)                           0404
    Danois                                     0006
    Néerlandais                                0013
    Anglais (R-U - International)              0809
    Anglais (États-Unis)                       0409
    Finnois                                    000B
    Français (Canada)                          0C0C
    Français (Standard)                        040C
    Allemand                                   0007
    Italien                                    0010
    Japonais                                   0011
    Coréen                                     0012
    Norvégien                                  0014
    Polonais                                   0015
    Portugais (Brésil)                         0416
    Portugais (Standard)                       0816
    Russe                                      0019
    Espagnol                                   000A
    Suédois                                    001D
    Thaï                                       001E

************************************************************
* 4.  VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************
Exécutez le Gestionnaire de périphériques pour vérifier 
l'utilisation et l'installation correctes des fichiers INF.

Pour Windows 95, Windows 98, Windows 98 Deuxième
édition et Windows ME :

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   6.  Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques par 
        Connexion.
   7.  Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI)
   8.  Cliquez sur Bus PCI.

Pour Windows 2000 :

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Matériel.
   6.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   7.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'option 
        Périphériques par connexion.
   8.  Cliquez sur Standard PC ou sur Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Cliquez sur Bus PCI.

Après le démarrage du Gestionnaire de périphériques, 
vérifiez les descriptions des éléments suivants :

    *** REMARQUE : le Gestionnaire de périphériques 
                    n'affichera que les noms des 
                    périphériques détectés actuellement 
                    sur le système.

    Intel(R) 810 Chipset
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        - ou -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
            Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset :
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics
            Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
           Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host 
           Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host 
           Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
          Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset :
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset :
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 
       440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller - 2532


10. Sur certains systèmes, le périphérique suivant peut 
       ne pas être mis à jour :

     a. Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques 
         par connexion.
     b. Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI).
     c. Vérifiez que l'élément suivant est présent :
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -OU-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  CONTENU DU PAQUET DE DISTRIBUTION
************************************************************
Le paquet Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
contient les éléments suivants :

    Fichier(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -or- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
est indiquée dans le fichier RELNOTES.TXT.

RELNOTES.TXT n'est disponible qu'en anglais.

Au terme de l'installation sur Windows 95, Windows 98, 
Windows ME ou Windows 2000, un ou plusieurs des 
fichiers INF suivants seront copiés dans le répertoire 
<Windows>\INF :

    Fichier(s)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** REMARQUE : Seuls les fichiers qui font référence
                  aux périphériques détectés actuels
                  sont copiés sur le système. Si 
                  l'option -A est utilisée, aucun 
                  fichier n'est copié sur le répertoire 
                  <Windows>\INF. Référez-vous à la 
                  section 3C pour de plus amples 
                  informations.

Un ou plusieurs des fichiers de signatures numériques
suivants sont installés UNIQUEMENT dans le répertoire 
<Windows>\CATROOT d'un système Windows 98, 
Windows ME ou Windows 2000 :

    Fichier(s)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** REMARQUE : Seuls les fichiers qui font référence 
                  aux périphériques détectés actuels 
                  sont copiés sur le système. Si 
                  l'option -A est utilisée, les fichiers 
                  ne sont pas copiés dans le répertoire
                  <Windows>\CATROOT. Référez-vous 
                  à la section 3C pour de plus amples
                  informations.

************************************************************
* 6.  IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE VERSION DU LOGICIEL
************************************************************
La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
est indiquée dans le fichier RELNOTES.TXT.

RELNOTES.TXT n'est disponible qu'en anglais.

La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
peut aussi être identifiée en examinant l'emplacement du 
registre suivant :

    Clé :   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Valeur : version

************************************************************
* 7.  DÉPANNAGE
************************************************************
Il est supposé que la configuration système requise dans la 
section 2 ci-dessus est conforme aux spécifications 
nécessaires.

Problème : Le système se verrouille durant une suppression
           du Gestionnaire de périphériques ou lors d'un 
           redémarrage.

Solution : Un verrouillage du système peut se produire lors 
           du Redémarrage suite à plusieurs problèmes 
           système. Si le système se verrouille, relancez 
           l'ordinateur et vérifiez le Gestionnaire de 
           périphériques. Si les périphériques sont 
           correctement répertoriés et si le système ne 
           présente pas d'autres problèmes, la restauration 
           du fichier .INF est réussie. Si les périphériques 
           ne sont pas correctement configurés, exécutez 
           à nouveau la procédure indiquée à la section 3.

           Si les problèmes ne sont pas résolus ou si 
           d'autres problèmes surviennent, réinstallez le 
           système d'exploitation.


Problème : Au terme de l'exécution du programme 
           d'installation et du redémarrage de la 
           machine, Windows signale que l'un des 
           fichiers suivants est introuvable :
             ESDI_506.pdr

Solution : Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte
                de dialogue où le problème se produit, 
                localisez le répertoire 
                <Windows>\System\IOSubsys, puis cliquez 
                sur OK. Le système devrait pouvoir trouver 
                le fichier dans ce répertoire et continuer 
                la ré-énumération des nouveaux 
                périphériques.

Problème : Au terme de l'exécution du programme 
                  d'installation et du redémarrage de la 
                  machine, Windows signale que l'un des 
                  fichiers suivants est introuvable :
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution : Cliquez sur le bouton Parcourir dans la 
                boîte de dialogue où le problème se 
                produit, localisez le répertoire <Windows>\
                System32\drivers (pour Windows 98, 
                Windows ME) ou <Windows>\System (pour 
                Windows 95), puis cliquez sur OK. Le 
                système devrait pouvoir trouver le fichier 
                dans ce répertoire et continuer la 
                ré-énumération des nouveaux 
                périphériques.

Problème : Pendant la configuration, le programme 
           d'installation s'arrête et demande l'un des 
           fichiers suivants :

                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution : Assurez-vous que le supplément USB de 
           Windows 95 a installé avant l'exécution du 
           programme d'installation d'Intel(R) Chipset 
           Software Installation Utility.

Problème : Au terme de l'exécution du programme 
                  d'installation et du redémarrage de la 
                  machine, Windows signale que l'un des 
                  fichiers suivants est introuvable :
                      isapnp.vxd

Solution : Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte
           de dialogue où le problème se produit, localisez
           le répertoire <Windows>\System et cliquez sur 
           OK. Le système devrait pouvoir trouver le fichier
           dans ce répertoire et continuer la 
           ré-énumération des nouveaux périphériques.

Problème : Après une installation silencieuse, la clé 
           HKLM\Software\Intel\Isecdrv n'a pas été 
           créée ou la valeur "install" n'est pas définie 
           sur "success".

Solution : Ceci peut être dû à l'un des scénarios suivants :
           - Le système actuel ne contient pas un système 
             d'exploitation pris en charge ou
           - Le système actuel ne contient pas un jeu de
             puces pris en charge.

           Vérifiez la configuration système requise dans
           la section 2.

************************************************************
************************************************************
* CLAUSE EXONÉRATOIRE DE RESPONSABILITÉ
************************************************************
Intel décline toute responsabilité quant à la 
fonctionnalité, l'efficacité et la garantie des produits.
Le CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL INTEL (distribution 
OEM / IHV/ ISV et mono-utilisateur) définit intégralement 
l'utilisation sous licence de ce logiciel.
************************************************************
Les informations présentées dans ce document concernent 
les produits Intel. Le présent document ne concède aucune
licence, expresse ou tacite, par fin de non-recevoir ou
autre moyen, relative aux droits de propriété 
intellectuelle. Intel décline toute responsabilité, quelle
qu'elle soit, et rejette toute garantie, expresse ou tacite,
relatives à la vente et/ou à l'utilisation des produits 
Intel, y compris la responsabilité et les garanties 
relatives à l'adéquation du produit à un usage particulier,
à sa valeur marchande, ou à la violation de brevet, de 
copyright ou d'autres droits de propriété intellectuelle.
Les produits Intel ne sont pas conçus pour être utilisés 
dans des applications médicales, de sauvetage ou de 
maintien de la vie.

************************************************************
Intel Corporation rejette toute responsabilité et garantie 
quant à l'utilisation du présent document, du logiciel, et
des informations qu'ils contiennent, et n'assume aucune 
responsabilité pour toute erreur éventuellement contenue 
dans le présent document. Par ailleurs, Intel ne prend aucun 
engagement quant à la mise à jour des informations 
contenues dans le présent document. Intel se réserve le 
droit de modifier le présent document sans préavis et à tout 
moment.
************************************************************
************************************************************

* Les marques et les noms tiers sont des marques de leurs 
   propriétaires respectifs.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

