************************************************************
** FRA *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Lisez-moi d'installation
*                                                           
*  REMARQUE :  Le présent document concerne les 
*       systèmes équipés des jeux de puces Intel suivants : 
*              Intel(R) 810 Chipset
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815 Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820 Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT
************************************************************
Le présent document contient les sections suivantes :

1.  Présentation
2.  Configuration requise
3.  Installation du logiciel
     3A. Installation du logiciel en mode Interactif
     3B. Installation du logiciel en mode Silencieux
     3C. Liste d'options d'indicateurs de ligne de commande 
           disponibles
4.  Vérification de l'installation du logiciel
5.  Contenu du paquet de distribution
6.  Identification du numéro de version du logiciel
7.  Dépannage

************************************************************
* 1.  PRÉSENTATION
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installe sur
le système cible les fichiers INF Windows* qui décriront au 
système d'exploitation comment les composants du jeu de
puces seront configurés. Ces fichiers sont requis pour le
bon fonctionnement des fonctions suivantes :

   - Services ISAPNP et PCI centraux
   - Support AGP
   - Support de stockage IDE/ATA33/ATA66
   - Support de ports USB
   - Identification des composants d'ensemble de puces 
      Intel dans le Gestionnaire de périphériques

************************************************************
* 2.  CONFIGURATION REQUISE
************************************************************
1.  Le logiciel inclus avec ce paquet de distribution est 
     conçu pour fonctionner avec les
      configurations de jeux de puces suivantes :

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815 Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset
          Intel(R) 440ZX AGPset                 
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  L'un des systèmes d'exploitation suivants doit être 
     installé sur l'ordinateur :
    Windows 95      4,000,950  (version d'origine)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 sans supplément
                                    USB)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 avec supplément
                                    USB)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 avec ou sans 
                                  supplément USB)
    Windows 98      4.10.1998  (version d'origine)
    Windows 98      Deuxième édition 
                    4.10.2222  (version d'origine)
    Windows ME      4.90.3000  (version d'origine)
    Windows 2000    5.00.2195  (version d'origine)

Pour identifier le système d'exploitation installé sur 
le système cible, suivez les étapes ci-dessous :

    a.  Cliquez sur Démarrer.
    b.  Sélectionnez Paramètres.
    c.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    d.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    e.  Cliquez sur l'onglet de propriétés du système 
         Général.
    f.  Lisez les informations Système pour identifier 
        le système installé.
                              
3.  Le kit logiciel doit être installé sur des systèmes 
     disposant d'au moins 32 Mo de mémoire système.

4.  Le répertoire <TEMP> (habituellement 
     c:\WINDOWS\TEMP) du système sur lequel le logiciel
     est installé doit disposer de suffisamment d'espace 
     disque.

Veuillez consulter votre fournisseur système pour 
identifier le système d'exploitation et le jeu de puces 
Intel utilisés par votre système.  

************************************************************
* 3.  INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************
Ce logiciel offre deux modes d'installation : Interactif ou 
Silencieux. Contrairement au mode Silencieux, le mode 
Interactif nécessite l'intervention de l'utilisateur lors de
l'installation.

En outre, ce logiciel offre un jeu d'options d'indicateurs 
de lignes de commande qui active la fonctionnalité 
d'installation étendue. Les indicateurs de lignes de 
commande ne respectent pas la casse. Référez-vous à la 
section 3C pour des descriptions détaillées de ces 
indicateurs.

Remarque importante :
Intel(R) Chipset Software Installation Utility est distribué 
en deux formats - fichiers .EXE avec auto-extraction 
(INFINST_xxx.EXE) ou fichiers .ZIP compressés 
(INFINST_xxx.ZIP). La syntaxe de la ligne de commande
varie en fonction du format de distribution exécuté. 
Référez-vous à la section 3C pour plus de détails.

************************************************************
* 3A.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE INTERACTIF
************************************************************
1.  Vérifiez la configuration du système. Avant de lancer le 
     logiciel, le système d'exploitation doit être installé 
     et en cours d'exécution.

2.  Fermez toute application en cours d'exécution pour 
     éviter des problèmes.

3.  Exécutez le programme d'installation InstallShield* :
       Distribution .EXE avec auto-extraction : 
            INFINST_xxx.EXE
       Distribution .ZIP compressée : SETUP.EXE

4.  Acceptez le contrat de licence. Si vous refusez, 
     l'installateur s'interrompt avant d'extraire les 
     fichiers.
    
5.  Après le redémarrage du système d'exploitation, suivez 
     les instructions à l'écran et utilisez les paramètres 
     par défaut pour terminer la configuration.

6.  L'installation de Intel(R) Chipset Software Installation 
     Utility est terminée.

************************************************************
* 3B.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE SILENCIEUX
************************************************************
1.  Vérifiez la configuration du système. Avant de lancer le 
     logiciel, le système d'exploitation doit être installé
     et en cours d'exécution.

2.  Fermez toute application en cours d'exécution pour 
     éviter des problèmes.

3.  Exécutez le programme d'installation InstallShield :
     Pour une installation silencieuse avec redémarrage 
           automatique :
       Distribution .EXE avec auto-extraction :
                INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribution .ZIP compressée : SETUP.EXE -b -s
     - OU -
     Pour une installation silencieuse sans redémarrage 
            automatique :
       Distribution .EXE avec auto-extraction : 
                INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribution .ZIP compressée : SETUP.EXE -s

4.  Cet utilitaire effectue les mises à jour nécessaires 
       et enregistre l'état de l'installation dans la clé 
       du registre système suivante :
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Si l'utilitaire a été consulté à l'aide de 
      l'indicateur « -b », le système redémarre 
      automatiquement après une mise à jour réussie.

    REMARQUE : REDÉMARREZ le système pour que
               toutes les mises à jour de 
               périphériques rentre en vigueur.

6.  Pour déterminer le succès de l'installation, vérifiez
     la valeur « install » dans le clé du registre 
     indiquée à l'étape 5.

    Le tableau suivant offre une description des 
    diverses valeurs des paramètres.

    Valeur     Type      Données      Description
    ------     ----      --------      ----------
    "install"  Chaîne    "success"    Installation 
                                      réussie.
                         "fail"       Échec de 
                                      l'installation.
                                      Aucun fichier INF 
                                      n'a été copié sur 
                                      le système.

    "reboot"   Chaîne   "Yes"         Redémarrage requis
                                      pour terminer 
                                      l'installation.
                        "No"          Aucun redémarrage
                                      requis pour terminer 
                                      l'installation.
                                
    "version"  Chaîne   <varie>       Numéro de la version
                                      actuelle d'Intel(R) 
                                      Chipset Software 
                                      Installation Utility

************************************************************
*  3C.  LISTE DES OPTIONS D'INDICATEURS DE LIGNE DE 
*          COMMANDE DISPONIBLES
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility prend en 
charge plusieurs indicateurs de ligne de commande pour 
diverses options d'installation. À l'exception du code de 
langue après l'indicateur « -L », tous les paramètres et 
indicateurs de ligne de commande doivent être séparés par
un espace.

La syntaxe de l'indicateur de ligne de commande peut 
varier en fonction des différents formats de distribution 
disponibles d'Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility.

1. Distribution .EXE avec auto-extraction :
      Lorsque ce logiciel est installé à l'aide de la 
      distribution .EXE, un indicateur « -A » 
      supplémentaire doit être annexé à l'appel de 
      programme INFINST_xxx.EXE (par exemple : 
      INFINST_ENU.EXE -A) afin de passer les 
      paramètres de ligne de commande. L'indicateur 
      « -A » supplémentaire pour le paquet .EXE avec 
      auto-extraction est DIFFÉRENT de l'indicateur 
      de ligne de commande « -A » décrit ci-dessous.

      Exemple : Pour extraire les fichiers INF à l'aide
                de l'indicateur « -A » décrit ci-dessous,
                le programme d'installation doit être 
                invoqué comme suit :
             INFINST_ENU.EXE -A -A (-P est facultatif)

2. Distribution .ZIP compressée :
      Lorsque le logiciel est installé à l'aide de la 
      distribution .ZIP, il n'est pas nécessaire 
      d'annexer des indicateurs supplémentaires au 
      programme SETUP.EXE pour passer les indicateurs 
      de ligne de commande.

      Exemple : Pour extraire les fichiers INF à 
                l'aide de l'indicateur « -A » décrit 
                ci-dessous, le programme d'installation
                doit être invoqué comme suit :
                    SETUP.EXE -A (-P est facultatif)

La liste ci-dessous décrit tous les indicateurs de ligne
de commande pouvant être utilisé avec l'appel de 
programme. Remarquez que les indicateurs « -L » et
« -S » DOIVENT être spécifiés à la fin de la liste 
d'indicateurs de ligne de commande.

Indicateur           Description
---------           -----------
-?                  Indicateur d'aide. Affiche la liste 
                    des indicateurs de ligne de commande 
                    disponibles. Ce paramètre ne 
                    fonctionne que sous le mode
                    Interactif.

-A                  Extrait les fichiers INF et 
                    README.TXT pour une installation 
                    simple sur 
                    C:\Fichiers programme\Intel\Isecdrv
                    ou sur le répertoire <Chemin 
                    Installation> spécifié avec 
                    l'indicateur « -P ».  Le logiciel
                    N'installera PAS ces fichiers INF sur 
                    le système. Cet indicateur ne peut 
                    être combiné qu'avec l'indicateur 
                    « -P ». Si l'indicateur « -A » est 
                    spécifié, toutes les autres options 
                    seront ignorées. Ce paramètre 
                    fonctionne sous le mode Interactif 
                    ou sous le mode Silencieux.

-B                  Redémarre automatiquement le système 
                    après l'installation. Si « -A » est
                    spécifié, cet indicateur est ignoré. 
                    Ce paramètre fonctionne sous le 
                    mode Interactif ou sous le mode 
                    Silencieux.

-L<LangCode>        Force l'interface utilisateur 
                    InstallShield à afficher la langue 
                    spécifiée lors de la configuration. 
                    Remarquez qu'il n'y a AUCUN espace 
                    entre « -L » et le code de langue à
                    4 chiffres (Voir ci-dessous). Cet 
                    indicateur ainsi que l'indicateur 
                    « -S » doivent être placés à la fin 
                    de la liste d'indicateurs de ligne 
                    de commande. Ce paramètre ne 
                    fonctionne que sous le mode 
                    Interactif.

-P <Chemin d'installation>
                    Spécifie l'emplacement HDD sur 
                    lequel les fichiers programme INF
                    sont copiés. Si cet indicateur 
                    n'est pas spécifié à la ligne de 
                    commande, le répertoire <Chemin 
                    d'installation> est alors défini
                    par défaut sur :

                
                    C:\Fichiers programme\Intel\Isecdrv
                
                    Si cet indicateur est utilisé sans
                    l'option '-A', seul le fichier 
                    README.TXT sera copié sur <Chemin 
                    d'installation>. Le nom du 
                    répertoire peut contenir des espaces.
   
                    Cependant, s'il existe des espaces 
                    dans le nom du répertoire, ce dernier
                    doit être entre des guillemets doubles
                    ("). Ce paramètre fonctionne sous le 
                    mode Interactif ou sous le mode 
                    Silencieux.

-S                  Exécute l'installateur sous le mode 
                    Silencieux. Aucune interface 
                    utilisateur n'est affichée. Cet 
                    indicateur ainsi que l'indicateur 
                    « -L » doit être placés à la fin de 
                    la liste d'indicateurs de ligne de 
                    commande.


La liste ci-dessous présente les codes de langues utilisés
avec l'indicateur -L :

    Langue                                  <CodeLang>
    --------                                ----------
    Chinois (République populaire de Chine)   0804
    Chinois (Taiwan)                          0404
    Danois                                    0006
    Néerlandais                               0013
    Anglais (R-U - International)             0809
    Anglais (États-Unis)                      0409
    Finnois                                   000B
    Français (Canada)                         0C0C
    Français (Standard)                       040C
    Allemand                                  0007
    Italien                                   0010
    Japonais                                  0011
    Coréen                                    0012
    Norvégien                                 0014
    Polonais                                  0015
    Portugais (Brésil)                        0416
    Portugais (Standard)                      0816
    Russe                                     0019
    Espagnol                                  000A
    Suédois                                   001D
    Thaï                                      001E

************************************************************
* 4.  VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************
Exécutez le Gestionnaire de périphériques pour vérifier 
l'utilisation et l'installation correctes des fichiers INF.

Pour Windows 95, Windows 98, Windows 98 Deuxième 
édition et Windows ME :

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   6.  Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques par
        Connexion.
   7.  Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced
        Configuration and Power Interface 
        (ACPI)
   8.  Cliquez sur Bus PCI.

Pour Windows 2000 :

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Matériel.
   6.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   7.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'option 
        Périphériques par connexion.
   8.  Cliquez sur Standard PC ou sur Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Cliquez sur Bus PCI.

Après le démarrage du Gestionnaire de périphériques, 
vérifiez les descriptions des éléments suivants :

    *** REMARQUE : le Gestionnaire de périphériques 
                     n'affichera que les noms des 
                     périphériques détectés 
                     actuellement sur le système.

    Intel(R) 810 Chipset
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        - ou -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
             Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset :
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics
            Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
             Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
             Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
             Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
          Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
            Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset :
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset :
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 
            440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
             Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
             Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
          Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
                Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
                Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
                Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller - 2532


10. Sur certains systèmes, le périphérique suivant peut ne 
       pas être mis à jour :

     a. Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques 
         par connexion.
     b. Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced
         Configuration and Power Interface (ACPI).
     c. Vérifiez que l'élément suivant est présent :
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -OU-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  CONTENU DU PAQUET DE DISTRIBUTION
************************************************************
Le paquet Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
contient les éléments suivants :

    Fichier(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -or- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution
est indiquée dans le fichier RELNOTES.TXT.

RELNOTES.TXT n'est disponible qu'en anglais.

Au terme de l'installation sur Windows 95, Windows 98, 
Windows ME ou Windows 2000, un ou plusieurs des 
fichiers INF suivants seront copiés dans le répertoire 
<Windows>\INF :

    Fichier(s)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** REMARQUE : Seuls les fichiers qui font référence 
                  aux périphériques détectés actuels sont
                  copiés sur le système. Si l'option -A est
                  utilisée, aucun fichier n'est copié sur 
                  le répertoire <Windows>\INF. 
                  Référez-vous à la section 3C pour de 
                  plus amples informations.

Un ou plusieurs des fichiers de signatures numériques 
suivants sont installés UNIQUEMENT dans le répertoire 
<Windows>\CATROOT d'un système Windows 98, 
Windows ME ou Windows 2000 :

    Fichier(s)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** REMARQUE : Seuls les fichiers qui font référence aux
                  périphériques détectés actuels sont 
                  copiés sur le système. Si l'option -A est 
                  utilisée, les fichiers ne sont pas copiés 
                  dans le répertoire <Windows>\CATROOT.
                  Référez-vous à la section 3C pour de 
                  plus amples informations.

************************************************************
* 6.  IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE VERSION DU LOGICIEL
************************************************************
La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
est indiquée dans le fichier RELNOTES.TXT.

RELNOTES.TXT n'est disponible qu'en anglais.

La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
peut aussi être identifiée en examinant l'emplacement du 
registre suivant :

    Clé :   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Valeur : version

************************************************************
* 7.  DÉPANNAGE
************************************************************
Il est supposé que la configuration système requise dans la 
section 2 ci-dessus est conforme aux spécifications 
nécessaires.

Problème : Le système se verrouille durant une suppression
du Gestionnaire de périphériques ou lors d'un redémarrage.

Solution : Un verrouillage du système peut se produire lors 
           du Redémarrage suite à plusieurs problèmes 
           système. Si le système se verrouille, relancez
           l'ordinateur et vérifiez le Gestionnaire de 
           périphériques. Si les périphériques sont 
           correctement répertoriés et si le système ne 
           présente pas d'autres problèmes, la restauration 
           du fichier .INF est réussie. Si les périphériques
           ne sont pas correctement configurés, exécutez à 
           nouveau la procédure indiquée à la section 3.

           Si les problèmes ne sont pas résolus ou si 
           d'autres problèmes surviennent, réinstallez le 
           système d'exploitation.


Problème : Au terme de l'exécution du programme 
           d'installation et du redémarrage de la machine, 
           Windows signale que l'un des fichiers suivants 
           est introuvable :
                    ESDI_506.pdr

Solution : Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte de 
           dialogue où le problème se produit, localisez le 
           répertoire <Windows>\System\IOSubsys, puis 
           cliquez sur OK. Le système devrait pouvoir 
           trouver le fichier dans ce répertoire et
           continuer la ré-énumération des nouveaux 
           périphériques.

Problème : Au terme de l'exécution du programme 
           d'installation et du redémarrage de la machine,
           Windows signale que l'un des fichiers suivants 
           est introuvable :
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution : Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte
           de dialogue où le problème se produit, 
           localisez le répertoire 
           <Windows>\System32\drivers (pour Windows 98, 
           Windows ME) ou <Windows>\System (pour 
           Windows 95), puis cliquez sur OK. Le système 
           devrait pouvoir trouver le fichier dans ce 
           répertoire et continuer la ré-énumération 
           des nouveaux périphériques.

Problème : Pendant la configuration, le programme 
           d'installation s'arrête et demande l'un des 
           fichiers suivants :

                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution :  Assurez-vous que le supplément USB de Windows
            95 a été installé avant l'exécution du
            programme d'installation d'Intel(R) Chipset
            Software Installation Utility.

Problème : Au terme de l'exécution du programme 
           d'installation et du redémarrage de la machine, 
           Windows signale que l'un des fichiers suivants 
           est introuvable :
                    isapnp.vxd

Solution : Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte 
           de dialogue où le problème se produit, 
           localisez le répertoire <Windows>\System et
           cliquez sur OK. Le système devrait pouvoir 
           trouver le fichier dans ce répertoire et 
           continuer la ré-énumération des nouveaux 
           périphériques.

Problème : Après une installation silencieuse, la clé 
           HKLM\Software\Intel\Isecdrv n'a pas été 
           créée ou la valeur "install" n'est pas définie
           sur "success".

Solution : Ceci peut être dû à l'un des scénarios 
           suivants :
           - Le système actuel ne contient pas un système
             d'exploitation pris en charge ou
           - Le système actuel ne contient pas un jeu de 
             puces pris en charge.

           Vérifiez la configuration système requise dans
           la section 2.

************************************************************
************************************************************
* CLAUSE EXONÉRATOIRE DE RESPONSABILITÉ
************************************************************
Intel décline toute responsabilité quant à la 
fonctionnalité, l'efficacité et la garantie des produits.
Le CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL INTEL (distribution 
OEM / IHV/ ISV et mono-utilisateur) définit intégralement 
l'utilisation sous licence de ce logiciel.
************************************************************
Les informations présentées dans ce document concernent 
les produits Intel. Le présent document ne concède aucune 
licence, expresse ou tacite, par fin de non-recevoir ou 
autre moyen, relative aux droits de propriété 
intellectuelle. Intel décline toute responsabilité, quelle 
qu'elle soit, et rejette toute garantie, expresse ou 
tacite, relatives à la vente et/ou à l'utilisation des 
produits Intel, y compris la responsabilité et les 
garanties relatives à l'adéquation du produit à un usage 
particulier, à sa commerciabilité, ou à la violation de 
brevet, de copyright ou d'autres droits de 
propriété intellectuelle. Les produits Intel ne sont pas 
conçus pour être utilisés dans des applications médicales, 
de sauvetage ou de maintien de la vie.

************************************************************
Intel Corporation rejette toute responsabilité et garantie 
quant à l'utilisation du présent document, du logiciel, et 
des informations qu'ils contiennent, et n'assume aucune 
responsabilité pour toute erreur éventuellement contenue
dans le présent document. Par ailleurs, Intel ne prend aucun
engagement quant à la mise à jour des informations 
contenues dans le présent document. Intel se réserve le 
droit de modifier, sans préavis et à tout moment, le présent
document.
************************************************************
************************************************************

* Les marques et les noms tiers sont des marques de leurs
   propriétaires respectifs.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

