************************************************************
** ENU+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Informacje dotyczące instalacji
*                                                           
*  UWAGA:  Ten dokument odnosi się do systemów zawierających 
*         następujące chipsety Intela: 
*   Intel(R) 810
*              Intel(R) 810E Chipset
*   Intel(R) 815
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 810E Chipset
*   Intel(R) 820
*              Intel(R) 820E Chipset
*   Intel(R) 840
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*   Intel(R) 850
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* SPIS TREŚCI
************************************************************
Dokument sklada sie z nastepujacych czesci:

1.  Informacje ogólne
2.  Wymagania systemowe
3.  Instalacja Oprogramowania
    3A. Instalacja oprogramowania w trybie interaktywnym
    3B. Instalacja oprogramowania w trybie automatycznym
    3C. Lista przełączników linii poleceń
4.  Sprawdzenie poprawności instalacji
5.  Zawartość pakietu dystrybucyjnego
6.  Określenie wersji Oprogramowania
7.  Rozpoznawanie i rozwiazywanie problemów 

************************************************************
* 1.  INFORMACJE OGÓLNE
************************************************************
The Intel(R) Chipset Software Installation Utility instaluje do systemu docelowego pliki Windows* INF, które zarysowują systemowi operacyjnemu, w jaki sposób składniki chipsetu będą skonfigurowane  Jest to wymagane do poprawnego funkcjonowania następujących cech:

   - Rdzeń PCI I usługi ISAPNP
   - Wsparcie AGP
   - Wsparcie przechowania IDE/ATA33/ATA66
   - Wsparcie USB
   - Identyfikacja składników chipsetu Intela w
     Menadżerze urządzeń

************************************************************
* 2.  WYMAGANIA SYSTEMOWE
************************************************************
1.  Oprogramowanie znajdujące się w niniejszym pakiecie dystrybucyjnym działa z następującymi chipsetami:

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset                 
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  W systemie musi być zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych:
    Windows 95    5.000.2195  (Wydanie oryginalne)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 bez dodatku
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 bez dodatku
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 z lub bez Uzupełnienia USB)
    Windows 98    5.000.2195  (wydanie oryginalne)
    Windows 98 Wydanie drugie
                    4.10.2222  (wydanie oryginalne)
    Windows 4,90    5.000.2195  (wydanie oryginalne)
    Windows 2000    5.000.2195  (wydanie oryginalne)

Aby sprawdzić, który z systemów operacyjnych jest zainstalowany w systemie docelowym, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

    a. Kliknij przycisk 'Start'.
    b. Kliknij menu 'Ustawienia'.
    c. Kliknij opcję 'Panel sterowania'.
    d. Kliknij dwukrotnie ikonę 'System'.
    e. Kliknij kartę 'Ogólne właściwości systemu'.
    f.  Sprawdź, który z OS został zainstalowany przez czytanie informacji systemowej.
                              
3.  Oprogramowanie powinno zostac zainstalowane w systemie wyposazonym co najmniej w 32 MB pamieci operacyjnej.

4.  Na dysku, na którym znajduje się katalog <TEMP> (zwykle C:\WINDOWS\TEMP) powinna być dostępna wystarczająca ilość miejsca.

W razie konieczności należy skontaktować się z dostawcą systemu w celu określenia zainstalowanej wersji systemu operacyjnego oraz modelu zestawu mikroukładów firmy Intel (R).  

************************************************************
* 3.  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
************************************************************
Oprogramowanie może zostać zainstalowane na dwa sposoby: Interaktywny lub Cichy.  Instalacja oprogramowania w trybie interaktywnym wymaga aktywności użytkownika, a instalacja w trybie automatycznym nie wymaga aktywności użytkownika.

Dodatkowo to oprogramowanie oferuje zestaw opcji linii poleceń, które umożliwiają rozszerzoną funkcjonalność instalacji.  Chorągiewki linii poleceń nie są wrażliwe na duże/małe znaki.  Zobacz sekcję 
3C po szczegółowy opis tych chorągiewek.

Ważna uwaga:
The Intel(R) Chipset Software Installation Utility rozpowszechniane jest w dwu formatach - samo rozpakowujące pliki .EXE (INFINST_xxx.EXE) lub skompresowane pliki .ZIP (INFINST_xxx.ZIP).  W zależności od używanego formatu składnia w linii poleceń może się różnić.  Więcej informacji na ten temat znajduje się w części 3D.

************************************************************
3A.  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA W TRYBIE INTERAKTYWNYM
************************************************************
1.  Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi.  Aby możliwe było rozpoczęcie instalacji oprogramowania, system operacyjny musi być w pełni zainstalowany i działać.

2.  Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.  W przeciwnym razie mogą wystąpić trudności.

3.  Uruchom program instalacyjny InstallShield*:
       w wersji w samo rozpakowującym się pliku .EXE: INFINST_xxx.EXE
       w wersji w skompresowanym pliku .ZIP: SETUP.EXE

4.  Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie umowy licencyjnej.  Jeśli umowa nie zostanie zaakceptowana, instalacja zakończy się przed
    
5.  Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi na ekranie i użyj domyślnych ustawień, aby dokończyć instalację (po ponownym uruchomieniu komputera).

6.  Ta operacja kończy instalację Intel(R) Chipset Software Installation Utility.  

************************************************************
3B.  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
************************************************************
1.  Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi.  Aby możliwe było rozpoczęcie instalacji oprogramowania, system operacyjny musi być w pełni zainstalowany i działać.

2.  Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.  W przeciwnym razie mogą wystąpić trudności.

3.  Uruchom program instalacyjny InstallShield*:
    Dla instalacji w trybie automatycznym z automatycznym ponownym uruchomieniem użyj:
       w wersji w samo rozpakowującym się pliku .EXE: INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       w wersji w skompresowanym pliku .ZIP: SETUP.EXE -b -s
    -LUB-
    Dla instalacji w trybie automatycznym bez automatycznego ponownego uruchomienia użyj:
       w wersji w samo rozpakowującym się pliku .EXE: INFINST_xxx.EXE -a -s
       w wersji w skompresowanym pliku .ZIP: SETUP.EXE -s

4.  Program dokona koniecznych aktualizacji i zapisze status instalacji w następującym kluczu rejestru:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Jeśli program zostanie wywołany z parametrem "-b", system automatycznie uruchomi komputer ponownie, jeśli aktualizacja powiedzie się.

    UWAGA:  Aby aktualizacje zaczęły obowiązywać, należy ponownie uruchomić system.

6.  Aby określić, czy instalacja zakończyła się pomyślnie, należy sprawdzić wartość "install" w kluczu rejestru z punktu 4.

    Poniższa tabela opisuje wartości parametru:

    Wartość    Typ       Dane             Opis
    ------     ----      ----            -----------
    "install"  String    "success"   Instalacja zakończona pomyślnie.
                         "fail"          Instalacja zakończona niepomyślnie.
                                         Nie skopiowano żadnych plików INF do systemu.

    "reboot"   String    "Yes"           Aby zakończyć, wymagane jest ponowne uruchomienie systemu
                         "No"            Nie trzeba uruchamiać ponownie systemu, aby zakończyć
                                
    "Wersja"  Ciąg znaków    <zmienne>        numer aktualnej wersji Intel(R) Chipset Software Installation Utility
                                         
************************************************************
*  3C.  LISTA PRZELYCZNIKÓW W LINII POLECEN.
************************************************************
The Intel(R) Chipset Software Installation Utility wspiera kilka chorągiewek dla różnych opcji instalacji.  Przełączniki należy oddzielać spacją, z wyjątkiem kodu języka po przełączniku '-L'.

W związku z dystrybucją sterownika Intel(R) Security Driver w wielu formatach, składnia przełączników linii poleceń może się różnić:

1. W wersji z samo rozpakowującym się plikiem .EXE:
      Podczas instalowania tego oprogramowania z użyciem wersji w pliku .EXE, aby pomyślnie użyć parametrów linii poleceń, należy dodać do polecenia wywołania programu ISECDRV_AUTOL.EXE dodatkowy parametr -A (np. ISECDRV_AUTOL.EXE -A).  Dodatkowy parametr '-A' dla wersji z samo rozpakowującym się plikiem .EXE jest INNY niż parametr '-A' opisanej poniżej.  

      Przykład: Aby rozpakować pliki INF używając opcji '-A' opisanej poniżej, program instalacyjny powinien zostać wywołany w następujący sposób:
               INFINST_ENU.EXE -A -A (opcjonalne -P)

2. W wersji ze skompresowanym plikiem .ZIP:
      Podczas instalacji oprogramowania z użyciem wersji ze skompresowanym plikiem .ZIP nie ma potrzeby stosowania dodatkowych parametrów podawania przełączników do wywołania programu SETUP.EXE.

      Przykład: Aby rozpakować pliki INF używając opcji '-A' opisanej poniżej, program instalacyjny powinien zostać wywołany w następujący sposób:
               SETUP.EXE -A (opcjonalnie -P)

Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów linii poleceń, które mogą być używane w wywołaniu programu.  Warto pamiętać, że parametry '-L' i '-S' MUSZY zostać umieszczone na końcu listy opcji przy uruchamianiu programu z linii poleceń.

Przełącznik           Opis
----            -----------
-?              Opcja pomocy.  Wyświetla listę dostępnych parametrów.  Działa tylko w trybie interaktywnym.  

-A           Rozpakowuje podstawowe pliki sterownika oraz plik README.TXT dla instalacji uproszczonej do folderu "C:\Program Files\Intel\Isecdrv" lub folderu <ścieżka instalacji> określonego parametrem '-P'.  Oprogramowanie NIE zainstaluje tych plików sterownika.  Parametr ten może być łączony tylko z parametrem '-P'.  Pozostałe opcje będą ignorowane, jeśli została wybrana opcja '-A'.  Działa zarówno w trybie interaktywnym, jak i automatycznym.

-B              Automatycznie restartuje system po instalacji.  Parametr ten jest ignorowany, jeśli użyto '-A'.  Działa zarówno w trybie interaktywnym, jak i automatycznym.

-L<KodJęzyka>    Wymusza na programie InstallShield użycie określonego języka interfejsu podczas instalacji.  Warto pamiętać, że pomiędzy parametrem '-L' a czterocyfrowym kodem języka nie powinny się znajdować spacje.  Ten parametr, a także parametr '-S' muszą znajdować się na końcu listy parametrów przy uruchamianiu z linii poleceń.  Działa tylko w trybie interaktywnym.

-P <Ścieżka Instalacji>   
                Wyszczególnia lokalizację dysku twardego do której są kopiowane pliki programowe.  Jeśli nie występuje w linii poleceń, folderem domyślnym dla <ścieżka instalacji> będzie folder:
                
                   C:\Program Files\Intel\Isecdrv
                
                Jeśli parametr ten jest używany bez '-A', do folderu <ścieżka instalacji> zostanie skopiowany tylko plik README.TXT.  Nazwa folderu może zawierać spacje.  Jednak w takim przypadku nazwa folderu powinna zostać ujęta w cudzysłowie.  Działa zarówno w trybie interaktywnym, jak i automatycznym.

-S            Uruchamia instalację w trybie automatycznym.  Interfejs użytkownika nie jest widoczny.   Ten parametr, a także parametr '-L' muszą znajdować się na końcu listy parametrów przy uruchamianiu z linii poleceń.

                
Poniżej znajdują się kody języków używane z parametrem '-L'.

    Język                      <Kod_języka>
    --------                   ----------
    chiński (PRC)                 0804
    chiński (tajwański)                 0404
    duński                        0006
    holenderski                   0013
    angielski (WB - międzynarodowy)  0809
    angielski (Am)                  0409
    fiński                       000B
    francuski (kanadyjski)             0C0C
    francuski (standard)             040C
    niemiecki                        0007
    włoski                       0010
    japoński                      0011
    koreański                        0012
    norweski                     0014
    polski                        0015
    portugalski (brazylijski)        0416
    portugalski (standard)        0816
    rosyjski                       0019
    hiszpański                       000A
    szwedzki                       001D
    tajlandzki                          001E

************************************************************
* 4.  SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI INSTALACJI
************************************************************
Uruchom Menedżera urządzeń, aby sprawdzić poprawność instalacji i poprawność działania plików INF.

W systemach Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, oraz Windows Millennium:

   1.  Kliknij przycisk 'Start'.
   2.  Wybierz menu 'Settings'.
   3.  Kliknij opcję 'Control Panel'.
   4.  Kliknij dwukrotnie ikonę 'System'.
   5.  Kliknij kartę 'Menedżer urządzeń'.
   6.  Kliknij przycisk 'Wyświetl wg połączeń'.
   7.  Kliknij element 'BIOS typu Plug and Play' lub 'BIOS typu ACPI'.
   8.  Kliknij element 'PCI bus'.

W systemie Microsoft Windows 2000:

   1.  Kliknij przycisk 'Start'.
   2.  Wybierz menu 'Settings'.
   3.  Kliknij opcję 'Control Panel'.
   4.  Kliknij dwukrotnie ikonę 'System'.
   5.  Kliknij kartę 'Hardware'.
   6.  Kliknij karte 'Device Manager'.
   7.  Z menu Widok, Wybierz urządzenia elementów menu przez połączenie.
   8.  Kliknij na Standard PC, lub Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Kliknij element 'PCI bus'.

Po uruchomieniu Device Manager w sposób przedstawiony powyżej sprawdź opisy następujących elementów:

    *** UWAGA:  Device Manager wyświetli wyłącznie nazwy urządzeń wykrytych w systemie.

    Intel(R) 810 Chipset
        Kontroler Systemu i Grafiki Intel(R) 82810 
        -LUB-
        Kontroler Systemu i Grafiki Intel(R) 82810 DC-100
  
    Intel(R) 810E Chipset
        Kontroler Systemu i Grafiki Intel(R) 82810E DC-133

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Kontroler procesor do I/O Intel(R) 82820 
        Kontroler procesor do AGP Intel(R) 82820 

    Intel(R) 840 Chipset
        Kontroler procesor do I/O Intel(R) 82840 
        Kontroler Procesor do AGP Intel(R) 82840 
        Mostek PCI Intel(R) 82840 
              
     Ośrodek 64-bitowego PCI Intel(R) 82806AA:
        Zaawansowany Programowalny kontroler Przerwania Intel(R) 82806AA 
        Mostek PCI Intel(R) 82806AA 
        Kontroler (zarezerwowane) Intel(R) 82806AA

    Ośrodek Kontrolera I/O (ICH) Intel(R) 82801AA:
        Kontroler Interfejsu LPC Intel(R) 82801AA 
        Kontroler Ultra ATA Intel(R) 82801AA
        Uniwersalny kontroler gospodarz USB Intel(R) 82801AA 
        Kontroler SMBus Intel(R) 82801AA
        Mostek PCI Intel(R) 82801AA
      
    Ośrodek kontrolera I/O (ICHO) Intel(R) 82801AB:
        Kontroler Interfejsu LPC Intel(R) 82801AB
        Kontroler Ultra ATA Intel(R) 82801AB
        Uniwersalny kontroler gospodarz USB Intel(R) 82801AB
        Kontroler SMBus Intel(R) 82801AB 
        Mostek PCI Intel(R) 82801AB

    Xcelerator PCI do ISA/IDE (PIIX4) Intel(R) 82371AB:
        Mostek PCI do ISA (tryb EIO) Intel(R) 82371AB
        Mostek PCI do ISA (tryb ISA) Intel(R) 82371AB
        Kontroler zarządzania Energią Intel(R) 82371AB 
         Kontroler Głównego przekazania IDE PCI Intel(R) 82371AB/EB/MB
        Uniwersalny kontroler gospodarz PCI do USB Intel(R) 82371AB/EB/MB
   
    Xcelerator PCI do ISA/IDE (PIIX4) Intel(R) 82371EB/MB:
        Mostek PCI do ISA (tryb EIO) Intel(R) 82371EB/MB
        Mostek PCI do ISA (tryb ISA) Intel(R) 82371EB/MB
        Kontroler zarządzania energią Intel(R) 82371EB/MB
         Kontroler Głównego przekazania IDE PCI Intel(R) 82371AB/EB/MB
        Uniwersalny kontroler gospodarz PCI do USB Intel(R) 82371AB/EB/MB

    Xcelerator PCI do ISA/IDE (PIIX3) Intel(R) 82371SB:
        Mostek PCI do ISA Intel(R) 82371SB
         Kontroler Głównego przekazania IDE PCI Intel(R) 82371SB
        Uniwersalny kontroler gospodarz USB Intel(R) 82371SB

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Kontroler Procesor do I/O Intel(R) 82440MX 
        Mostek PCI do ISA Intel(R) 82440MX 
        Kontroler Zarządzenia energią Intel(R) 82440MX 
         Kontroler Głównego przekazania IDE Intel(R) 82440MX
        Uniwersalny kontroler gospodarz USB Intel(R) 82440MX 

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Mostek procesor do PCI Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Mostek procesor do PCI Intel(R) 82443BX/ZX/DX 
        Kontroler procesor do AGP Intel(R) 82443BX/ZX/DX 

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Mostek Procesor do PCI Intel(R) 82443GX 
        Kontroler procesor do AGP Intel(R) 82443GX

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Mostek procesor do PCI ntel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Mostek procesor do AGP Intel(R) 82443LX 

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
        Kontroler procesor do I/O -1130 Intel(R) 82815
        Procesor do kontrolera AGP -1131 Intel(R) 82815

    Ośrodek kontrolera I/O Intel(R) 82801BA:
        Kontroler interfejsu LPC -2440 Intel(R) 82801BA
        Mostek PCI 244E Intel(R) 82801BA
        Kontroler przechowania Ultra ATA -244B Intel(R) 82801BA
        Kontroler SMBus -2443 Intel(R) 82801BA/BAM
        Uniwersalny kontroler gospodarz USB -2442 Intel(R) 82801BA/BAM
         Uniwersalny kontroler gospodarz USB -2444ntel(R) 82801BA/BAM
        Kontroler Dźwięku -2445 Intel(R) 82801BA/BAM AC '97

    Ośrodek kontrolera I/O Intel(R) 82801BAM 
        Kontroler Interfejsu LPC -244C Intel(R) 82801BAM
        Mostek PCI -2448 Intel(R) 82801BAM
        Kontroler przechowania Ultra ATA -244A Intel(R) 82801BAM
        Kontroler SMBus -2443 Intel(R) 82801BA/BAM
        Uniwersalny kontroler gospodarz USB -2442 Intel(R) 82801BA/BAM 
        Uniwersalny kontroler gospodarz USB -2444 Intel(R) 82801BA/BAM
        kontroler Dźwięku - 2445 Intel(R) 82801BA/BAM AC '97

    Intel(R) 850 Chipset
        Procesor do Kontrolera I/O - 2350 Intel(R) 82850
        Procesor do kontrolera AGP - 2532 Intel(R) 82850


10. Na niektórych komputerach konieczna może być również aktualizacja następującego urządzenia:

     Kliknij przycisk 'Wyświetl wg połączeń'.
     Kliknij element 'BIOS typu Plug and Play' lub 'BIOS typu ACPI'.     
     c. Sprawdź, czy wyświetlany jest element
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -LUB-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  ZAWARTOŚĆ PAKIETU DYSTRYBUCYJNEGO
************************************************************
Pakiet The Intel(R) Chipset Software Installation Utility zawiera następujące elementy:

    Plik(i)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -lub- INFINST_xxx.ZIP
    Plik README.TXT

Wersję oprogramowania zawartego w pakiecie dystrybucyjnym określono w pliku RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT dostępne jest jedynie w języku angielskim.

Po instalacji na systemie Windows 95, Windows 98, Windows ME lub Windows 2000, jeden lub więcej z następujących plików INF są kopiowane do katalogu <Windows>\INF:

    Plik(i)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** UWAGA:  Kopiowane są tylko pliki, które związane są z aktualnie wykrytymi urządzenia.  Jeśli używany jest przełącznik -A, do folderu systemowego <Windows> nie zostanie skopiowany żaden plik.  Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 3D.

Jeden lub więcej z następujących plików cyfrowych podpisów jest zainstalowany w katalogu <Windows>\CATROOT na systemie Windows 98, Windows ME lub Windows 2000 TYLKO:

    Plik(i)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** UWAGA:  Kopiowane są tylko pliki, które związane są z aktualnie wykrytymi urządzenia.  Jeśli opcja A jest wykonywana, pliki nie są kopiowane do katalogu <Windows>\CATROOT  Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 3D.

************************************************************
* 6.  OKREŚLENIE WERSJI OPROGRAMOWANIA
************************************************************
Wersję oprogramowania zawartego w pakiecie dystrybucyjnym określono w pliku RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT dostępne jest jedynie w języku angielskim.

Wersję oprogramowania zawartego w pakiecie dystrybucyjnym można także określić sprawdzając następujący wpis w rejestrze systemowym:

    Nazwa klucza:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Wartość: wersja

************************************************************
* 7.  ROZPOZNAWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
************************************************************
Zakłada się, że wymagania systemowe przedstawione w punkcie 2 są spełnione.

Problem:      System blokuje się podczas usuwania urządzenia przy pomocy Menedżera urządzeń lub podczas ponownego uruchamiania.

Rozwiązanie:   Istnieje kilka przyczyn blokowania się systemu podczas ponownego uruchamiania.  W przypadku zablokowania się systemu, uruchom ponownie komputer i wyświetl Menedżera urządzeń.  Jeśli urządzenia znajdują się na liście, a system nie sprawia już kłopotów, oznacza to, że proces odtwarzania pliku .INF zakończył się pomyślnie.  Jeśli urządzenia nie są poprawnie skonfigurowane, spróbuj ponownie wykonać procedury opisane w punkcie 3.

            Jeśli nie pomoże to rozwiązać problemu lub pojawią się inne problemy, zainstaluj ponownie system operacyjny.


Problem:      Po uruchomieniu programu instalacyjnego i ponownym załadowaniu systemu, Windows zgłasza, że nie może znaleźć jednego z następujących plików:
                   ESDI_506.pdr

Rozwiązanie:   Kliknij Przeglądaj w oknie, w którym problem się występuje, zlokalizuj katalog <Windows>\System\IOSubsys i kliknij OK.  System powinien być w stanie zlokalizować ten plik w tym katalogu i kontynuować ponowne sprawdzane nowych urządzeń.

Problem:      Po uruchomieniu programu konfiguracyjnego i ponownym załadowaniu systemu, Windows zgłasza, że nie mógł znaleźć jednego z następujących plików:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Rozwiązanie:    Kliknij Przeglądaj w oknie w którym problem się występuje, zlokalizuj katalog <Windows>\System32\drivers (dla Windows 98, Windows ME) lub <Windows>\System (dla Windows 95) i kliknij OK.  System powinien być w stanie zlokalizować ten plik w tym katalogu i kontynuować ponowne sprawdzane nowych urządzeń.

Problem:      Podczas Instalacji instalator zatrzymuje  się I prosi o jeden z poniższych plików:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Rozwiązanie:   Upewnij się, że Uzupełnienie USB Windows 95 było zainstalowane przed instalacją programu konfiguracyjnego Intel(R) Chipset Software Installation Utility.

Problem:      Po uruchomieniu programu instalacyjnego i ponownym załadowaniu systemu, Windows zgłasza, że nie może znaleźć jednego z następujących plików:
                  isapnp.vxd

Rozwiązanie:    Kliknij Przeglądaj w oknie w którym problem się występuje, zlokalizuj katalog <Windows>\System, i kliknij OK.  System powinien być w stanie zlokalizować ten plik w tym katalogu i kontynuować ponowne sprawdzane nowych urządzeń.

Problem:      Po wykonaniu instalacji w trybie uproszczonym nie został utworzony klucz HKLM\Software\Intel\Isecdrv lub parametrowi "install" nie została przypisana wartość "success".

Rozwiązanie:   Może to być spowodowane następującymi problemami:
               - Obecny system nie zawiera wspieranego systemu operacyjnego lub
               - Obecny system nie zawiera wspieranego chipsetu.

            Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi opisanymi w punkcie 2.

************************************************************
************************************************************
* WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
************************************************************
Firma Intel zrzeka się odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń odnośnie użyteczności, efektywności lub gwarancji.  
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY INTEL (dystrybucje OEM / ISV oraz dla użytkownika indywidualnego) w całości definiuje warunki licencji Oprogramowania.
************************************************************
Informacje zawarte w tym dokumencie dostarczane sa razem z produktami firmy Intel.  Dokument ten nie oznacza udzielenia praw własności intelektualnej, wyraźnych lub dorozumianych, przez zaprzeczenie lub w inny sposób.  Firma Intel zrzeka się odpowiedzialności, jak również wszelkich gwarancji wyraźnych lub dorozumianych związanych ze sprzedażą i/lub wykorzystaniem produktów firmy Intel, w tym odpowiedzialności i gwarancji dotyczących przydatności do konkretnego celu, rękojmi lub naruszania praw patentowych, autorskich lub innych praw własności intelektualnej.  Produkty firmy Intel nie są przeznaczone do zastosowania w celach medycznych, ani też w celach ratowania lub podtrzymywania życia.

************************************************************
Firma Intel Corporation zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności związanych z wykorzystaniem niniejszego dokumentu, oprogramowania i zawartych w nim informacji. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogą znaleźć się w niniejszym dokumencie, nie jest też zobowiązana do aktualizowania tych informacji.  Firma Intel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w kazdej chwili, bez wczesniejszego powiadomienia.
************************************************************
************************************************************

* Nazwy i znaki firmowe stron trzecich należą do odpowiednich właścicieli.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

