************************************************************
** KOR ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  설치 Readme
*                                                           
*  참고: 이 설명서는 다음과 같은 Intel 칩셋이 들어있는 
*         시스템을 위한 것입니다.  
*              Intel(R) 810  Chipset
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815  Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840  Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset
*              Intel(R) 440BX AGPset
*              Intel(R) 440DX AGPset
*              Intel(R) 440EX AGPset
*              Intel(R) 440GX AGPset
*              Intel(R) 440LX AGPset
*              Intel(R) 440MX Chipset
*              Intel(R) 440ZX AGPset
*              Intel(R) 850  Chipset
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  본 설명서의 목차
************************************************************
이 설명서에 포함된 내용은 다음과 같습니다.

1.  개요
2.  시스템 요구사항
3.  소프트웨어 설치
3A. 소프트웨어를 대화형 모드로 설치
3B. 소프트웨어를 자동 모드로 설치
3C. 사용할 수 있는 명령줄 플래그 옵션 목록
4.  소프트웨어 설치 확인
5.  배포 패키지에 포함된 내용
6.  소프트웨어 버전 번호 확인
7.  문제 해결

************************************************************
* 1.  개요
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility는 운영 체제를 위한 칩셋 구성 요소의 구성 방법이 수록된 Windows* INF 파일을 대상 시스템에 설치합니다. 이것은 다음과 같은 기능이 제대로 동작하기 위해 필요합니다.

- 핵심 PCI 및 ISAPNP 서비스
- AGP 지원
- IDE/ATA33/ATA66 저장소 지원
- USB 지원
- 장치 관리자에서 Intel 칩셋 구성 요소 확인

************************************************************
* 2.  시스템 요구 사항
************************************************************
1.  이 배포 패키지에 포함된 소프트웨어는 다음과 같은 칩셋 구성으로 작동하도록 만들어졌습니다.

Intel(R) 810 Chipset
Intel(R) 810E Chipset
Intel(R) 815 Chipset
Intel(R) 815E Chipset
Intel(R) 815EM Chipset
Intel(R) 820 Chipset
Intel(R) 820E Chipset
Intel(R) 840 Chipset
Intel(R) 430TX PCIset
Intel(R) 440BX AGPset
Intel(R) 440DX AGPset
Intel(R) 440EX AGPset
Intel(R) 440GX AGPset
Intel(R) 440LX AGPset
Intel(R) 440MX Chipset
Intel(R) 440ZX AGPset
Intel(R) 850 Chipset

              
2.  시스템에는 다음 운영 체제 중 한 가지가 설치되어야 합니다.
Windows 95      4,000,950  (원본 릴리스)
Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
Windows 95      4.00.950b  (OSR2/USB Supplement 제외)
Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1/USB Supplement 포함)
Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5/USB Supplement 포함 또는 제외)
Windows 98      4.10.1998  (원본 릴리스)
Windows 98 Second Edition
4.10.2222  (원본 릴리스)
Windows ME      4.90.3000  (원본 릴리스)
Windows 2000      5,000,2195  (원본 릴리스)

대상 시스템에 설치되어 있는 운영 체제를 확인하려면 다음과 같이 수행합니다.

a.  [시작]을 누릅니다.
b.  [설정]을 선택합니다.
c.  [제어판]을 선택합니다.
d.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
e.  [일반] 시스템 등록 정보 탭을 누릅니다.
f.  [시스템] 정보로부터 설치된 운영 체제를 확인합니다.
                              
3.  이 소프트웨어는 최소한 32MB의 시스템 메모리를 사용하여 시스템에 설치되어야 합니다.

4.  이 소프트웨어를 설치하려면 시스템의 <TEMP> 디렉토리(일반적으로 C:\WINDOWS\TEMP)에 충분한 하드 디스크 공간이 있어야 합니다.

시스템에서 사용되는 운영 체제와 Intel 칩셋을 확인하려면 시스템 공급자에게 문의하십시오.  

************************************************************
* 3.  소프트웨어 설치
************************************************************
이 소프트웨어는 대화형 모드 또는 자동 모드로 설치할 수 있습니다. 대화형 모드에서는 설치 중에 사용자가 입력을 해야 하지만, 자동 모드에서는 사용자 입력이 필요 없습니다.

또한, 이 소프트웨어는 확장 설치 기능을 가능하게 하는 명령줄 플래그 옵션을 제공합니다. 명령줄 플래그에는 대소문자를 구분하지 않습니다. 이들 플래그에 관한 자세한 설명은 
섹션 3C를 참조하십시오. 

중요:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility는 자동 압축 해제 .EXE 파일(INFINST_xxx.EXE) 또는 압축된 .ZIP 파일(INFINST_xxx.ZIP)의 두 가지 포맷으로 배포됩니다. 실행하는 배포 포맷에 따라 명령줄 구문이 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션 3C를 참고하십시오.

************************************************************
* 3A.소프트웨어를 대화형 모드로 설치
************************************************************
1.  시스템 요구 사항을 확인합니다. 이 소프트웨어를 실행하려면 시스템에 운영 체제가 완벽하게 설치되어 실행되고 있어야 합니다.

2.  실행 중인 응용 프로그램을 모두 닫습니다. 그렇지 않으면 문제가 생길 수도 있습니다.

3.  InstallShield* 설치 프로그램을 다음과 같이 실행합니다.
자동 압축 해제 .EXE 배포판:INFINST_xxx.EXE
압축된 .ZIP 배포판     :SETUP.EXE

4.  사용권 계약에 대한 동의를 요구하는 메시지가 표시됩니다. 동의하지 않으면 파일을 추출하지 않은 채로 설치 관리자가 종료됩니다.
    
5.  운영 체제가 다시 부팅되면 화면에 나타나는 지침에 따라 기본 설정을 사용하여 설치를 완료합니다.

6.  이렇게 하면 Intel(R) Chipset Software Installation Utility 설치가 완료됩니다.  

************************************************************
* 3B.소프트웨어를 자동 모드로 설치
************************************************************
1.  시스템 요구 사항을 확인합니다. 이 소프트웨어를 실행하려면 시스템에 운영 체제가 완벽하게 설치되어 실행되고 있어야 합니다.

2.  실행 중인 응용 프로그램을 모두 닫습니다. 그렇지 않으면 문제가 생길 수도 있습니다.

3.  InstallShield 설치 프로그램을 다음과 같이 실행합니다.
자동 다시 부팅하는 자동 설치:
자동 압축 해제 .EXE 배포판:INFINST_xxx.EXE -a -b -s
압축된 .ZIP 배포판     :SETUP.EXE -b -s
- 또는 -
자동 다시 부팅하지 않는 자동 설치:
자동 압축 해제 .EXE 배포판:INFINST_xxx.EXE -a -s
압축된 .ZIP 배포판     :SETUP.EXE -s

4.  유틸리티는 필요한 업데이트를 자동으로 수행하고 설치 상태를 다음 시스템 레지스트리 키에 기록합니다.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  유틸리티를 "-b" 플래그로 시작하면 업데이트가 끝날 때 시스템이 자동으로 다시 부팅됩니다.

참고: 모든 장치 업데이트 내용이 적용되려면 반드시 시스템을 다시 부팅해야 합니다.

6.  설치가 성공적으로 수행되었는지 여부를 확인하려면 단계 5에 지정된 레지스트리 키의 'install' 값을 확인합니다.

매개 변수에 지정될 수 있는 여러 가지 값은 다음과 같습니다.

값         유형      데이터          설명
    ------     ----      ----            -----------
"install"       문자열    "success"      설치되었습니다.
"fail"          설치되지 않았습니다.
INF 파일이 시스템에 복사되지 않았습니다.

"reboot"   문자열    "Yes"           설치를 끝내려면 다시 부팅해야 합니다.
"No"            다시 부팅하지 않아도 설치를 끝낼 수 있습니다.
                                
"version"  문자열    <varies>        Intel(R) Chipset Software Installation Utility의 현재 버전 번호입니다. 
                                         
************************************************************
* 3C.사용할 수 있는 명령줄 플래그 옵션 목록
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility는 여러 가지 설치 옵션을 위한 명령줄 플래그를 몇 가지 지원합니다. '-L' 플래그 다음에 오는 언어 코드의 경우를 제외하고, 모든 명령줄 플래그와 매개 변수는 공백으로 구분되어야 합니다.

Intel(R) Chipset Software Installation Utility의 배포 포맷에 따라 명령줄 플래그 구문이 달라집니다. 

1. 자동 압축 해제 .EXE 배포:
.EXE 배포 포맷을 사용하여 소프트웨어를 설치하면, 별도의 '-A'을 INFINST_xxx.EXE 프로그램 호출에 추가하여야(예: INFINST_ENU.EXE -A) 명령줄 매개변수를 제대로 전달할 수 있습니다. 자동 압축 해제 .EXE 패키지에 사용하는 별도의 '-A' 플래그는 아래에 설명된 '-A' 명령줄 플래그 옵션과는 다릅니다.  

예: 아래 나오는 '-A' 플래그를 사용하여 INF를 압축 해제하려면 설치 프로그램을 다음과 같이 호출해야 합니다.
INFINST_ENU.EXE -A -A (optional -P)

2. 압축된 .ZIP 배포     :
.ZIP 배포 포맷을 사용하여 이 소프트웨어를 설치하면, 명령줄 플래그를 전달하기 위해 별도의 플래그를 SETUP.EXE 프로그램 호출에 추가할 필요가 없습니다.

예: 아래 나오는 '-A' 플래그를 사용하여 INF를 압축 해제하려면 설치 프로그램을 다음과 같이 호출해야 합니다.
SETUP.EXE -A (-P는 선택 사항임)

프로그램 호출과 함께 사용할 수 있는 명령줄 플래그의 전체 목록은 다음과 같습니다. 명령줄 플래그 목록의 끝에 '-L'과 '-S' 플래그를 반드시 지정해야 하는 것에 주의해야 합니다.

플래그          설명
----            -----------
-?              도움말 플래그. 사용할 수 있는 명령줄 플래그 목록이 표시됩니다. 이 매개 변수는 대화형 모드에서만 실행됩니다.  

-A              INF 파일, README.TXT, OEM 사전 로드용 지침(PRELOAD.TXT) 등을 "C:\Program Files\Intel\InfInst" 또는 '-P' 플래그를 사용하여 지정한 <설치 경로> 디렉토리로 추출합니다. 소프트웨어는 이러한 INF 파일을 시스템에 설치하지 않습니다. 이 플래그는 '-P' 플래그 옵션을 통해서만 조합할 수 있습니다. '-A' 플래그를 지정하는 경우에는 다른 모든 옵션이 무시됩니다. 이 매개 변수는 자동 모드나 대화형 모드에서 실행됩니다.

-B             설치 후 시스템을 자동으로 다시 부팅합니다. '-A' 플래그를 지정하는 경우에는 이 플래그가 무시됩니다. 이 매개 변수는 자동 모드나 대화형 모드에서 실행됩니다.

-L<LangCode>   설치하는 동안 InstallShield 사용자 인터페이스에 지정된 언어가 표시되게 합니다. '-L'과 4자리 언어 코드 사이에는 공백이 하나도 없어야 하는 것에 주의합니다(아래 참고). 이 플래그와 '-S' 플래그는 명령줄 플래그 목록의 끝에 위치해야 합니다. 이 매개 변수는 대화형 모드에서만 실행됩니다.

-P <설치 경로>
INF 프로그램 파일을 복사할 HDD 위치를 지정합니다. 명령줄에 이 플래그를 지정하지 않으면, <설치 경로> 디렉토리가 다음 경로로 기본 설정됩니다.
                
C:\Program Files\Intel\INFInst
                
'-A' 옵션 없이 이 플래그를 사용하면 README.TXT가 <설치 경로>에 복사됩니다. 디렉토리 이름에는 공백이 포함될 수 있습니다. 그러나 공백이 포함되는 경우에는 디렉토리 이름을 큰따옴표(")로 묶어야 합니다. 이 매개 변수는 자동 모드나 대화형 모드에서 실행됩니다.

-S             설치기가 자동 모드로 실행됩니다. 사용자 인터페이스가 표시되지 않습니다. 이 플래그와 '-L' 플래그는 명령줄 플래그 목록의 끝에 위치해야 합니다.

                
다음은 '-L' 플래그와 함께 사용하는 언어 코드입니다.

언어                       <LangCode>
    --------                   ----------
중국어(중국)                  0804
중국어(대만)                  0404
네덜란드어                    0006
네덜란드어(벨기에)           0013
영어(영국 - 인터내셔널)       0809
영어(미국)                    0409
핀란드어                      000B
프랑스어(캐나다)              0COC
프랑스어(표준)                 040C
독일어                        0007
이탈리아어                    0010
일본어                        0011
한국어                        0012
노르웨이어                    0014
폴란드어                      0015
포르투갈어(브라질)            0416
포르투갈어(표준)              0816
러시아어                      0019
스페인어                      000A
스웨덴어                      001D
타이어                        001E

************************************************************
* 4.  소프트웨어 설치 확인 
************************************************************
장치 관리자를 실행하여 INF 파일의 정확한 설치와 용도를 확인합니다.

For Windows 95, Windows 98 and Windows 98 Second Edition, Windows ME:

1.  [시작]을 누릅니다.
2.  [설정]을 선택합니다.
3.  [제어판]을 선택합니다.
4.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
5.  [장치 관리자] 탭을 누릅니다.
6.  [장치를 연결 상태순으로 표시] 단추를 누릅니다.
7.  Plug and Play BIOS, 또는 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS를 누릅니다.
8.  [PCI 버스]를 누릅니다.

Windows 2000의 경우:

1.  [시작]을 누릅니다.
2.  [설정]을 선택합니다.
3.  [제어판]을 선택합니다.
4.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
5.  [하드웨어] 탭을 누릅니다.
6.  [장치 관리자] 단추를 누릅니다.
7.  [보기] 메뉴에서 [장치(연결별)] 메뉴 항목을 선택합니다.
8.  Standard PC 또는 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC를 누릅니다. 
9.  [PCI 버스]를 누릅니다.

위에 설명한 대로 장치 관리자를 시작한 후에는 다음 항목들에 대한 설명을 확인합니다.

*** 참고: 장치 관리자에는 시스템에서 현재 검색된 장치 이름만 표시됩니다.

Intel(R) 810 Chipset:
Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
-또는-
Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
  
Intel(R) 810E Chipset:
Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics Controller

Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

Intel(R) 840 Chipset:
Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
Intel(R) 82806AA PCI Bridge
Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller
Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller
Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller
Intel(R) 82801AA SMBus Controller
Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller
Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller
Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller
Intel(R) 82801AB SMBus Controller
Intel(R) 82801AB PCI Bridge

Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
Intel(R) 82371AB Power Management Controller
Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   
Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller

Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller

Intel(R) 440MX Chipset:
Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
Intel(R) 82440MX Power Management Controller
Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

Intel(R) 430TX PCIset:
Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

Intel(R) 440GX AGPset:
Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

Intel(R) 440LX AGPset:
Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller -2444
Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445

Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller -2444
Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445

Intel(R) 850 Chipset:
Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530
Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller -2532


10. 특정 시스템에서는 다음 장치가 업데이트될 수도 있습니다.

a. [장치를 연결 상태순으로 표시] 단추를 누릅니다.
b. Plug and Play BIOS, 또는 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS를 누릅니다.     
c. 다음 항목이 있는지 확인합니다.
Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -또는-
Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  배포 패키지에 포함된 내용
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 패키지에 포함된 내용은 다음과 같습니다.

파일
    -------
INFINST_xxx.EXE -or- INFINST_xxx.ZIP
README.TXT

이 배포 패키지에 포함된 소프트웨어의 버전은 RELNOTES.TXT 파일에 지정되어 있습니다.  

RELNOTES.TXT는 영어로만 사용할 수 있습니다.

Windows 95, Windows 98, Windows ME 또는 Windows 2000 시스템에 설치하면 다음 INF 파일들 중 한 개 이상이 <Windows>\INF 디렉토리에 복사됩니다. 

파일
    -------
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
850.INF
ICH2AUD.INF
ICH2CORE.INF
ICH2IDE.INF
ICH2SMB.INF
ICH2USB.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IFWH.INF
IHOST.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF
815.INF


*** 참고: 현재 검색된 장치를 참조하는 파일만 시스템에 복사됩니다. -A 옵션을 사용하는 경우에는 파일이 <Windows>\INF 디렉토리로 복사되지 않습니다. 자세한 내용은 섹션 3C를 참고하십시오.

다음 디지털 서명 파일들 중 한 개 이상이 <Windows>\CATROOT 디렉토리에 설치됩니다(Windows 98, Windows ME 또는 Windows 2000 시스템에 해당). 

파일
    -------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
850.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT
815.CAT
ICH2AUD.CAT
ICH2CORE.CAT
ICH2IDE.CAT
ICH2USB.CAT
ICH2SMB.CAT
CPHOSTA.CAT
ICH2CORM.CAT
ICH2IDEM.CAT


*** 참고: 현재 검색된 장치를 참조하는 파일만 시스템에 복사됩니다. -A 옵션을 사용하는 경우에는 파일이 <Windows>\CATROOT 디렉토리로 복사되지 않습니다. 자세한 내용은 섹션 3C를 참고하십시오.

************************************************************
* 6.  소프트웨어 버전 번호 확인 
************************************************************
이 배포 패키지에 포함된 소프트웨어의 버전은 RELNOTES.TXT 파일에 지정되어 있습니다.  

RELNOTES.TXT는 영어로만 사용할 수 있습니다.

다음 레지스트리 위치를 확인하여 이 배포 패키지에 포함된 소프트웨어 버전을 확인할 수도 있습니다.

키 이름:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
값 이름:version

************************************************************
* 7.  문제 해결
************************************************************
위의 섹션 2에 나오는 시스템 요구 사항이 충족된 것으로 가정합니다.

문제:장치 관리자 제거 또는 다시 시작 중에 시스템이 잠금 상태가 됩니다.

해결 방법:다시 시작하는 동안 몇 가지 시스템 문제로 인해 시스템 잠금 상태가 발생할 수 있습니다. 시스템 잠금 상태가 발생하는 경우에는 시스템을 다시 시작한 다음 장치 관리자를 봅니다. 장치들이 제대로 표시되고 시스템에 더 이상 문제가 발생하지 않으면 .INF 파일 복원 작업이 성공적으로 수행된 것입니다. 장치가 정확하게 구성되어 있지 않으면 섹션 3에서 설명한 절차를 다시 실행해 보십시오.

그래도 문제가 해결되지 않고 문제가 지속되면 운영 체제를 다시 설치합니다.


문제:설치 프로그램을 실행하고 시스템을 다시 부팅한 후에 Windows에서 다음 파일 중 하나를 찾을 수 없다는 메시지가 나타납니다.
ESDI_506.pdr

해결 방법:이 문제가 발생하는 대화 상자에서 [찾아보기]를 눌러 <Windows>\System\IOSubsys로 이동한 다음 [확인]을 누릅니다. 시스템이 이 디렉토리에서 해당 파일을 찾고 계속해서 새 장치들을 다시 열거할 수 있어야 합니다. 

문제: 설치 프로그램을 실행하고 시스템을 다시 부팅한 후에 Windows에서 다음 파일 중 하나를 찾을 수 없다는 메시지가 나타납니다.
 
UHCD.SYS
USBD.SYS
USBHUB.SYS

해결 방법:문제가 발생하는 대화 상자에서 [찾아보기]를 눌러 <Windows>\System32\drivers (Windows 98, Windows ME의 경우) 또는 <Windows>\System (Windows 95의 경우) 디렉토리로 이동한 다음 [확인]을 누릅니다. 시스템은 이 디렉토리에서 해당 파일을 찾고 계속해서 새 장치에 대해 다시 열거할 수 있어야 합니다.

문제:설치 중에 설치가 중단되고 다음 파일 중 하나를 요구하는 메시지가 나타납니다.
      
UHCD.SYS
USBD.SYS
USBHUB.SYS

해결 방법:Intel(R) Chipset Software Installation Utility 설치 프로그램을 실행하기 전에 Windows 95 USB Supplement가 먼저 설치되어 있는지 확인합니다.

문제:설치 프로그램을 실행하고 시스템을 다시 부팅한 후에 Windows에서 다음 파일을 찾을 수 없다는 메시지가 나타납니다.
isapnp.vxd

해결 방법:문제가 발생하는 대화 상자에서 [찾아보기]를 눌러 <Windows>\System 디렉토리로 이동하여 [확인]을 누릅니다. 시스템은 이 디렉토리에서 해당 파일을 찾고 계속해서 새 장치에 대해 다시 열거할 수 있어야 합니다.

문제:자동 설치를 수행한 후에 HKLM\Software\Intel\InfInst 키가 만들어지지 않았거나 "install" 값의 데이터가 "success"로 지정되지 않았습니다.

해결 방법:이 문제는 다음 두 가지 상황에서 발생합니다.
- 현재 시스템에 지원되는 운영 체제가 설치되지 않았거나, 또는
- 현재 시스템에 지원되는 칩셋이 없습니다.

섹션 2의 시스템 요구 사항을 확인하십시오.

************************************************************
************************************************************
* 부인
************************************************************
Intel에서는 사용 가능성, 유용성 또는 책임에 대한 어떠한 보증도 하지 않습니다.   
Intel 소프트웨어 라이센스 계약서(OEM / ISV 배포 & 단일 사용자)는 이 소프트웨어의 허가된 사용을 모두 정의합니다.
************************************************************
이 설명서의 정보는 Intel 제품과 함께 제공됩니다. 이 설명서로 인해 모든 지적 재산권에 따른 명시적, 암시적 사용 권한이 금지 또는 그 밖의 방법을 통해 부여되지 않습니다. Intel에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 특정 목적에의 적합성, 상업성 또는 특허, 저작권, 그 밖의 지적 재산권 침해 등에 대한 책임 또는 보증을 비롯하여 Intel 제품의 판매 및/또는 사용에 관한 명시적, 암시적 보증을 배제합니다. Intel 제품은 의학, 구명 또는 생명 연장 분야에 사용하기 위한 것이 아닙니다. 

************************************************************
Intel Corporation은 이 설명서와 설명서에 포함된 정보 사용에 대한 모든 보증과 책임을 배제하며 이 설명서에 있을 수 있는 어떠한 오류에 대해서도 책임을 지지 않으며 이 설명서에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없습니다. Intel은 통지 없이 언제든지 이 설명서 내용을 변경할 수 있는 권한을 보유합니다.
************************************************************
************************************************************

* 제 3자의 상표와 이름은 각각 해당 소유자의 재산입니다. 

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000 

