************************************************************
** RUS 
************************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility Installation Readme
*                                                           
* ПРИМЕЧАНИЕ.  Данный документ 
предназначен для систем на основе 
следующих наборов микросхем Intel: 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815  Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820 Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset           
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  СОДЕРЖАНИЕ
************************************************************
Данный документ состоит из следующих 
разделов:

1.  Обзор.
2.  Требования к системе.
3.  Установка программного обеспечения.
    3А. Интерактивная инсталляция.
    3Б. Автоматическая инсталляция.
    3В. Список параметров командной 
        строки.
4.  Проверка точности установки 
    программного обеспечения.
5.  Состав комплекта поставки.
6.  Определение номера версии 
    программного обеспечения.
7.  Устранение неисправностей.

************************************************************
* 1.  ОБЗОР
************************************************************
Программа Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility инсталлирует в 
целевую систему Windows* INF-файлы, 
которые содержат информацию для 
операционной системы о том, как должны 
быть сконфигурированы компоненты набора 
микросхем.  Это необходимо для 
правильного функционирования следующих 
компонентов:

   - Основные сервисы PCI и ISAPNP
   - Поддержка AGP
   - Поддержка запоминающих устройств 
     IDE/ATA33/ATA66
   - Поддержка USB
   - Идертификация компонентов микросхем 
     Intel в Диспетчере устройств (Device 
     Manager)

************************************************************
* 2.  ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
************************************************************
1.  Программное обеспечение, входящее в 
    данный комплект поставки, предназначено 
    для работы со следующими наборами 
    микросхем:

          Intel(R) 810 Chipset 
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815 Chipset 
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset
          Intel(R) 850 Chipset


2.  Должна быть инсталлирована одна из 
    следующих операционных систем:
    Windows 95      4,00.950   
                    (Оригинальная версия)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 без 
                    поддержки USB)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 с 
                    поддержкой USB)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 с 
                    поддержкой или без 
                    поддержки USB)
    Windows 98      4.10.1998  
                    (Оригинальная версия)
    Windows 98 Second Edition
                    4.10.2222  
                    (оригинальная версия)
    Windows ME      4.90.3000  
                    (оригинальная версия)
    Windows 2000    5.00.2195  
                    (Оригинальная версия)

Чтобы проверить, какая операционная 
система установлена на компьютере, 
выполните следующие действия:

    а.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
    б.  Выберите группу "Настройка" 
        (Settings).
    в   Откройте "Панель управления" 
        (Control Panel).
    г.  Дважды щелкните значок "Система" 
        (System).
    д.  Щелкните вкладку "Общие" 
        (General) свойства системы.
    е.  Проверьте, какая операционная 
        система установлена, прочитав информацию 
        в поле "Система".
                              
3.  Программное обеспечение следует 
    устанавливать только в системы, имеющие 
    не менее 32 Мб системной памяти.

4.  Для инсталляции данного программного 
    обеспечения необходимо иметь достаточный 
    объем свободного дискового пространства 
    в системном каталоге <TEMP> (как 
    правило, C:\WINDOWS\TEMP).

Уточните у поставщика Вашей системы, 
какая операционная система и набор 
микросхем Intel в ней используются.  

************************************************************
* 3.  УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
************************************************************
Данное программное обеспечение может 
быть инсталлировано в двух режимах: 
интерактивном или автоматическом.  В 
интерактивном режиме пользователю во 
время инсталляции необходимо вводить 
некоторую информацию; в автоматическом 
режиме это не требуется.

Кроме того, в этом программном 
обеспечении имеется набор параметров 
командной строки, которые дают 
возможность расширить функциональные 
возможности инсталляции.  Параметры 
командной строки не зависят от регистра.  
Подробное описание этих параметров см. в 
разделе 3В.

Важное замечание!
The Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility поставляется в двух 
форматах : самораспаковывающиеся файлы 
.EXE (INFINST_xxx.EXE) или файлы архива 
.ZIP (INFINST_xxx.ZIP).  Синтаксис 
командной строки различен в зависимости 
от формата поставки.  Подробную 
информацию см. в разделе 3В.

************************************************************
* 3А.  ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
************************************************************
1.  Проверьте систему на соответствие 
    требованиям раздела "Требования к 
    системе".  Операционная система должна 
    быть полностью инсталлирована и активна 
    перед запуском данного программного 
    обеспечения.

2.  Закройте все работающие приложения.  
    Если этого не сделать, могут возникнуть 
    трудности.

3.  Запустите программу инсталляции 
    InstallShield*:
    Запустите самораспаковывающийся 
    файл .EXE: INFINST_xxx.EXE
    Распакуйте сжатый файл архива 
    .ZIP : SETUP.EXE

4.  Вы должны принять условия 
    лицензионного соглашения.  Если Вы не 
    сделаете этого, то инсталляция будет 
    прекращена без распаковки файлов.

5.  Выполняйте указания, появляющиеся на 
    экране, и используйте значения по 
    умолчанию для завершения установки после 
    перезагрузки операционной системы.

6.  На этом инсталляция программы 
    Intel(R) Chipset Software Installation 
    Utility завершается.  

************************************************************
* 3Б.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
************************************************************
1.  Проверьте систему на соответствие 
    требованиям раздела "Требования к 
    системе".  Операционная система должна 
    быть полностью инсталлирована и активна 
    перед запуском данного программного 
    обеспечения.

2.  Закройте все работающие приложения.  
    Если этого не сделать, могут возникнуть 
    трудности.

3.  Запустите программу инсталляции 
    InstallShield:
    Для автоматической инсталляции с 
    автоперезагрузкой:
    Запустите самораспаковывающийся 
    файл .EXE: INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    Распакуйте сжатый файл архива 
    .ZIP : SETUP.EXE -b -s
    - ИЛИ -
    Для автоматической инсталляции без 
    автоперезагрузки:
    Запустите самораспаковывающийся 
    файл .EXE: INFINST_xxx.EXE -a -s
    Распакуйте сжатый файл архива 
    .ZIP : SETUP.EXE -s

4.  Программа выполнит необходимое 
    обновление и запишет параметры состояния 
    инсталляции в следующий раздел 
    системного реестра:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Если программа была запущена с 
    параметром "-b", то система будет 
    автоматически перезагружена в случае 
    успешного обновления.

    Примечание.  Перезагрузка системы 
    ОБЯЗАТЕЛЬНА для того, чтобы обновления 
    для всех устройств вступили в силу.

6.  Чтобы определить, успешна ли 
    инсталляция, проверьте значение 
    параметра "install" в разделе реестра, 
    указанном в действии 5.

    В следующей таблице представлены 
    возможные значения этого параметра:

Значение   Тип       Дата               Описание
------     ----      ----            -----------
"install"  Строка    "success"    Инсталляция
                                  успешна.
                     "fail"       Инсталляция
                                  выполнена неудачно.
                                         
Файлы INF не скопированы в систему.

"reboot"   Строка    "Yes"        Для завершения 
                                  инсталляции 
                                  требуется 
                                  перезагрузка.
                      "No"        Для завершения 
                                  инсталляции 
                                  перезагрузка 
                                  не требуется.
"version"  Строка    <переменные> Текущая 
                                  версия Intel(R)
                                  Intel(R) Chipset 
                                  Software 
                                  Installation 
                                  Utility
                                         
************************************************************
* 3В.  СПИСОК ПАРАМЕТРОВ КОМАНДНОЙ 
*      СТРОКИ
************************************************************
Программа Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility имеет несколько 
параметров командной строки для 
различных типов установки.  Все 
параметры командной строки необходимо 
разделять пробелами, за исключением кода 
языка после параметра "-L".

В зависимости от типа поставки параметры 
командной строки для Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility различны:

1. Загрузка самораспаковывающегося файла 
   .EXE:
   Во время инсталляции с 
   использованием файла .EXE, чтобы успешно 
   представить параметры командной строки, 
   в командную строку файла INFINST_xxx.EXE 
   нужно добавить дополнительную "-A" 
   (например, INFINST_ENU.EXE -A).  
   Назначение параметра "-A" для 
   самораспаковывающегося файла архива .EXE 
   ОТЛИЧНО от параметра "-A", описанного 
   ниже.  

   Пример. Чтобы успешно распаковать 
   INF-файлы с помощью параметра "-A", 
   необходимо запустить программу 
   инсталляции следующим образом:
               INFINST_ENU.EXE -A -A (-P 
   - необязательный параметр)

2. Распаковка сжатого файла архива .ZIP:
   Во время инсталляции с 
   использованием файла.ZIP в командную 
   строку программы SETUP.EXE необходимо 
   добавить дополнительные параметры.

   Пример. Чтобы успешно распаковать 
   INF-файлы с помощью параметра "-A", 
   необходимо запустить программу 
   инсталляции следующим образом:
   SETUP.EXE -A (-P - 
   необязательный параметр)

Ниже приводится список всех параметров 
командной строки, которые можно 
использовать с вызовом программы.  
Обратите внимание, что параметры "-L" и 
"-S" НЕОБХОДИМО указывать в конце списка 
параметров командной строки.

Параметр        Описание
----            -----------
-?              Help.  Отображает список 
всех параметров командной строки.  Этот 
параметр работает только в интерактивном 
режиме.  

-A -            распаковывает INF-файлы, 
                README.TXT и инструкции для 
                предварительной загрузки 
                модулей OEM 
                (PRELOAD.TXT) в "C:\Program 
                Files\Intel\InfInst " или в 
                каталог 
<путь_инсталляции>, указанный с 
параметром "-P".  Программное 
обеспечение НЕ будет инсталлировать эти 
INF-файлы драйвера в систему.  Этот 
параметр можно использовать вместе с 
опцией "-P".  Все другие параметры 
игнорируются, если указан параметр "-A".  
Этот параметр используется в 
автоматическом и интерактивном режиме.

-B -            Автоматически 
                перезагружает систему 
                после инсталляции.  
                Игнорируется, если 
                указан параметр "-A".  
                Этот параметр используется в 
                автоматическом и 
                интерактивном режиме.

-L<код_языка> - Заставляет интерфейс 
                пользователя InstallShield 
                выполнять установку на 
                указанном языке.  Обратите 
                внимание на то, что между 
                параметром "-L" и 4-значным 
                кодом языка (см. ниже) НЕ 
                должно быть пробелов.  
                Этот параметр, а 
                также "-S" необходимо 
                размещать в конце 
                списка параметров 
                командной строки.  

                Этот параметр работает 
                только в интерактивном режиме.

-P <путь_инсталляции >   
                Указывает 
                местоположение, в 
                которое копируются 
                программные INF-файлы.  
                Если этот параметр не 
                указан в командной строке, 
                <путь_инсталляции> будет 
                принят по умолчанию:
                
C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Если этот параметр 
                используется без параметра 
                "-A", в <путь_инсталляции > 
                будет скопирован 
                только файл README.TXT.  
                В имени каталога могут 
                использоваться пробелы.  
                Однако в этом случае имя 
                каталога должно 
                быть указано в кавычках (").
                Этот параметр используется в
                автоматическом и 
                интерактивном режиме.

-S -            Запускает программу 
                инсталляции в автоматическом 
                режиме.  Пользовательский 
                интерфейс не отображается. 
                Этот параметр и параметр 
                "-L" необходимо размещать в 
                конце командной строки.

                
Ниже приводятся коды языков, 
используемые с параметром "-L":

    Язык       <код_языка>
    --------   ---------
-
    Китайский (КНР)              0804
    Китайский (Тайвань)          0404
    Датский                      0006
    Голландский                  0013
    Английский (Великобритания) - 
    международный)               0809
    Английский (США)             0409
    Финский                      000B
    Французский (Канада)         0C0C
    Французский (стандартный)    040C
    Немецкий                     0007
    Итальянский                  0010
    Японский                     0011
    Корейский                    0012
    Норвежский                   0014
    Польский                     0015
    Португальский (Бразилия)     0416
    Португальский (стандартный)  0816
    Русский                      0019
    Испанский                    000A
    Шведский                     001D
    Тайский                      001E

************************************************************
* 4.  ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ 
*     ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
************************************************************
Откройте окно "Диспетчер устройств" 
(Device Manager), чтобы проверить 
правильность инсталляции и использования 
файлов INF.

Для Windows 95, Windows 98, Windows 98 
Second Edition и Windows ME:

   1.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
   2.  Выберите группу "Настройка" 
       (Settings).
   3.  Откройте "Панель управления" 
       (Control Panel).
   4.  Дважды щелкните "Система" 
       (System).
   5.  Откройте вкладку "Устройства" 
       (Device Manager).
   6.  Нажмите кнопку "Устройства по 
       типу" (View Devices by Type).
   7.  Щелкните "Plug and Play BIOS" или 
       "Advanced Configuration and Power 
       Interface (ACPI) BIOS".
   8.  Щелкните "PCI".

Для Windows 2000:

   1.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
   2.  Выберите группу "Настройка" 
       (Settings).
   3.  Откройте "Панель управления" 
       (Control Panel).
   4.  Дважды щелкните "Система" 
       (System).
   5.  Откройте вкладку "Оборудование" 
       (Hardware).
   6.  Нажмите кнопку "Устройства" 
       (Device Manager).
   7.  Из меню "Обзор" (View) выберите 
       элемент "Устройства по типу" (View 
       Devices by Type).
   8.  Щелкните "Standard PC" или 
       "Advanced Configuration and Power 
       Interface (ACPI) PC".
   9.  Щелкните "PCI".

После запуска "Диспетчер устройств" 
(Device Manager) так, как описано выше, 
проверьте описание следующих элементов:

    *** ПРИМЕЧАНИЕ.  Диспетчер устройств 
(Device Manager) отображает только имена 
устройств, найденных сейчас в системе.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and 
        Graphics Controller
        - или -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and 
        Graphics Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System 
        and Graphics Controller

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E 
        Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O 
        Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP 
        Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O 
        Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP 
        Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced 
        Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller 
        (зарезервирован)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub 
        (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface 
        Controller
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA 
        Controller
        Intel(R) 82801AA USB Universal 
        Host Controller
        Intel(R) 82801AA SMBus 
        Controller
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub 
        (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface 
        Controller
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA 
        Controller
        Intel(R) 82801AB USB Universal 
        Host Controller
        Intel(R) 82801AB SMBus 
        Controller
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE 
        Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA 
        bridge (режим EIO)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA 
        bridge (режим ISA)
        Intel(R) 82371AB Power 
        Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus 
        Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to 
        USB Universal Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE 
        Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA 
        bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA 
        bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power 
        Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus 
        Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to 
        USB Universal Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE 
        Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA 
        bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master 
        IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB 
        Universal Host Controller

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to 
        I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA 
        Bridge
        Intel(R) 82440MX Power 
        Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal 
        Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to 
        PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 
        440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor 
        to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor 
        to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to 
        PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to 
        AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to 
        PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to 
        AGP controller
    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E 
        Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O 
         Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP 
        Controller - 1131 
    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface 
        Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 
        244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA 
        Storage Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus 
        Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB 
        Universal Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB 
        Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 
        Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller 
        Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
        Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 
        2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA 
        Storage Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus 
        Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB 
        Universal Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB 
        Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 
        Audio Controller - 2445 

        Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O 
        Controller - 2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP 
        Controller - 2532


10. В некоторых системах также могут 
    быть обновлены следующие устройства:

     а. Нажмите кнопку "Устройства по 
        типу" (View Devices by Type).
     б. Щелкните "Plug and Play BIOS" 
        или "Advanced Configuration and Power 
        Interface (ACPI) BIOS".     
     в. Проверьте наличие следующих 
        элементов:
        Intel(r) 82802 Firmware Hub 
        Device -или-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ
************************************************************
Комплект поставки Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility:

    Файл(ы)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -или- 
    INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

Версия программного обеспечения, 
входящего в комплект поставки, указана в 
файле RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT поставляется только на 
английском языке.

После инсталляции в системах Windows 95, 
Windows 98, Windows ME или Windows 2000, 
один или несколько следующих INF-файлов 
копируются в каталог <Windows>\INF:

    Файл(ы)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** ПРИМЕЧАНИЕ.  В систему копируются 
только файлы, относящиеся к обнаруженным 
устройствам.  При использовании 
параметра "-A" файлы не копируются в 
каталог <Windows>\INF.  Дополнительную 
информацию см. в разделе 3Г.

Один или несколько следующих файлов 
цифровых подписей ТОЛЬКО для следующих 
систем Windows 98, Windows ME или 
Windows 2000 инсталлируются в каталог 
<Windows>\CATROOT:

    Файл(ы)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** ПРИМЕЧАНИЕ.  В систему копируются 
только файлы, относящиеся к обнаруженным 
устройствам.  При использовании 
параметра "-A" файлы не копируются в 
каталог <Windows>\CATROOT.  
Дополнительную информацию см. в разделе 
3В.

************************************************************
* 6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА ВЕРСИИ 
*     ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
************************************************************
Версия программного обеспечения, 
входящего в комплект поставки, указана в 
файле RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT поставляется только на 
английском языке.

Версию программного обеспечения, 
включенного в комплект поставки, можно 
также определить из сведений реестра:

    Имя ключа (Key name):   
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfI
nst
    Имя значения (Value name): версия

************************************************************
* 7.  УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
************************************************************
Подразумевается, что требования к 
системе, изложенные ранее в разделе 2, 
выполнены.

Неисправность. Система блокируется 
при закрытии окна "Устройства" (Device 
Manager Remove) или при перезагрузке.

Устранение. Блокирование системы во 
время перезапуска может произойти по 
нескольким причинам.  В случае 
блокирования системы, следует 
перезагрузить компьютер и открыть окно 
"Устройства" (Device Manager).  Если 
устройства показаны правильно и в 
системе не возникает неполадок, значит 
процедура восстановления .INF-файла была 
успешной.  Если конфигурация устройств 
показана неправильно, попробуйте 
повторить действия, описанные в разделе 
3.

Если это не помогло 
устранить неисправности, или в системе 
возникают новые проблемы, то необходимо 
переинсталлировать операционную систему.


Неисправность. После запуска 
программы установки и перезагрузки 
машины системы, Windows сообщает, что не 
может найти один из следующих файлов:
  ESDI_506.pdr

Устранение.   Щелкните "Обзор" (Browse) 
в диалоговом окне, где произошла 
проблема, перейдите в каталог 
<Windows>\System\IOSubsys и щелкните OK.  
Система должна найти этот файл в данном 
каталоге и продолжить повторный просмотр 
новых устройств.

Неисправность. После запуска 
программы установки и перезагрузки 
машины системы, Windows сообщает, что не 
может найти один из следующих файлов:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Устранение.   Щелкните "Обзор" (Browse) 
в диалоговом окне, где произошла 
проблема, перейдите в каталог 
<Windows>\System32\drivers (для Windows 
98, Windows ME) или каталог 
<Windows>\System (для Windows 95) и 
щелкните OK.  Система должна найти этот 
файл в данном каталоге и продолжить 
повторный просмотр новых устройств.

Неисправность.      Во время установки, 
процесс инсталляции запрашивает один из 
следующих файлов:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Устранение. Убедитесь, что поддержка 
USB в Windows 95 USB была инсталлирована 
до запуска программы установки Intel(R) 
Chipset Software Installation Utility.

Неисправность.      После запуска 
программы установки и перезагрузки 
машины системы, Windows сообщает, что не 
может найти следующий файл:
                  isapnp.vxd

Устранение. Щелкните "Обзор" (Browse) 
в диалоговом окне, где произошла 
проблема, перейдите в каталог 
<Windows>\System и щелкните OK.  Система 
должна найти этот файл в данном каталоге 
и продолжить повторный просмотр новых 
устройств.

Неисправность.  После выполнения 
автоматической установки не был создан 
раздел HKLM\Software\Intel\InfInst или 
значением параметра "install" не 
является строка "success" (success).

Устранение.  Эта неисправность может 
быть вызвана одной из следующих причин:
- в системе отсутствует 
поддерживаемая операционная система или
- в системе отсутствует 
поддерживаемый набор микросхем.

Проверьте соответствие 
системы требованиям, изложенным в 
разделе 2.

************************************************************
************************************************************
* ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
************************************************************
Компания Intel не делает никаких 
заявлений относительно пригодности к 
употреблению, эффективности и гарантии.  
ЛИЦЕНЗИОНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ INTEL (для 
партнеров OEM / INV / ISV и отдельных 
пользователей) в полном объеме 
определяет условия лицензированного 
использования данного программного 
обеспечения.
************************************************************
Сведения в данном документе относятся к 
продукции корпорации Intel.  Данный 
документ не предоставляет лицензий, 
явных или неявных, на право 
интеллектуальной собственности.  
Компания Intel не берет на себя никакой 
ответственности и отказывается от каких-
либо прямых или косвенных гарантий, 
связанных с продажей или использованием 
продукции Intel, в том числе 
ответственности или гарантий, связанных 
с пригодностью продукции для применения 
в конкретных целях, коммерческой 
ценностью или нарушением патентного 
права, авторских прав или прав на другую 
интеллектуальную собственность.  
Продукция Intel не предназначена для 
использования в медицинских системах, а 
также системах жизнеобеспечения.

************************************************************
Корпорация Intel отказывается от каких-
либо гарантий и ответственности, 
связанных с использованием данного 
документа и содержащейся в нем 
информации, и не несет ответственности 
за любые ошибки, возможно имеющиеся в 
данном документе, а также не берет на 
себя обязательств по обновлению 
содержащейся в настоящем документе 
информации.  Компания Intel оставляет за 
собой право в любое время вносить 
изменения в данный документ.
************************************************************
************************************************************

* Марки и названия сторонних компаний 
  являются собственностью соответствующих 
  владельцев.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-
2000

