************************************************************
** ITA *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Readme dell'installazione
*                                                           
*  NOTA: il presente documento fa riferimento a sistemi con
*        i seguenti chipset Intel: 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815  Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820 Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset
*              Intel(R) 440DX AGPset
*              Intel(R) 440EX AGPset
*              Intel(R) 440GX AGPset
*              Intel(R) 440LX AGPset
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset
*              Intel(R) 850 Chipset 
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* SOMMARIO DEL DOCUMENTO
************************************************************
Il presente documento contiene le seguenti sezioni:

1.  Cenni generali
2.  Requisiti di sistema
3.  Installazione del software
    3A. Installazione del Software in modalità interattiva
    3B. Installazione del Software in modalità non 
        interattiva
    3C. Elenco di opzioni flag della riga di comando 
        disponibili
4.  Verifica dell'installazione del software
5.  Sommario del pacchetto di distribuzione 
6.  Identificazione della versione del software
7.  Risoluzione dei problemi

************************************************************
* 1.  CENNI GENERALI
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installa sul
sistema di destinazione i file INF di Windows* che indicano
al sistema operativo come saranno configurati i componenti 
del chipset. Questi file sono necessari per un corretto 
funzionamento delle seguenti funzioni:

   - Servizi di base PCI e ISAPNP 
   - Supporto AGP
   - Supporto memorizzazione IDE/ATA33/ATA66 
   - Supporto USB 
   - Identificazione dei componenti del chipset Intel in 
     Gestione periferiche

************************************************************
* 2.  REQUISITI DI SISTEMA
************************************************************
1.  Il software incluso in questo pacchetto di distribuzione
    funziona con le seguenti configurazioni di chipset:

          Intel(R) 810  Chipset 
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815  Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset
          Intel(R) 440DX AGPset
          Intel(R) 440EX AGPset
          Intel(R) 440GX AGPset
          Intel(R) 440LX AGPset
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  È necessario che uno dei seguenti sistemi operativi sia
    installato sul sistema:
    Windows 95      4.00.950   (versione originale)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 senza il 
                                supplemento USB)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 con il 
                                supplemento USB) 
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 con o senza
                                il supplemento USB)
    Windows 98      4.10.1998  (versione originale)
    Windows 98      seconda edizione
                    4.10.2222  (versione originale)         
    Windows ME      4.90.3000  (versione originale)
    Windows 2000    5.00.2195  (versione originale)

    Attenersi ai seguenti punti per controllare quale 
    sistema operativo è stato installato sul sistema di
    destinazione:

    a.  Fare clic su Start (Avvio).
    b.  Selezionare Impostazioni.
    c.  Selezionare Pannello di controllo.
    d.  Fare doppio clic sull'icona Sistema.
    e.  Fare clic sulla scheda delle proprietà del 
        sistema Generale.
    f.  Verificare dalle informazioni sul sistema 
        il tipo di sistema operativo in uso.
                              
3.  Sono necessari almeno 32 MB di memoria sul 
    sistema per installare il software.

4.  È necessario avere spazio sufficiente sul 
    disco rigido del sistema nella directory <TEMP>
    (generalmente C:\WINDOWS\TEMP) per installare il 
    Software.

Controllare con il fornitore del sistema i chipset 
Intel e il sistema operativo usati dal computer.  

************************************************************
* 3.  INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
************************************************************
Il software può essere installato in due modalità: 
interattiva o non interattiva. La modalità interattiva 
richiede l'intervento dell'utente durante l'installazione, 
a differenza di quella non interattiva.

Inoltre, il software è dotato di alcune opzioni flag della
riga di comando che abilitano ulteriori funzionalità di 
installazione. I flag della riga di comando non fanno 
differenza tra maiuscole e minuscole. Vedere la sezione
3C per una descrizione dettagliata delle flag.

Importante:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility è 
distribuito in due formati: file .EXE autoestraenti 
(INFINST_xxx.EXE) e file .ZIP compressi (INFINST_xxx.ZIP).
La sintassi della riga di comando varia a seconda del 
formato di distribuzione eseguito. Per ulteriori dettagli,
vedere la sezione 3C.

************************************************************
* 3A.  INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE IN MODALITÀ INTERATTIVA
************************************************************
1.  Controllare i requisiti di sistema. Il sistema operativo
    deve essere installato e in esecuzione sul sistema prima
    di eseguire l'installazione del software.

2.  Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione in modo da
    evitare eventuali complicazioni.

3.  Eseguire il programma di installazione InstallShield*:
       distribuzione con il file .EXE autoestraente: 
                                           INFINST_xxx.EXE
       distribuzione con il file .ZIP compresso: SETUP.EXE

4.  Verrà richiesto di accettare il contratto di licenza. 
    Se non viene accettato, il programma di installazione
    terminerà prima dell'estrazione dei file.
    
5.  Una volta riavviato il sistema operativo, seguire le
    istruzioni su schermo e usare le impostazioni 
    predefinite per completare l'installazione.

6.  L'installazione del software del chipset di Intel(R)
    è così completata.

************************************************************
* 3B.  INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE IN MODALITÀ NON 
*      INTERATTIVA
************************************************************
1.  Controllare i requisiti di sistema. Il sistema operativo
    deve essere installato e in esecuzione sul sistema prima
    di eseguire l'installazione del software.

2.  Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione in modo da
    evitare eventuali complicazioni.

3.  Eseguire il programma di installazione InstallShield.
    Per l'installazione non interattiva con riavvio 
    automatico:
       distribuzione con il file .EXE autoestraente:
                              INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       distribuzione con il file .ZIP compresso: 
                              (SETUP.EXE -b -s)
    - OPPURE -
    Per l'installazione non interattiva senza riavvio
    automatico:
       distribuzione con il file .EXE autoestraente: 
                               INFINST_xxx.EXE -a -s
       distribuzione con il file .ZIP compresso: 
                               (SETUP.EXE -s)

4.  L'utilità eseguirà gli aggiornamenti necessari e 
    registrerà lo stato dell'installazione nella seguente
    chiave di registro del sistema:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Se l'utilità è stata lanciata con il flag "-b", il 
    sistema verrà riavviato automaticamente se 
    l'aggiornamento è riuscito.

    NOTA: il sistema DEVE essere riavviato per rendere 
          effettivo l'aggiornamento di tutte le 
          periferiche.

6.  Per determinare la riuscita dell'installazione, 
    verificare il valore 'install' nella chiave di 
    registro specificata al passaggio 5.

    La seguente tabella descrive i valori dei vari 
    parametri:

    Valore      Tipo      Dati            Descrizione
    ------     ----      ----            -----------
    "install"  Stringa   "success"       L'installazione è
                                         riuscita.
                         "fail"          L'installazione 
                                         non è riuscita.
                                         Non è stato copiato
                                         alcun file INF sul
                                         sistema.

    "reboot"   Stringa   "Yes"           È necessario 
                                         riavviare il 
                                         sistema per 
                                         completare 
                                         l'installazione.
                         "No"            Non è necessario 
                                         riavviare il 
                                         sistema per 
                                         completare 
                                         l'installazione.
                                
    "version"  Stringa   <varies>        Numero della 
                                         versione corrente
                                         di Intel(R) 
                                         Chipset Software 
                                         Installation 
                                         Utility. 
                                         
************************************************************
*  3C.  ELENCO DI OPZIONI FLAG DELLA RIGA DI COMANDO 
*       DISPONIBILI
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility supporta 
molti flag della riga di comando per diverse opzioni di 
installazione. Tutti i flag della riga di comando e i 
parametri devono essere separati da spazi, ad eccezione 
del codice della lingua dopo il flag '-L'.

La sintassi del flag della riga di comando varia a seconda
del formato di distribuzione disponibile per Intel(R) 
Chipset Software Installation Utility:

1. Distribuzione con il file .EXE autoestraente:
      Durante l'installazione del software con la 
      distribuzione .EXE, un'ulteriore '-A' è aggiunta
      alla chiamata del programma INFINST_xxx.EXE (ad 
      esempio, INFINST_ENU.EXE -A) in modo da passare il 
      parametro della riga di comando. Il flag '-A' 
      aggiunto per il pacchetto autoestraente .EXE è 
      DIFFERENTE dalla seguente opzione flag della riga 
      di comando '-A'. 

      Esempio: per estrarre dei file INF con il flag 
               '-A' di seguito descritto, il programma
               di installazione deve essere invocato 
               nel modo seguente:
               INFINST_ENU.EXE -A -A (-P facoltativo)

2. Distribuzione con il file .ZIP compresso:
      Durante l'installazione del software con la 
      distribuzione .ZIP, non è necessario aggiungere 
      un ulteriore flag alla chiamata del programma 
      SETUP.EXE per passare i flag della riga di comando.

      Esempio: per estrarre dei file INF con il flag 
               '-A' di seguito descritto, il programma
               di installazione deve essere invocato 
               nel modo seguente:
               SETUP.EXE -A (-P facoltativo)

Il seguente elenco contiene tutti i flag della riga di
comando che possono essere usati con la chiamata del 
programma. Notare che i flag '-L' e '-S'  DEVONO essere
specificati alla fine dell'elenco dei flag della riga 
di comando.

Flag            Descrizione
----            -----------
-?              Flag di guida. Visualizza l'elenco di
                flag della riga di comando disponibili.
                Questo parametro funziona solo nella 
                modalità interattiva. 

-A              Estrae i file INF, README.TXT e le 
                istruzioni per il precaricamento OEM 
                (PRELOAD.TXT) o in 
                "C:\Programmi\Intel\InfInst" oppure 
                nella directory <Percorso di 
                installazione> specificata usando il 
                flag '-P'. Il software NON installerà 
                questi file INF sul sistema. Questo 
                flag può essere unito solo all'opzione
                flag '-P'. Se il flag '-A' è specificato,
                tutte le altre opzioni verranno ignorate.
                Questo parametro funziona sia nella 
                modalità interattiva che non interattiva.

-B              Riavvia il sistema automaticamente dopo 
                l'installazione. Se il flag '-A' è 
                specificato, questo flag viene ignorato. 
                Questo parametro funziona sia nella 
                modalità interattiva che non interattiva.

-L<LangCode>    Impone all'interfaccia dell'utente 
                InstallShield la visualizzazione durante 
                l'installazione di specifiche lingue. 
                Notare che NON ci sono spazi tra '-L' 
                e le 4 iniziali del codice della lingua 
                (vedere di seguito). Notare che questo 
                flag e il flag '-S' devono essere posti 
                alla fine dell'elenco dei flag della riga 
                di comando. Questo parametro funziona solo
                nella modalità interattiva.

-P <Installation Path>   
                Specifica l'ubicazione HDD dove sono
                copiati i file di programma INF. Se questo
                flag non è specificato sulla riga di 
                comando, si presume che la directory 
                <Percorso di installazione> sia:
                
                   C:\Programmi\Intel\INFInst
                
                Se questo flag è usato senza l'opzione 
                '-A' solo il README.TXT viene copiato 
                nella directory <Percorso di
                installazione>. Il nome della directory 
                può includere degli spazi solo se il 
                nome della directory è racchiuso da 
                doppie virgolette ("). Questo parametro
                funziona sia nella modalità interattiva
                che non interattiva.

-S              Esegue il programma di installazione in
                modalità non interattiva. Non viene 
                visualizzata alcuna interfaccia per
                l'utente. Notare che questo flag e il 
                flag '-L' devono essere posti alla fine 
                dell'elenco dei flag della riga di 
                comando.

                
I seguenti codici di lingua sono usati con il flag '-L':

    Lingua                         <LangCode>
    --------                       ----------
    Cinese (RPC)                    0804
    Cinese (Taiwan)                 0404
    Danese                          0006
    Olandese                        0013
    Inglese (GB - Internazionale)   0809
    Inglese (US)                    0409
    Finlandese                      000B
    Francese (Canada)
    Francese (Standard)             040C
    Tedesco                         0007
    Italiano                        0010
    Giapponese:	                    0011	
    Coreano                         0012
    Norvegese                       0014
    Polacco                         0015
    Portoghese (Brasile)            0416
    Portoghese (Standard)           0816
    Russo                           0019
    Spagnolo                        000A
    Svedese                         001D
    Tailandese                      001E

************************************************************
* 4.  VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
************************************************************
Eseguire Gestione periferiche per verificare la correttezza
dell'installazione e dell'uso dei file INF.

Per Windows 95, Windows 98, Windows 98 (seconda edizione)
e Windows ME:

   1.  Fare clic su Start (Avvio).
   2.  Selezionare Impostazioni.
   3.  Selezionare Pannello di controllo.
   4.  Fare doppio clic sull'icona Sistema.
   5.  Fare clic sulla scheda Gestione delle periferiche.
   6.  Fare clic su Mostra periferiche per connessione.
   7.  Fare clic su BIOS Plug and Play o su BIOS ad 
       interfaccia di alimentazione e configurazione 
       avanzata (ACPI).
   8.  Fare clic sul bus PCI.

Per Windows 2000:

   1.  Fare clic su Start.
   2.  Selezionare Impostazioni.
   3.  Selezionare Pannello di controllo.
   4.  Fare doppio clic sull'icona Sistema.
   5.  Fare clic sulla scheda Hardware.
   6.  Fare clic sulla scheda Gestione periferiche.
   7.  Dal menu Visualizza, selezionare Periferiche per
       connessione.
   8.  Fare clic su PC standard o su PC ad interfaccia 
       di alimentazione e configurazione avanzata (ACPI).
   9.  Fare clic sul bus PCI.

Quando Gestione periferiche viene avviato come descritto 
nei passi precedenti, controllare le descrizioni delle 
seguenti voci:

    ***NOTA: gestione periferiche visualizzerà solo i 
             nomi dei dispositivi attualmente rilevati 
             nel sistema.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        - oppure -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller 

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
           Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
           Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
           Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
           controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
           Controller - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 244A 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller -2532 


10. Su determinati sistemi è possibile aggiornare anche 
    la seguente periferica:

     a. Fare clic su Mostra periferiche per connessione.
     b. Fare clic su BIOS Plug and Play o su BIOS ad 
        interfaccia di alimentazione e configurazione 
        avanzata (ACPI).     
     c. Verificare che sia presente la seguente voce:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OPPURE- 
        Intel(R) Security Driver  

************************************************************
* 5.  SOMMARIO DEL PACCHETTO DI DISTRIBUZIONE
************************************************************
Il pacchetto Intel(R) Chipset Software Installation Utility
contiene i seguenti elementi:

    File       
    -------
    INFINST_xxx.EXE -oppure- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

La versione del software inclusa nel pacchetto di
distribuzione è indicata nel file RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT è disponibile solo in inglese.

Al termine dell'installazione su sistemi Windows 95,
Windows 98, Windows ME o Windows 2000, uno o più dei 
seguenti file INF sono copiati nella directory 
<Windows>\INF:

    File       
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   ***NOTA: solo i file pertinenti le periferiche 
            rilevate sono copiati sul sistema. Se si 
            usa l'opzione -A, i file non sono copiati 
            sulla directory <Windows>\INF. Per ulteriori
            dettagli, vedere la sezione 3C.

Uno o più dei seguenti file di firma digitale sono 
installati nella directory <Windows>\CATROOT unicamente 
dei sistemi Windows 98, Windows ME o Windows 2000:

    File       
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** NOTA: solo i file pertinenti le periferiche rilevate
             sono copiati sul sistema. Se si usa l'opzione
             -A, i file non sono copiati sulla directory 
             <Windows>\CATROOT. Per ulteriori dettagli, 
             vedere la sezione 3C.

************************************************************
* 6.  IDENTIFICAZIONE DELLA VERSIONE DEL SOFTWARE
************************************************************
La versione del software inclusa nel pacchetto di 
distribuzione è indicata nel file RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT è disponibile solo in inglese.

È possibile individuare la versione del software inclusa nel
pacchetto esaminando la seguente posizione del registro:

    Nome:  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Nome valore: version

************************************************************
* 7.  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
************************************************************
Si dà per scontato che si siano rispettati i requisiti di
sistema descritti nella sezione 2 precedente.

Problema:      Il sistema si blocca durante la rimozione di
               Gestione periferiche o il riavvio.

Soluzione:     Il bloccaggio del sistema durante il riavvio 
               può essere causato da molteplici problemi.
               Quando il sistema si blocca, riavviare il 
               computer e visualizzare Gestione periferiche.
               Se le periferiche sono elencate correttamente
               ed il sistema non presenta alcun altro 
               problema , significa che il ripristino del 
               file .INF è riuscito. Se invece le
               periferiche non sono configurate 
               correttamente, rieseguire le procedure 
               elencate nella sezione 3.

               Se il problema persiste o si verificano 
               altri problemi, reinstallare il sistema 
               operativo.


Problema:      Dopo l'esecuzione del programma di 
               installazione e il riavvio del sistema, 
               Windows riporta che il seguente file non 
               può essere trovato:
                   ESDI_506.pdr

Soluzione:     Fare clic su Sfoglia dalla finestra di 
               dialogo dove si verifica il problema, 
               individuare la directory 
               <Windows>\System\IOSub e fare clic su OK.
               Il sistema dovrebbe individuare il file 
               in questa directory e continuare la 
               re-enumerazione per la nuova periferica.

Problema:      Dopo l'esecuzione del programma di 
               installazione e il riavvio del sistema, 
               Windows riporta che uno dei seguenti 
               file non può essere trovato:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Soluzione:     Fare clic su Sfoglia dalla finestra di 
               dialogo dove si verifica il problema, 
               individuare la directory 
               <Windows>\System32\drivers (per 
               Windows 98 e Windows ME) o 
               <Windows>\System (per Windows 95) e 
               fare clic su OK. Il sistema dovrebbe 
               individuare il file in questa directory
               e continuare la re-enumerazione per la
               nuova periferica.

Problema:      Durante il processo di installazione 
               viene richiesto uno dei seguenti file:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Soluzione:     Accertarsi che il supplemento USB di
               Windows 95 sia stato installato prima 
               di eseguire l'installazione di Intel(R)
               Chipset Software Installation Utility.

Problema:      Dopo l'esecuzione del programma di 
               installazione e il riavvio del sistema,
               Windows riporta che il seguente file 
               non può essere trovato:
                  isapnp.vxd

Soluzione:     Fare clic su Sfoglia dalla finestra di 
               dialogo dove si verifica il problema, 
               individuare la directory 
               <Windows>\System e fare clic su OK. 
               Il sistema dovrebbe individuare il 
               file in questa directory e continuare 
               la re-enumerazione per la nuova 
               periferica.

Problema:      Dopo l'esecuzione dell'installazione 
               non interattiva, la chiave 
               HKLM\Software\Intel\InfInst non è 
               stata creata o i dati del valore 
               "install" non sono riusciti.

Soluzione:     Può essersi verificato uno dei seguenti 
               problemi:
               - il sistema corrente non contiene un 
                 sistema operativo supportato, o
               - il sistema corrente non contiene un 
                 chipset supportato

            Verificare la sezione 2, Requisiti di sistema.

************************************************************
************************************************************
* DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
************************************************************
Intel non fa alcuna asserzione sull'uso, efficacia o 
garanzia del prodotto. 
Il CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE INTEL (Distribuzione 
OEM/IHV/ISV e Utente singolo) definisce in ogni dettaglio
l'uso di questo software in accordo con la presente licenza.
************************************************************
Le informazioni contenute nel presente documento vengono 
fornite insieme ai prodotti Intel. Non viene garantita 
alcuna licenza, espressa o implicita, per preclusione o 
altro, di alcun diritto di proprietà intellettuali nel 
presente documento. Intel non assume alcuna responsabilità 
e nega qualsiasi garanzia espressa o implicita, in relazione
alla vendita e/o uso dei propri prodotti, incluse le 
responsabilità e garanzie di idoneità ad un fine 
particolare, di commerciabilità, di conformità di qualsiasi
brevetto, di copyright o di altri diritti di proprietà 
intellettuale. I prodotti Intel non sono creati per uso in 
applicazioni mediche, di rianimazione o di sopravvivenza.

************************************************************
Intel Corporation disconosce tutte le garanzie e le 
responsabilità derivanti dall'uso di questo documento e 
delle informazioni qui contenute, e non assume alcuna 
responsabilità per errori presenti in questo documento, 
né tantomeno si impegna ad aggiornare le informazioni 
contenute. Intel si riserva il diritto di modificare il 
presente documento in qualunque momento e senza preavviso.
************************************************************
************************************************************

* Marche e nomi di terze parti sono proprietà dei rispettivi
  proprietari.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

