************************************************************
** FIN *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset ohjelmistonasennusohjelma
*  Asennustiedot
*                                                           
*  HUOM:  Tässä asiakirjassa viitataan järjestelmiin, 
*         joihin sisältyy seuraavat Intelin piirisarjat:
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815  Chipset 
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset 
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset           
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLLYS
************************************************************
Tässä asiakirjassa on seuraavat osat:

1.  Yleiskatsaus
2.  Järjestelmävaatimukset
3.  Ohjelmiston asennus
    3A. Ohjelman asentaminen vuorovaikutteisesti
    3B. Ohjelman asentaminen hiljaisesti
    3C. Käytettävissä olevat komentoriviliput
4.  Ohjelmiston asennuksen varmistaminen
5.  Jakelupaketin sisällys
6.  Ohjelmiston versionumeron tunnistaminen
7.  Ongelmatilanteet

************************************************************
* 1.  YLEISKATSAUS
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility
-ohjelmistonasennusohjelma asentaa kohdejärjestelmään 
ne Windows* INF -tiedostot, jotka kertovat 
käyttöjärjestelmälle kuinka piirisarjan komponentit 
tulee asettaa.  Tämä on tarpeen, jotta seuraavat 
ominaisuudet toimivat oikein:

   - PCI ja ISAPNP -peruspalvelut
   - AGP-tuki
   - IDE/ATA33/ATA66 -tallennustuki
   - USB-tuki
   - Intel Chipset -komponenttien tunnistaminen 
     Laitehallinnassa

************************************************************
* 2.  JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 
************************************************************
1.  Tähän jakelupakettiin sisältyvä ohjelmisto on 
    suunniteltu toimimaan seuraavien 
    piirisarjakokoonpanojen kanssa:

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815  Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840  Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset                 
          Intel(R) 850  Chipset

              
2.  Järjestelmään on oltava asennettu 
    jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
    Windows 95      4.00.950   (Alkuperäinen julkaisu)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 ilman USB-lisäystä)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 sis. USB-lisäyksen)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 ilman tai sis.
                                  USB-lisäyksen)
    Windows 98      4.10.1998  (Alkuperäinen julkaisu)
    Windows 98      Second Edition
                    4.10.2222  (Alkuperäinen julkaisu)    
    Windows ME      4.90.3000  (Alkuperäinen julkaisu)
    Windows 2000    5.00.2195  (Alkuperäinen julkaisu)

Tarkista kohdejärjestelmään asennettu käyttöjärjestelmä 
seuraavasti:

    a.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
    b.  Valitse Asetukset.
    c.  Valitse Ohjauspaneeli.
    4.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
    e.  Avaa Yleiset-välilehti.
    f.  Tarkista asennettu käyttöjärjestelmä lukemalla 
        Järjestelmä-tiedot
                              
3.  Ohjelmisto tulee asentaa järjestelmiin, joissa on 
    vähintään 32 Mt järjestelmämuistia.

4.  Järjestelmän, johon tämä ohjelmisto asennetaan, 
    <TEMP>-hakemistossa (tyypillisesti C:\WINDOWS\TEMP) 
    tulee olla tarpeeksi kiintolevytilaa.

Tarkista järjestelmän toimittajalta, mitä käyttöjärjestelmää
ja Intelin piirisarjaa järjestelmässä käytetään.  

************************************************************
* 3.  OHJELMISTON ASENTAMINEN
************************************************************
Tämä ohjelma voidaan asentaa kahdella eri tavalla: 
Vuorovaikutteisesti tai hiljaisesti.  Vuorovaikutteinen 
tapa vaatii käyttäjän osallistumista; hiljainen tapa ei.

Lisäksi tämä ohjelmisto tarjoaa joukon komentorivilippuja, 
joiden avulla käyttäjä voi laajentaa asennuksen toimivuutta.  
Lipuissa ja niiden parametreissä ei tehdä eroa isojen ja 
pienten kirjainten välillä.  Tutustu kohtaan 3C, jossa 
lippuja kuvaillaan yksityiskohtaisesti.

Tärkeä huomautus:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
-ohjelmistonasennusohjelmaa jaetaan kahdessa 
tavalla -- itsepurkautuvina .EXE-tiedostoina 
(INFINST_xxx.EXE) tai pakattuina .ZIP-tiedostoina 
(INFINST_xxx.ZIP).  Komentorivin syntaksi voi 
vaihdella riippuen jakelutavasta.  Lisätietoja 
on kohdassa 3C.

************************************************************
* 3A.  OHJELMAN ASENTAMINEN VUOROVAIKUTTEISESTI
************************************************************
1.  Tarkista järjestelmävaatimukset.  Käyttöjärjestelmän 
    on oltava täysin asennettu ja käynnissä ennen 
    tämän ohjelman suorittamista.

2.  Sulje kaikki auki olevat sovellukset.  Muutoin 
    asennuksessa voi tulla ongelmia.

3.  Suorita InstallShield*-ohjelmistonasennusohjelma:
       Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE
       Pakattu .ZIP-jakelu:        SETUP.EXE

4.  Sinulta kysytään, hyväksytkö käyttöoikeussopimuksen.  
    Jos et hyväksy, Installer lopettaa purkamatta 
    yhtään tiedostoa.
    
5.  Seuraa ruudun ohjeita ja käytä oletusasetuksia 
    päättääksesi asennuksen, kun käyttöjärjestelmä on 
    käynnistetty uudelleen.

6.  Tämä päättää Intel(R) Chipset Software 
    Installation Utility -ohjelman asennuksen.  

************************************************************
* 3B.  OHJELMAN ASENTAMINEN HILJAISESTI
************************************************************
1.  Tarkista järjestelmävaatimukset.  Käyttöjärjestelmän 
    on oltava täysin asennettu ja käynnissä ennen tämän 
    ohjelman suorittamista.

2.  Sulje kaikki auki olevat sovellukset.  Muutoin 
    asennuksessa voi tulla ongelmia.

3.  Suorita InstallShield-ohjelmistonasennusohjelma:
    Hiljainen asennus automaattisella uudelleen 
    käynnistyksellä:
       Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Pakattu .ZIP-jakelu:        SETUP.EXE -b -s
    - TAI -
    Hiljainen asennus ilman automaattista uudelleen 
    käynnistystä:
       Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE -a -s
       Pakattu .ZIP-jakelu:        SETUP.EXE -s

4.  Asennusohjelma suorittaa tarvittavat päivitykset 
    ja kirjaa asennustilan seuraavaan 
    järjestelmärekisterin avaimeen:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Jos asennusohjelma käynnistettiin "-b"-lipun kanssa, 
    järjestelmä käynnistetään automaattisesti uudelleen 
    onnistuneen päivityksen jälkeen.

    HUOM:  Järjestelmä TÄYTYY käynnistää uudelleen, 
           jotta kaikki laitepäivitykset tulevat voimaan.

6.  Voit varmistaa, että asennus onnistui, tarkistamalla 
    install-arvon vaiheessa 5. mainitussa rekisteriavaimessa.

    Seuraavassa taulukossa kuvataan eri parametriarvot:

    Arvo      Tyyppi     Tieto       Kuvaus
    ----      ------     -----       ------
    "install" Merkkijono "success"   Asennus onnistui.
                         "fail"      Asennus ei onnistunut.
                                     Yhtään INF-tiedostoa ei 
                                     kopioitu järjestelmään.
    "reboot"  Merkkijono "Yes"       Asennuksen päättäminen
                                     edellyttää uudelleen 
                                     käynnistämistä.
                         "No"        Asennuksen päättäminen
                                     ei edellytä uudelleen 
                                     käynnistämistä.
                                
    "version" Merkkijono <vaihtelee> Intel(R) Chipset 
    Software Installation Utility -ohjelman nykyinen 
    versionumero
                                         
************************************************************
* 3C.  KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KOMENTORIVILIPUT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility -ohjelma 
tukee useita komentorivilippuja eri asennusvaihtoehdoille.  
Kaikki komentoriviliput ja -parametrit on erotettava 
sanavälillä lukuun ottamatta kielikoodia "-L"-lipun jälkeen.

Komentorivisyntaksi voi vaihdella eri Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility -ohjelman jakelumuotojen 
mukaan:

1. Itsepurkautuva .EXE-jakelu:
      Kun asennat tämän ohjelmiston .EXE-jakelusta, 
      INFINST_xxx.EXE -ohjelmakutsun perään on 
      lisättävä ylimääräinen '-A' (ts. INFINST_ENU.EXE -A), 
      jotta komentoriviparametrien syöttäminen onnistuu.  
      Ylimääräinen "-A"-lippu itsepurkautuvalle 
      .EXE-paketille on ERI kuin alla kuvattava 
      "-A"-komentorivilippu.  

      Esimerkki: Kun INF-tiedostot puretaan käyttämällä 
      alla kuvattavaa "-A"-lippua, asennusohjelmaa 
      kutsutaan seuraavasti:
               INFINST_ENU.EXE -A -A (valinnainen -P)

2. Pakattu .ZIP-jakelu:
      Kun asennat tämän ohjelman .ZIP-jakelusta, 
      SETUP.EXE-komentoon ei tarvitse liittää ylimääräisiä 
      lippuja komentorivilippujen syöttämiseksi.

      Esimerkki: Kun INF-tiedostot puretaan käyttämällä 
      alla kuvattavaa "-A"-lippua, asennusohjelmaa 
      kutsutaan seuraavasti:
               SETUP.EXE -A (valinnainen -P)

Alla on luettelo kaikista komentorivilipuista, joita 
ohjelmakutsun kanssa voidaan käyttää.  Huomaa, että "-L"- 
ja "-S"-liput TÄYTYY määrittää komentorivilippuluettelon 
lopussa.

Lippu            Kuvaus
----            -----------
-?              Ohjelippu.  Näyttää luettelon käytettävissä 
                olevista komentorivilipuista.  Tämä 
                parametri toimii vain vuorovaikutteisessa 
                tilassa.  

-A              Purkaa INF-tiedostot, README.TXT-tiedoston 
                ja ohjeet valmistajan esiasennuksen 
                (PRELOAD.TXT-tiedoston) yksinkertaista 
                asennusta varten joko hakemistoon 
                "C:\Program Files\Intel\InfInst"
                tai hakemistoon <asennuspolku>, joka 
                määritetään käyttämällä "-P"-lippua.  
                Ohjelmisto EI asenna näitä 
                INF-tiedostoja järjestelmään.  Tämän lipun 
                voi yhdistää vain "-P"-lipun kanssa.  Kaikki
                muut vaihtoehdot jätetään huomiotta 
                "-A"-lipun kanssa.  Tämä parametri toimii 
                sekä hiljaisessa että vuorovaikutteisessa 
                asennuksessa.

-B              Käynnistää järjestelmän automaattisesti 
                asennuksen jälkeen.  Tämä lippu jätetään 
                huomiotta, jos "-A"-lippu määritetään.  Tämä 
                parametri toimii sekä hiljaisessa että 
                vuorovaikutteisessa asennuksessa.

-L<kielikoodi>  Pakottaa InstallShield-käyttöliittymän 
                näyttämään määritetyn kielen asennuksen 
                aikana.  Huomaa, että "-L"-lipun ja 
                4-merkkisen kielikoodin välissä (katso alla) 
                EI saa olla sanaväliä.  Tämä lippu ja 
                "-S"-lippu on sijoitettava 
                komentorivilippuluettelon loppuun.  Tämä 
                parametri toimii vain vuorovaikutteisessa 
                tilassa.

-P <asennuspolku>   
                Määrittää kiintolevyhakemiston, johon 
                INF-ohjelmatiedostot kopioidaan.  Jos tätä 
                lippua ei määritetä komentorivillä, 
                <asennuspolku>-hakemiston oletuksena on:
                
                   C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Jos tätä lippua käytetään yhdessä "-A"-lipun
                kanssa, vain README.TXT kopioidaan 
                <asennuspolku>-hakemistoon.  Hakemistonimeen
                voi sisältyä sanavälejä.  Tällöin kuitenkin 
                hakemiston nimi on ympäröitävä 
                kaksinkertaisilla lainausmerkeillä (").  
                Tämä parametri toimii sekä hiljaisessa että 
                vuorovaikutteisessa asennuksessa.

-S              Suorittaa hiljaisen asennuksen.  
                Käyttöliittymää ei näytetä.   Tämä lippu ja 
                "-L"-lippu on sijoitettava 
                komentorivilippuluettelon loppuun.

                
Alla on lueteltu "-L"-lipun kanssa käytettävät kielikoodit:

    Kieli                        <kielikoodi>
    -----                        ------------
    Kiina (Manner-Kiina)             0804
    Kiina (Taiwan)                   0404
    Tanska                           0006
    Hollanti                         0013
    Englanti 
    (Iso-Britannia - kansainvälinen) 0809
    Englanti (Yhdysvallat)           0409
    Suomi                            000B
    Ranska (Kanada)                  0C0C
    Ranska (standardi)               040C
    Saksa                            0007
    Italia                           0010
    Japani                           0011
    Korea                            0012
    Norja                            0014
    Puola                            0015
    Portugali (Brasilia)             0416
    Portugali (standardi)            0816
    Venäjä                           0019
    Espanja                          000A
    Ruotsi                           001D
    Thai                             001E

************************************************************
* 4.  OHJELMISTON ASENNUKSEN VARMISTAMINEN
************************************************************
Suorita Laitehallinta varmistaaksesi 
INF-tiedostojen oikean asennuksen ja käytön.

Järjestelmissä Windows 95, Windows 98, 
Windows 98 Second Edition ja Windows ME:

   1.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
   2.  Valitse Asetukset.
   3.  Valitse Ohjauspaneeli.
   4.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
   5.  Avaa Laitehallinta-välilehti.
   6.  Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
   7.  Napsauta kohtaa Plug and Play BIOS tai kohtaa 
       Advanced Configuration and Power 
       Interface (ACPI) BIOS.
   8.  Valitse PCI-väylä.

Järjestelmässä Windows 2000:

   1.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
   2.  Valitse Asetukset.
   3.  Valitse Ohjauspaneeli.
   4.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
   5.  Avaa Laitteisto-välilehti.
   6.  Valitse Laitehallinta-painike.
   7.  Valitse Näytä-valikosta vaihtoehto 
       Näytä laitteet yhteyden mukaan.
   8.  Napsauta kohtaa Standard PC tai 
       kohtaa Advanced Configuration and 
       Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Valitse PCI-väylä.

Kun Laitehallinta on käynnistetty yllä 
kuvatulla tavalla, tarkista seuraavat kohdat:

    *** HUOM:  Laitehallinta näyttää vain 
               järjestelmästä löytyneiden 
               laitteiden nimet.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -tai-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
           Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
           Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
           Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller -2532 


10. Joissakin järjestelmissä voidaan 
    päivittää myös seuraava laite:

     a. Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
     b. Napsauta kohtaa Plug and Play BIOS tai 
        kohtaa Advanced Configuration and Power 
        Interface (ACPI) BIOS.     
     c. Tarkista, että seuraava kohta on esillä:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -TAI-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  JAKELUPAKETIN SISÄLLYS                  
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
-paketti sisältää seuraavat osat:

    Tiedosto(t)
    -----------
    INFINST_xxx.EXE -tai- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

Jakelupakettiin sisältyvän ohjelmiston versio 
on määritetty tiedostossa RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT toimitetaan ainoastaan englanninkielisenä.

Kun asennus tehdään Windows 95-, Windows 98-, Windows ME- 
tai Windows 2000-pohjaiseen järjestelmään, yksi tai 
useampi seuraavista INF-tiedostoista kopioituu 
<Windows>\INF -hekemistoon:

    Tiedosto(t)
    -----------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** HUOM:  Vain tiedostot, joissa viitataan havaittuihin 
              laitteisiin, kopioidaan järjestelmään.  Jos 
              käytetään "-A"-lippua, mitään tiedostoja ei 
              kopioida <Windows>\INF-hakemistoon.  
              Lisätietoja on kohdassa 3C.

Yksi tai useampi seuraavista digitaalisista 
allekirjoitustiedostoista asennetaan 
<Windows>\CATROOT-hakemistoon AINOASTAAN Windows 98-, 
Windows ME- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmissä:

    Tiedosto(t)
    -----------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** HUOM:  Vain tiedostot, joissa viitataan havaittuihin 
              laitteisiin, kopioidaan järjestelmään.  Jos 
              käytetään "-A"-lippua, mitään tiedostoja ei 
              kopioida <Windows>\CATROOT-hakemistoon.  
              Lisätietoja on kohdassa 3C.

************************************************************
* 6.  OHJELMISTON VERSIONUMERON TUNNISTAMINEN
************************************************************
Jakelupakettiin sisältyvän ohjelmiston versio on 
määritetty tiedostossa RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT toimitetaan vain englanninkielisenä.

Jakelupakettiin sisältyvän ohjelmiston version voi 
selvittää myös tutkimalla seuraavaa rekisterikohtaa:

    Avaimen nimi:   
       \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Arvon nimi: versio

************************************************************
* 7.  ONGELMATILANTEET
************************************************************
Seuraavassa oletetaan, että yllä kohdassa 2 mainitut 
järjestelmävaatimukset on täytetty.

Ongelma:    Järjestelmä lukkiutuu Laitehallinnan 
            Poista-komennon tai uudelleen käynnistyksen 
            aikana.

Ratkaisu:   Järjestelmän lukkiutuminen uudelleen 
            käynnistymisen aikana voi johtua useista 
            järjestelmäongelmista.  Jos järjestelmä 
            lukkiutuu, käynnistä kone uudelleen ja avaa 
            Laitehallinta.  Jos laitteet on lueteltu 
            oikein eikä järjestelmäongelmia enää esiinny, 
            .INF-tiedoston palauttaminen on onnistunut.  
            Jos laitekokoonpano ei ole oikein, koeta 
            suorittaa kohdan 3 menettely uudelleen.

            Jos tämä ei ratkaise ongelmia tai esiintyy 
            uusia ongelmia, asenna käyttöjärjestelmä 
            uudelleen.


Ongelma:   Suoritettuaan asennusohjelman ja käynnistettyään 
           koneen uudelleen, Windows ilmoittaa, että se ei 
           löydä jotain seuraavista tiedostoista:
                   ESDI_506.pdr

Ratkaisu:  Napsauta Selaa-näppäintä siinä valintaikkunassa, 
           missä ongelma ilmenee, hae 
           <Windows>\System\IOSubsys-hakemisto ja napsauta 
           OK.  Järjestelmän tulisi nyt voida paikallistaa 
           kyseinen tiedosto tästä hakemistosta ja 
           jatkaa uusien laitteiden uudelleen 
           luetteloimista.

Ongelma:   Suoritettuaan asennusohjelman ja käynnistettyään 
           koneen uudelleen, Windows ilmoittaa, että se ei 
           löydä jotain seuraavista tiedostoista:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Ratkaisu:  Napsauta Selaa-näppäintä siinä valintaikkunassa, 
           missä ongelma ilmenee, hae hakemisto 
           <Windows>\System32\drivers (kun 
           käyttöjärjestelmäsi on Windows 98, Windows ME) 
           tai <Windows>\System (kun käyttöjärjestelmäsi 
           on Windows 95), ja napsauta OK.  Järjestelmän 
           tulisi nyt voida paikallistaa kyseinen tiedosto 
           tästä hakemistosta ja jatkaa uusien laitteiden 
           uudelleen luetteloimista.

Ongelma:   Asennustoiminto pysähtyy asennuksen aikana ja 
           kysyy jotain seuraavista tiedostoista:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Ratkaisu:  Varmista, että koneeseesi on asennettu 
           Windows 95 USB Supplement ennen Intel(R) Chipset 
           Software Installation Utility -asennusohjelman 
           suorittamista.

Ongelma:   Suoritettuaan asennusohjelman ja käynnistettyään 
           koneen uudelleen, Windows ilmoittaa, että se ei 
           löydä jotain seuraavista tiedostoista:
                  isapnp.vxd

Ratkaisu:  Napsauta Selaa-näppäintä siinä valintaikkunassa, 
           missä ongelma ilmenee, hae 
           <Windows>\System-hakemisto, ja napsauta OK.  
           Järjestelmän tulisi nyt voida paikallistaa 
           kyseinen tiedosto tästä hakemistosta ja 
           jatkaa uusien laitteiden uudelleen 
           luetteloimista.

Ongelma:   Suoritettuasi hiljaisen asennuksen, 
           HKLM\Software\Intel\InfInst-avainta ei ole luotu 
           tai arvon "install" tietona ei ole "success".

Ratkaisu:  Tämä johtuu jostakin seuraavista syistä:
               - nykyinen järjestelmä ei sisällä tuettua 
                 käyttöjärjestelmää tai
               - nykyinen järjestelmä ei sisällä tuettua 
                 piirisarjaa.

           Varmista osan 2 järjestelmävaatimukset.

************************************************************
************************************************************
* VASTUUVAPAUSLAUSEKE
************************************************************
Intel ei esitä mitään käyttökelpoisuuden, tehokkuuden 
tai takuun suhteen.  INTELIN OHJELMISTONKÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 
(Valmistaja/Jakelija, Yksittäinen käyttäjä) määrittää 
täysin tämän ohjelman lisensioidun käytön.
************************************************************
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot toimitetaan Intelin 
tuotteiden yhteydessä.  Tässä asiakirjassa ei myönnetä 
mitään immateriaaliomaisuusoikeuksia, suoraan tai 
seuraamuksellisesti, pidättämällä tai muuten.  Intel ei 
hyväksy mitään vastuuta ja kieltää kaiken suoran tai 
seuraamuksellisen takuun, joka liittyy Intelin tuotteiden 
myyntiin tai käyttöön mukaan lukien vastuun tai takuun 
sopivuudesta tiettyä tarkoitusta varten, 
myyntikelpoisuudesta tai minkään patentin, tekijänoikeuden 
tai muun henkisen omistusoikeuden loukkauksesta.  Intelin 
tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
sairaanhoidollisissa, hengenpelastus- tai elämää 
ylläpitävissä sovelluksissa.

************************************************************
Intel Corporation ei takaa eikä ota vastuuta tämän 
asiakirjan eikä sen sisältämien tietojen käytöstä eikä ota 
vastuuta mistään virheistä, joita asiakirjaan voi sisältyä, 
eikä Intel myöskään sitoudu päivittämään tämän asiakirjan 
sisältämiä tietoja.  Intel varaa oikeuden tehdä muutoksia 
tähän asiakirjaan koska tahansa erikseen ilmoittamatta.
************************************************************
************************************************************

* Kolmansien osapuolten merkit ja nimet ovat 
  omistajiensa omaisuutta.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

