************************************************************
** DAN *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Readme-installationsfil
*                                                           
* BEMÆRK:  Oplysningerne i dette dokument gælder for 
*          systemer, der indeholder følgende Intel-chipsæt: 
*              Intel(R) 810 Chipset
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815 Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820 Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset           
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  INDHOLD
************************************************************
Dette dokument indeholder følgende afsnit:

1.  Oversigt
2.  Systemkrav
3.  Installation af software
     3A. Installation af softwaren i tilstanden Interaktiv
     3B. Installation af softwaren i tilstanden Uovervåget
     3C. Liste over tilgængelige indstillinger for 
            kommandolinjeflag
4.  Kontrol af softwareinstallation
5.  Distributionspakkens indhold
6.  Kontrol af softwarens versionsnummer
7.  Fejlfinding

************************************************************
* 1.  OVERSIGT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerer 
de Windows* INF-filer på målsystemet, der fortæller 
operativsystemet, hvordan chipsætkomponenterne vil blive 
konfigureret. Dette er nødvendigt for at følgende 
funktioner kan virke korrekt:

   - Core PCI og ISAPNP Services
   - AGP Support
   - IDE/ATA33/ATA66 Storage Support
   - USB Support
   - Identifikation af Intel Chipsæt-komponenter i 
     Enhedshåndtering

************************************************************
* 2.  SYSTEMKRAV 
************************************************************
1.  Softwaren, der leveres med programpakken, fungerer 
     sammen med følgende chipsætkonfigurationer:

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815 Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset                 
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  Et af følgende operativsystemer skal installeres 
     på systemet:
     Windows 95      4.00.950   (oprindelig programudgave)
     Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
     Windows 95      4.00.950b  (OSR2 uden USB-udvidelse)
     Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 med USB-udvidelse)
     Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 med eller uden 
                                     USB-udvidelse)
     Windows 98      4.10.1998  (oprindelig programudgave)
     Windows 98      - 2. udgave
                     4.10.2222  (oprindelig programudgave)
     Windows ME      4.90.3000  (oprindelig programudgave)
     Windows 2000    5.00.2195  (oprindelig programudgave)

Følg nedenstående trin for at kontrollere, hvilket 
operativsystem der er installeret på målsystemet:

    a.  Klik på Start.
    b.  Vælg Indstillinger.
    c.  Vælg Kontrolpanel.
    d.  Dobbeltklik på ikonet System.
    e.  Klik på fanen Generelt i Egenskaber for system.
    f.  Kontroller, hvilket operativsystem der er 
        installeret ved at læse systemoplysningerne.
                              
3.  Softwaren skal installeres på systemer med mindst 
    32 MB systemhukommelse.

4.  Der skal være tilstrækkelig plads på harddisken 
        i systemets <TEMP> bibliotek (normalt 
        C:\WINDOWS\TEMP), hvor softwaren er installeret.

Spørg eventuelt forhandleren for at kontrollere, 
hvilket operativsystem og Intel-chipsæt der er 
installeret i computeren. 

************************************************************
* 3.  INSTALLATION AF SOFTWARE 
************************************************************
Softwaren kan installeres i to tilstande: Interaktiv 
eller Uovervåget. Tilstanden Interaktiv kræver 
brugerinput i løbet af installationen. Det gør 
tilstanden Uovervåget ikke.

Desuden findes der en række indstillinger for kommando-
linjeflag, som sikrer udvidet installationsfunktionalitet. 
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i flag. 
Se afsnit 3C, hvor du finder detaljerede beskrivelser 
af disse flag.

Vigtig bemærkning:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
distribueres i to formater - selvudpakkende .EXE-
filer (INFINST_xxx.EXE) eller komprimerede .ZIP-filer 
(INFINST_xxx.ZIP). Syntaksen på kommandolinjen varierer 
afhængig af det eksekverede distributionsformat. 
Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3C.

************************************************************
* 3A.  INSTALLATION AF SOFTWAREN I TILSTANDEN 
*        INTERAKTIV
************************************************************
1.  Kontroller systemkravene. Operativsystemet skal være
      installeret og køre på systemet, inden softwaren 
      køres.

2.  Luk alle åbne programmer. Ellers kan der opstå 
      problemer.

3.  Kør installationsprogrammet InstallShield*:
       Selvudpakkende .EXE-distribution: INFINST_xxx.EXE
       Komprimeret .ZIP-distribution     : SETUP.EXE

4.  Du bliver bedt om at acceptere licensaftalen. Hvis
      du ikke accepterer aftalen, afsluttes installations-
      programmet, inden filerne pakkes ud.
    
5.  Følg vejledningen på skærmen, og brug standardind-
      stillingerne til at fuldføre installationen, når 
      operativsystemet er genstartet.

6.  Dette fuldfører installationen af Intel(R) Chipset 
      Software Installation Utility.  

************************************************************
* 3B.  INSTALLATION AF SOFTWAREN I TILSTANDEN 
*        UOVERVÅGET
************************************************************
1.  Kontroller systemkravene. Operativsystemet skal være 
     installeret og køre på systemet, inden softwaren køres.

2.  Luk alle åbne programmer. Ellers kan der opstå 
     problemer.

3.  Kør installationsprogrammet InstallShield:
     Uovervåget installation med automatisk genstart:
       Selvudpakkende .EXE-distribution: 
         INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE -b -s
     - ELLER -
     Uovervåget installation uden automatisk genstart:
       Selvudpakkende .EXE-distribution: 
         INFINST_xxx.EXE -a -s
       Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE -s

4.  Hjælpeprogrammet udfører de nødvendige opdateringer
     og registrerer installationsstatus i følgende system-
     registreringsnøgle:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Hvis hjælpeprogrammet blev startet ved hjælp af 
     flaget "-b", genstartes systemet automatisk, hvis 
     opdateringen lykkedes.

    BEMÆRK:  Systemet SKAL genstartes, for at enheds-
                     opdateringerne kan træde i kraft.

6.  Kontroller 'installationsværdien' i registrerings-
      nøglen, der er angivet i trin 5, for at finde ud af, 
      om installationen lykkedes.

    I følgende tabel beskrives de forskellige 
    parameterværdier:

Værdi          Type       Data          Beskrivelse
------         ----       ----          -----------
"installation" Streng    "lykkedes"     Installationen 
                                        lykkedes.
                         "mislykkedes"  Installationen 
                                        mislykkedes.
                                        Ingen INF-filer
                                        blev kopieret 
                                        til systemet.

"genstart"     Streng     "Ja"          Det er nødven-
                                        digt at gen-
                                        starte compu-
                                        teren for at 
                                        fuldføre in-
                                        stallationen.
                          "Nej"         Det er ikke 
                                        nødvendigt at 
                                        genstarte com-
                                        puteren for 
                                        at fuldføre 
                                        installationen.
                                
"version"      Streng    <varierer>     Aktuelt ver-
                                        sionsnummer 
                                        på Intel(R)
                                        Chipset Soft-
                                        ware Instal-
                                        lation Utility
                                        
************************************************************
* 3C.  LISTE OVER TILGÆNGELIGE INDSTILLINGER FOR 
*      KOMMANDOLINJEFLAG
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
understøtter flere kommandolinjeflag til forskellige 
installationsindstillinger. Alle kommandolinjeflag og 
parametre skal adskilles med et mellemrum, undtagen 
sprogkoden efter flaget '-L'.

På grund af de forskellige distributionsformater, der 
findes til Intel(R) Chipset Software Installation Utility, 
kan syntaksen i kommandolinjeflaget variere:

1. Selvudpakkende .EXE-distribution:
      Hvis softwaren installeres ved hjælp af 
      .EXE-distributionen, skal et ekstra '-A' føjes til 
      INFINST_xxx.EXE-programkaldet (f.eks. 
      INFINST_ENU.EXE -A), for at kommandolinjepara-
      metrene kan overføres. Det ekstra '-A' flag til 
      den selvudpakkende .EXE-pakke er FORSKELLIG 
      fra kommandolinjeflagindstillingen '-A', der 
      er beskrevet nedenfor. 

      Eksempel: Hvis du vil udpakke INF-filer ved hjælp       
                af flaget '-A', der er beskrevet nedenfor, 
                skal installationsprogrammet startes på 
                følgende måde:
                INFINST_ENU.EXE -A -A (valgfri -P)

2. Komprimeret .ZIP-distribution:
      Hvis softwaren installeres ved hjælp af .ZIP-
      distributionen, er det ikke nødvendigt at tilføje 
      ekstra flag til SETUP.EXE-programkaldet for at 
      overføre kommandolinjeflagene.

      Eksempel: Hvis du vil udpakke INF-filer ved hjælp af 
                flaget '-A', der er beskrevet nedenfor, 
                skal installationsprogrammet startes 
                på følgende måde:
                    SETUP.EXE -A (valgfri -P)

Nedenfor er der en liste over alle de tilgængelige 
kommandolinjeflag, der kan bruges sammen med 
programkaldet. Bemærk, at flagene '-L' og '-S' SKAL 
angives nederst på listen over kommandolinjeflag.

Flag            Beskrivelse
----            -----------
-?              Hjælpeflag. Viser en liste over de til-
                   gængelige kommandolinjeflag. Denne para-
                   meter virker kun i tilstanden Interaktiv. 

-A             Udpakker INF-filer, README.TXT og 
               instruktioner til forindlæsning af OEM 
               (PRELOAD.TXT) i "C:\Program Files\Intel\
               InfInst" eller i det <installationssti> 
               bibliotek, der er angivet ved hjælp af   
               flaget '-P'. Softwaren installerer IKKE 
               disse INF-filer på systemet. Dette flag kan 
               kun kombineres med flaget '-P'. Alle andre 
               indstillinger ignoreres, hvis flaget '-A' 
               er angivet. Denne parameter virker i 
               tilstandene Uovervåget eller Interaktiv.

-B             Genstarter automatisk systemet efter 
               installationen. Dette flag ignoreres, 
               hvis flaget '-A' er angivet. Denne 
               parameter virker i tilstandene Uovervåget 
               eller Interaktiv.

-L<LangCode>   Tvinger InstallShield-brugergrænsefladen 
               til at vise det valgte sprog i løbet af 
               installationen. Bemærk, at der INGEN 
               mellemrum skal være mellem '-L' og den 
               firecifrede sprogkode (se nedenfor). 
               Dette flag og flaget '-S' skal placeres 
               nederst på listen over kommandolinjeflag.
               Denne parameter fungerer kun i tilstanden 
               Interaktiv.

-P <installationssti>   
               Angiver den HDD-placering, som INF-program-
               filerne kopieres til. Hvis dette flag 
               ikke er angivet på kommandolinjen, 
               antages <installationssti> biblioteket 
               som standard at være:
                
                   C:\Program Files\Intel\INFInst
                
               Hvis flaget benyttes uden indstillingen '-A', 
               kopieres kun README.TXT til <installationssti>. 
               Biblioteksnavnet kan indeholde mellemrum. I 
               dette tilfælde skal biblioteksnavnet være 
               angivet i anførselstegn ("). Denne parameter 
               virker i tilstandene Uovervåget eller 
               Interaktiv.

-S             Kører installationsprogrammet i uovervåget 
               tilstand. Der vises ingen brugergrænseflade. 
               Dette flag og flaget '-L' skal placeres 
               nederst på listen over kommandolinjeflag.


                
Nedenfor vises de sprogkoder, der benyttes sammen 
med flaget '-L':

    Sprog                                <LangCode>
    --------                             ----------
    Kinesisk (PRC)                       0804
    Kinesisk (Taiwan)                    0404
    Dansk                                0006
    Hollandsk                            0013
    Engelsk (Britisk - Internationalt)   0809
    Engelsk (Amerikansk)                 0409
    Finsk                                000B
    Fransk (Canadisk)                    0C0C
    Fransk (Standard)                    040C
    Tysk                                 0007
    Italiensk                            0010
    Japansk                              0011
    Koreansk                             0012
    Norsk                                0014
    Polsk                                0015
    Portugisisk (Brasiliansk)            0416
    Portugisisk (Standard)               0816
    Russisk                              0019
    Spansk                               000A
    Svensk                               001D
    Thai                                 001E

************************************************************
* 4.  KONTROL AF SOFTWAREINSTALLATION
************************************************************
Kør Enhedshåndtering for at kontrollere, at installationen 
og brugen af INF-filerne er korrekt.

Ved Windows 95, Windows 98, Windows 98 - 2. udgave 
og Windows ME:

   1.  Klik på Start.
   2.  Vælg Indstillinger.
   3.  Vælg Kontrolpanel.
   4.  Dobbeltklik på ikonet System.
   5.  Klik på fanen Enhedshåndtering.
   6.  Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
   7.  Klik på Plug and Play BIOS eller Avanceret 
         konfiguration og strømforsyningsbrugerflade 
         (ACPI) BIOS.
   8.  Klik på PCI-bus.

Ved Windows 2000:

   1.  Klik på Start.
   2.  Vælg Indstillinger.
   3.  Vælg Kontrolpanel.
   4.  Dobbeltklik på ikonet System.
   5.  Klik på fanen Hardware.
   6.  Klik på knappen Enhedshåndtering.
   7.  Vælg Enheder efter tilslutning i menuen vis.
   8.  Klik på Standard-pc eller Avanceret konfiguration 
         og strømforsyningsbrugerflade (ACPI) PC.
   9.  Klik på PCI-bus.

Kontroller beskrivelserne for følgende enheder, når 
Enhedshåndtering er startet som beskrevet ovenfor:

    *** BEMÆRK:  Enhedshåndtering viser kun navnene på 
                 de enheder, der på nuværende tidspunkt 
                 er fundet i systemet.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
        Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
        Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
        Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserveret)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
        (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
        (EIO-tilstand)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
        (ISA-tilstand)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
        Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
        (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
        (EIO-tilstand)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
        (ISA-tilstand)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
        Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
        (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal 
        Host Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
        Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI 
        bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
        controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset og 
        Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller 
        - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller 
        - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller 
        - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller 
        - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
        - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
        - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller 
        - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller 
        - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller 
        - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
        Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller 
        - 2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller 
        - 2532


10. På visse systemer opdateres følgende enhed også:

     a. Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
     b. Klik på Plug and Play BIOS eller Avanceret 
        konfiguration og strømforsyningsbrugerflade 
        (ACPI) BIOS.     
     c. Kontroller, at følgende enhed findes:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  DISTRIBUTIONSPAKKENS INDHOLD
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility-pakken 
indeholder følgende elementer:

    Fil(er)       
    -------
    INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

Versionen på den software, der findes i distributions-
pakken, er angivet i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT findes kun på engelsk.

Efter installation på et Windows 95-, Windows 98-, 
Windows ME- eller Windows 2000-system kopieres én 
eller flere af følgende INF-filer til 
<Windows>\INF-biblioteket:

    Fil(er)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** BEMÆRK:  Kun de filer, der refererer til de aktuelt 
                fundne enheder, kopieres til systemet. 
                Hvis indstillingen -A benyttes, kopieres 
                filerne ikke til <Windows>\INF-biblioteket. 
                Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3C.

KUN på et Windows 98-, et Windows ME- eller et Windows 
2000-system installeres én eller flere af følgende "digital 
signatur"-filer i <Windows>\CATROOT-biblioteket:

    Fil(er)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** BEMÆRK:  Kun de filer, der refererer til de
                aktuelt fundne enheder, kopieres til 
                systemet. Hvis indstillingen -A benyttes, 
                kopieres filerne ikke til <Windows>\
                CATROOT-biblioteket. Yderligere 
                oplysninger finder du i afsnit 3C.

************************************************************
* 6.  KONTROL AF SOFTWARENS VERSIONSNUMMER
************************************************************
Versionen på den software, der findes i  
distributionspakken, er angivet i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT findes kun på engelsk.

Versionen på den software, der findes i distribu-
tionspakken, kan også identificeres ved at undersøge 
følgende registerplacering:

    Nøglens navn:  
         \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Værdiens navn: version

************************************************************
* 7.  FEJLFINDING
************************************************************
Det forudsættes, at systemkravene i afsnit 2 ovenfor er 
opfyldt.

Problem:   Systemet blokeres under afinstallation af 
                 Enhedshåndtering eller under genstart.

Løsning:   Systemet kan blokere under genstart som følge
           af mange forskellige systemproblemer. Genstart 
           computeren, hvis systemet blokeres, og se 
           Enhedshåndtering. Hvis enhederne vises korrekt, 
           og systemet ikke udsættes for yderligere 
           problemer, lykkedes gendannelsesprocessen for 
           .INF-filen. Kør procedurerne i afsnit 3 igen, 
           hvis enhederne ikke er konfigureret korrekt.

           Installer operativsystemet igen, hvis dette 
           ikke løser problemet, eller der opstår 
           yderligere problemer.


Problem:   Efter kørsel af installationsprogrammet og 
                 genstart af computeren meddeler Windows, 
                 at én af følgende filer ikke kan findes:
                   ESDI_506.pdr

Løsning:   Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
           problemet optræder, find <Windows>\System\
           IOSubsys-biblioteket, og klik på OK. Systemet 
           burde kunne finde denne fil i biblioteket og 
           fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:   Efter kørsel af installationsprogrammet og 
           genstart af computeren meddeler Windows, at 
           én af følgende filer ikke kan findes:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Løsning:   Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
                 problemet optræder, find biblioteket 
                 <Windows>\System32\drivers (ved Windows 
                 98 og Windows ME) eller biblioteket 
                 <Windows>\System (ved Windows 95), og 
                 klik på OK. Systemet burde kunne 
                 finde denne fil i biblioteket og fortsætte 
                 genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:   Under installationen afbrydes programmet, og 
                 der spørges efter én af følgende filer:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Løsning:   Kontroller, at Windows 95 USB Supplement er 
                 blevet installeret forud for kørslen af 
                 installationsprogrammet Intel(R) Chipset 
                 Software Installation Utility.

Problem:   Efter kørsel af installationsprogrammet og 
           genstart af computeren meddeler Windows, at 
           følgende fil ikke kan findes:
              isapnp.vxd

Løsning:   Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
           problemet optræder, find <Windows>\System-
           biblioteket, og klik på OK. Systemet burde 
           kunne finde denne fil i biblioteket og 
           fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:   Efter udførelse af uovervåget installation 
           blev nøglen HKLM\Software\Intel\InfInst ikke 
           oprettet, eller dataene under værdien 
           "installation" er ikke anført som "lykkedes".

Løsning:   Dette skyldes et af følgende scenarier:
               - Der findes intet understøttet operativ-
                  system på den aktuelle computer, eller
               - Den aktuelle computer indeholder ikke 
                  et understøttet chipsæt.

            Kontroller systemkravene i afsnit 2.

************************************************************
************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE
************************************************************
Intel påtager sig intet ansvar for softwarens brugbarhed 
og effektivitet og giver ingen form for garantier.  
INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALEN (OEM / IHV / ISV 
Distribution & Enkeltbruger) definerer den komplette 
licens til brug af programmet.
************************************************************
Oplysningerne i dette dokument leveres i forbindelse med 
produkter fra Intel. Dette dokument giver ingen licens, 
udtrykkeligt eller stiltiende, ifølge berettiget 
antagelse eller på anden måde, til immaterielle 
rettigheder. Intel påtager sig intet ansvar af nogen 
art, og Intel frasiger sig også ethvert ansvar med 
hensyn til direkte eller indirekte garantier i 
forbindelse med salg og/eller brug af produkter fra 
Intel, herunder garantier for at produktet egner sig 
til et bestemt formål, er salgbart, at det ikke krænker 
andre patenter, copyright eller andre immaterielle 
rettigheder. Produkter fra Intel er ikke beregnet til 
brug i medicinsk udstyr, redningsudstyr eller 
livsvigtigt udstyr.

************************************************************
Intel Corporation yder ingen garanti for og påtager 
sig intet ansvar for brugen, nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af oplysningerne i dette dokument, 
ligesom Intel ikke er ansvarlig for at opdatere 
oplysningerne. Intel forbeholder sig retten til at 
foretage ændringer i dette dokument uden varsel.
************************************************************
************************************************************

* Tredjeparts varemærker og navne tilhører de 
respektive ejere.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

