************************************************************
** PTB ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Utilitário de instalação do software dos Chipsets Intel(R)
*  Readme da instalação
*                                                           
*  NOTA:  Este documento refere-se aos sistemas que possuem os seguintes chipsets da Intel: 
*              Intel(R) 810  Chipset
*              Conjunto de chips 810E da Intel(R)
*              Intel(R) 815  Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset       
*              Intel(R) 815EM Chipset       
*              Intel(R) 820  Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset       
*              Intel(R) 840  Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset
*              Intel(R) 850  Chipset
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO
************************************************************
Este documento contém as seguintes seções:

1.  Visão geral
2.  Requisitos do sistema
3.  Instalando o software
    3A. Instalando o Software em modo Interativo
    3B. Instalando o Software em modo Silencioso
    3C. Lista de opções de sinalizadores de linha de comando disponíveis
4.  Verificando a instalação do software
5.  Conteúdo do pacote de distribuição
6.  Identificando o número da versão do software
7.  Solução de problemas

************************************************************
* 1.  VISÃO GERAL
************************************************************
O Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(r)instala no sistema de destino os arquivos INF do Windows* que definirão como os componentes do chipset serão configurados no sistema operacional.  Isso é necessário para o funcionamento apropriado dos seguintes recursos:

   - Principais serviços PCI e ISAPNP
   - Suporte ao AGP
   - Suporte ao armazenamento IDE/ATA33/ATA66
   - Suporte ao USB
   - Identificação dos componentes do chipset Intel no
      Gerenciador de dispositivos

************************************************************
* 2.  REQUISITOS DO SISTEMA
************************************************************
1.  O software, que está incluído neste pacote de distribuição, foi criado para operar com as
      seguintes configurações de conjunto de chips:

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810E Chipset      
          Intel(R) 815 Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset       
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  Um dos seguintes sistemas operacionais deve estar instalado em seu sistema:
    Windows 95    4,000,950    (Versão original)
    Windows 95    4.00.950a    (OSR1)
    Windows 95    4.00.950b    (OSR2 sem o suplemento USB)
    Windows 95    4.00.950b    (OSR2.1 com o suplemento USB)
    Windows 95    4.00.950c    (OSR2.5 com ou sem o suplemento USB)
    Windows 98    4,100,1998  (Versão original)
    Windows 98    Second Edition
                           4.10.2222  (Versão original)
    Windows ME   4.90.3000  (Versão original)
    Windows 2000 5.00.2195  (Versão original)

Para verificar qual sistema operacional foi instalado no sistema de destino, siga as etapas abaixo:

    a.  Clique em Iniciar.
    b.  Selecione Configurações.
    c.  Selecione 'Painel de controle'.
    d.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
    e.  Clique na guia Geral de Propriedades do sistema.
    f.  Verifique qual sistema operacional foi instalado lendo as informações em Sistema.
                              
3.  É recomendável que o software seja instalado em sistemas que possuam pelo menos 32 MB 
      de memória.

4.  É recomendável que exista espaço suficiente no diretório <TEMP> do disco rígido 
      (normalmente o diretório C:\WINDOWS\TEMP) do sistema no qual o software será instalado.

Consulte o fornecedor de seu sistema para determinar o sistema operacional e o conjunto de chips da Intel utilizado no sistema.  

************************************************************
* 3.  INSTALANDO O SOFTWARE
************************************************************
Este software pode ser instalado em dois modos: Interativo ou Silencioso.  O modo Interativo exige a participação do usuário durante a instalação; o modo Silencioso NÃO exige a participação do usuário.

Além disso, este software oferece um conjunto de opções de sinalizadores de linha de comando que estendem a funcionalidade de instalação.  Os sinalizadores de linha de comando não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.  Consulte a Seção 3C para obter descrições detalhadas destes sinalizadores.

Nota importante:
O Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(R) é distribuído em dois formatos - arquivos auto extraíveis .EXE (INFINST_xxx.EXE) ou arquivos .ZIP compactados (INFINST_xxx.ZIP).  Dependendo de qual formato de distribuição estiver sendo executado, a sintaxe da linha de comando pode ser diferente.  Consulte a Seção 3C para obter mais detalhes.

************************************************************
* 3A.  INSTALANDO O SOFTWARE EM MODO INTERATIVO
************************************************************
1.  Verifique os Requisitos do sistema.  O sistema operacional deve estar totalmente instalado e
      funcionando no sistema antes de executar esse software.

2.  Feche todos os aplicativos abertos.  Podem surgir algumas dificuldades caso algum aplicativo 
      esteja aberto durante a instalação.

3.  Execute o programa de instalação InstallShield*:
       Distribuição do .EXE auto extraível: INFINST_xxx.EXE
       Distribuição do .ZIP comprimido  : SETUP.EXE

4.  Será exibido o contrato de licença.  Caso você não concorde com os termos do acordo, o 
      programa de instalação será encerrado antes de descompactar qualquer arquivo.
    
5.  Siga as instruções na tela e utilize as configurações padrão para completar a instalação (que 
      estará completa quando o sistema operacional for reinicializado).

6.  Com isso, a instalação do Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(r)estará
      completa.  

************************************************************
* 3B.  INSTALANDO O SOFTWARE EM MODO SILENCIOSO
************************************************************
1.  Verifique os Requisitos do sistema.  O sistema operacional deve estar totalmente instalado e
      funcionando no sistema antes de executar esse software.

2.  Feche todos os aplicativos abertos.  Podem surgir algumas dificuldades caso algum aplicativo 
      esteja aberto durante a instalação.

3.  Execute o programa de instalação InstallShield:
     Para a instalação silenciosa com reinicialização automática:
       Distribuição do .EXE auto extraível: INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribuição do .ZIP comprimido  : SETUP.EXE -b -s
      - OU -
     Para a instalação silenciosa sem reinicialização automática:
       Distribuição do .EXE auto extraível: INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribuição do .ZIP comprimido  : SETUP.EXE -s

4.  O utilitário efetuará as atualizações necessárias e registrará o estado da instalação na
       seguinte chave de registro do sistema:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Se o utilitário for executado com o modo "-b", o sistema será reinicializado automaticamente       se a atualização for bem-sucedida.

    NOTA:  O sistema DEVE ser reinicializado para que todas as atualizações de dispositivo sejam 
                efetuadas.

6.  Para determinar se a instalação foi bem-sucedida, verifique o valor de 'install' na chave de 
      registro especificada na Etapa 5.

    A tabela abaixo descreve os diversos valores do parâmetro:

    Valor      Tipo      Dados                Descrição
    ------     ----      ----                 -----------
    "install"  String    "success"           A instalação foi bem-sucedida.
                               "fail"                  A instalação não foi bem-sucedida.
                                                        Nenhum arquivo INF foi copiado para o sistema.

    "reboot"   String  "Yes"                 É necessário uma reinicialização para completar a instalação.
                               "No"                   Não é necessário reinicializar para completar a instalação.
                                
    "version"  String  <varia>             Número da versão atual do Utilitário de instalação do 
                                                           software dos chipsets Intel(R)
                                         
************************************************************
* 3C.  LISTA DE OPÇÕES DE SINALIZADORES DE LINHA DE COMANDO DISPONÍVEIS
************************************************************
O Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(r) suporta diversos sinalizadores de linha de comando para várias opções de instalação.  Todos os sinalizadores e parâmetros de linha de comando precisam ser separados por um espaço, exceto o código de idioma após o sinalizador '-L'.

Por causa dos diferentes formatos de distribuição disponíveis para o Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(r), a sintaxe do sinalizador de linha de comando pode variar:

1. Distribuição do .EXE auto extraível:
      Ao instalar este software usando a distribuição do .EXE, um '-A' extra precisa ser anexado à 
      chamada do programa INFINST_xxx.EXE (ISECDRV_AUTOL.EXE -A) para que os parâmetros de 
      linha de comando sejam interpretados.  O '-A' extra para o pacote .EXE auto-extraível é 
      DIFERENTE da opção de sinalizador da linha de comando '-A' descrita abaixo.  

      Exemplo: Para extrair os arquivos INF usando o sinalizador '-A' descrito abaixo, o programa 
                      de instalação deverá ser chamado da seguinte forma:
                         INFINST_ENU.EXE -A -A (-P opcional)

2. Distribuição do .ZIP compactado:
      Ao instalar este software usando a distribuição do .ZIP, não há necessidade de anexar 
      sinalizadores extra à chamada do programa SETUP.EXE para passar os sinalizadores da linha 
      de comando.

      Exemplo: Para extrair os arquivos INF usando o sinalizador '-A' descrito abaixo, o programa 
                      de instalação deverá ser chamado da seguinte forma:
                           SETUP.EXE -A (-P opcional)

Segue abaixo uma lista de todos os sinalizadores de linha de comando disponíveis que podem ser utilizados com a chamada do programa.  Observe que os sinalizadores '-L' e '-S' DEVEM estar especificados no final da lista de sinalizadores de linha de comando.

Sinalizador            Descrição
----------            -----------
-?                           Sinalizador de ajuda.  Mostra a lista dos sinalizadores de linha de comando 
                              disponíveis.  Este parâmetro funciona somente no modo Interativo.  

-A                          Extrai os arquivos INF, o README.TXT e as instruções OEM de 
                              pré-carregamento (PRELOAD.TXT) para "C:\Arquivos de 
                              programas\Intel\InfInst" ou para o diretório especificado, com o sinalizador 
                              '-P'.  O software NÃO instalará esses arquivos INF no sistema.  Este 
                              sinalizador pode ser combinado somente com a opção de sinalizador '-P'.  
                              Todas as outras opções serão ignoradas se o sinalizador '-A' for especificado. 
                              Este parâmetro funciona tanto no modo Silencioso como no modo Interativo.

-B                          Reinicializa o sistema automaticamente após a instalação.  Este sinalizador 
                              será ignorado se o sinalizador '-A' estiver especificado.  Este parâmetro 
                              funciona tanto no modo Silencioso como no modo Interativo.

-L<LangCode>     Força a interface do usuário do InstallShield a mostrar o idioma especificado 
                              durante a instalação.  Observe que NÃO deve haver espaços entre '-L' e o 
                              código de idioma de quatro dígitos (veja abaixo).  Este sinalizador e o 
                              sinalizador '-S' devem ser colocados no final da lista de sinalizadores de 
                              linha de comando.  Este parâmetro funciona somente no modo Interativo.

-P <Caminho da instalação>
                              Especifica o local do disco rígido em que os arquivos INF serão copiados.  Se 
                              este sinalizador não estiver especificado na linha de comando, o diretório 
                              <Caminho da instalação) será por padrão:
                
                              C:\Arquivos de programas\Intel\INFInst
                
                              Se este sinalizador for utilizado sem a opção '-A', somente o README.TXT 
                              será copiado no <Caminho da instalação>.  O nome do diretório pode conter 
                              espaços.  No entanto, neste caso, o nome do diretório deve ser colocado 
                              entre aspas (").  Este parâmetro funciona tanto no modo Silencioso como no 
                              modo Interativo.

-S                          Executa o programa de instalação no modo Silencioso.  Não será mostrada a 
                              interface do usuário.   Este sinalizador e o sinalizador '-L' devem ser 
                              colocados no final da lista de sinalizadores de linha de comando.

                
Abaixo, estão os códigos de idioma utilizados com o sinalizador '-L':

    Idioma                              <CódIdioma>
    --------                            ----------
    Chinês (PRC)                        0804
    Chinês (Taiwan)                   0404
    Dinamarquês                       0006
    Holandês                             0013
    Inglês (UK - Internacional)  0809
    Inglês (EUA)                         0409
    Finlandês                             000B
    Francês (Canadá)                 0C0C
    Francês (França)                   040C
    Alemão                                 0007
    Italiano                                0010
    Japonês                                0011
    Coreano                               0012
    Norueguês                           0014
    Polonês                                0015
    Português (Brasil)                 0416
    Português (Portugal)            0816
    Russo                                   0019
    Espanhol                              000A
    Sueco                                   001D
    Tailandês                             001E

************************************************************
* 4.  VERIFICANDO A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
************************************************************
Execute o 'Gerenciador de dispositivos' para verificar a instalação correta e o funcionamento dos arquivos INF.

Para Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition e Windows ME:

   1.  Clique em Iniciar.
   2.  Selecione Configurações.
   3.  Selecione 'Painel de controle'.
   4.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
   5.  Clique na guia 'Gerenciador de dispositivos'.
   6.  Clique no botão 'Ver dispositivos por conexão'.
   7.  Clique no BIOS Plug and Play ou no BIOS Advanced Configuration and Power Interface 
          (ACPI).
   8.  Clique em 'Barramento PCI'.

Para o Windows 2000:

   1.  Clique em Iniciar.
   2.  Selecione Configurações.
   3.  Selecione 'Painel de controle'.
   4.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
   5.  Clique na guia Hardware.
   6.  Clique no botão 'Gerenciador de dispositivos'.
   7.  No menu Exibir, selecione o item de menu 'Dispositivos por conexão'.
   8.  Clique em 'Standard PC' ou em 'Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC'.
   9.  Clique em 'Barramento PCI'.

Após o 'Gerenciador de dispositivos' ter sido iniciado conforme descrito acima, verifique as descrições das seguintes entradas:

    *** NOTA:  O 'Gerenciador de dispositivos' mostrará apenas os nomes dos dispositivos 
                      detectados atualmente no sistema.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        -ou-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reservado)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller -2532


10. Em alguns sistemas, o seguinte dispositivo também pode ser atualizado:

     a. Clique no botão 'Ver dispositivos por conexão'.
     b. Clique no BIOS Plug and Play ou no BIOS Advanced Configuration and Power Interface 
          (ACPI).     
     c. Verifique se a seguinte entrada está presente:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device - OU -
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  CONTEÚDO DO PACOTE DE DISTRIBUIÇÃO          
************************************************************
O pacote do Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(r) contém os seguintes itens:

    Arquivo(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -ou- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

A versão do software incluído nesse pacote de distribuição é especificada no arquivo RELNOTES.TXT.  

O arquivo RELNOTES.TXT está disponível somente em inglês.

Após a instalação em um sistema Windows 95, Windows 98, Windows ME ou Windows 2000, um ou mais dos seguintes arquivos INF serão copiados no diretório <Windows>\INF:

    Arquivo(s)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** NOTA:  Apenas os arquivos relacionados aos dispositivos detectados serão copiados para o 
                     sistema.  Se a opção -A for utilizada, os arquivos não serão copiados para o 
                     diretório <Windows>\INF.  Consulte a Seção 3C para obter mais informações.

Um ou mais dos seguintes arquivos de assinatura digital serão instalados no diretório <Windows>\CATROOT, nos sistemas Windows 98, Windows ME ou Windows 2000:

    Arquivo(s)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** NOTA:  Apenas os arquivos relacionados aos dispositivos detectados serão copiados para o 
                     sistema.  Se a opção -A for utilizada, os arquivos não serão copiados para o 
                     diretório <Windows>\CATROOT.  Consulte a Seção 3C para obter mais 
                     informações.

************************************************************
* 6.  IDENTIFICANDO O NÚMERO DA VERSÃO DO SOFTWARE
************************************************************
A versão do software incluído nesse pacote de distribuição é especificada no arquivo RELNOTES.TXT.  

O arquivo RELNOTES.TXT está disponível somente em inglês.

A versão do software incluída nesse pacote de distribuição também pode ser identificada examinando o local do registro a seguir:

    Nome da chave:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Nome do valor: version

************************************************************
* 7.  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
************************************************************
Esta seção pressupõe que todos os requisitos de sistema da Seção 2 foram atendidos.

Problema:      O sistema congela durante a operação 'Remover' do 'Gerenciador de dispositivos' 
                      ou durante a reinicialização.

Solução:   A paralisação do sistema pode ocorrer durante a Reinicialização decorrente de 
                problemas do sistema.  Em caso de paralisação do sistema, reinicialize a máquina e 
                visualize o Gerenciador de dispositivos.  Se os dispositivos estiverem enumerados 
                adequadamente e o sistema não exibir outros problemas, o processo de recuperação 
                do arquivo .INF foi bem-sucedido.  Se os dispositivos não estiverem configurados de 
                maneira correta, tente executar novamente os procedimentos descritos na Seção 3.

                Se isso não resolver os problemas ou ocorrerem outros problemas, reinstale o 
                sistema operacional.


Problema:      Após executar o programa de instalação e reiniciar a máquina, o Windows exibe 
                      uma mensagem indicando que não foi possível encontrar um dos seguintes 
                      arquivos:
                          ESDI_506.pdr

Solução:   Clique em Procurar na caixa de diálogo em que esse problema ocorre, localize o  
                diretório <Windows>\Sistema\IOSubsys e clique em OK.  O sistema deve localizar o 
                arquivo neste diretório e continuar a enumeração dos novos dispositivos.

Problema:      Após executar o programa de instalação e reiniciar a máquina, o Windows exibe 
                      uma mensagem indicando que não foi possível encontrar um dos seguintes 
                      arquivos:
 
                      UHCD.SYS
                      USBD.SYS
                      USBHUB.SYS

Solução:   Clique em Procurar na caixa de diálogo em que esse problema ocorre, localize o 
                 diretório <Windows>\System32\drivers (para Windows 98 e Windows ME) ou 
                <Windows>\System (para Windows 95) e clique em OK.  O sistema deve localizar o 
                arquivo neste diretório e continuar a enumeração dos novos dispositivos.

Problema:      Durante a instalação, o programa pára e solicita um dos arquivos abaixo:
      
                       UHCD.SYS
                       USBD.SYS
                       USBHUB.SYS

Solução:   Certifique-se de que o Windows 95 USB Supplement tenha sido instalado antes de 
                executar o programa de instalação do Utilitário de instalação do software dos chipsets 
                Intel(r).

Problema:      Após executar o programa de instalação e reiniciar a máquina, o Windows exibe 
                      uma mensagem indicando que não foi possível encontrar o seguinte arquivo:
 
                       isapnp.vxd

Solução:   Clique em Procurar na caixa de diálogo em que esse problema ocorre, localize o 
                 diretório <Windows>\Sistema e clique em OK.  O sistema deve localizar o arquivo 
                 neste diretório e continuar a enumeração dos novos dispositivos.

Problema:      Após a instalação silenciosa, a chave HKLM\Software\Intel\InfInst não foi criada ou 
                      os dados do valor "install" não estão definidos como "success".

Solução:   Isso pode ocorrer em duas situações:
               - O sistema atual não contém um sistema operacional suportado ou
               - O sistema atual não contém um conjunto de chips suportado.

            Verifique os Requisitos do sistema na Seção 2.

************************************************************
************************************************************
* ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
************************************************************
A Intel não declara a eficiência, utilidade ou garantia deste produto.  
O CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE DA INTEL (Distribuição por OEM / IHV / ISV e Usuário Único) define completamente a licença e o uso desse software.
************************************************************
As informações deste documento são fornecidas em conexão com produtos da Intel.  Este documento não concede nenhuma licença, expressa ou implícita, por embargo ou de outra forma, sobre nenhum direito de propriedade intelectual.  A Intel não assume nenhuma responsabilidade e renuncia a qualquer garantia expressa ou implícita, relacionada à venda e/ou utilização dos produtos Intel, incluindo as responsabilidades ou garantias relacionadas à adequação a um propósito particular, adequação ao mercado ou infração de qualquer patente, direitos autorais ou qualquer direito de propriedade intelectual.  Os produtos da Intel não se destinam ao uso médico, para salvamento de vidas ou suporte vital.

************************************************************
A Intel Corporation se isenta de todas as garantias e responsabilidades para a utilização deste documento e das informações que ele contém, não assume nenhuma responsabilidade em relação a quaisquer erros que possam existir neste documento, tampouco compromete-se a atualizar as informações que este documento contém.  A Intel reserva-se o direito de fazer alterações neste documento a qualquer momento, sem prévio aviso.
************************************************************
************************************************************

* As marcas e nomes de terceiros constituem propriedade de seus respectivos proprietários.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

