************************************************************
** DEU ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Installationshinweise
*                                                           
*  HINWEIS:  Dieses Dokument bezieht sich auf Systeme,
*                   folgenden Intel Chipsets: 
*              Intel(R) 810  Chipset
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815  Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840  Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset
*              Intel(R) 440BX AGPset
*              Intel(R) 440DX AGPset
*              Intel(R) 440EX AGPset
*              Intel(R) 440GX AGPset
*              Intel(R) 440LX AGPset
*              Intel(R) 440MX Chipset
*              Intel(R) 440ZX AGPset
*              Intel(R) 850  Chipset
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  INHALT DIESES DOKUMENTS
************************************************************
Dieses Dokument enthält folgende Abschnitte:

1.  Überblick
2.  Systemanforderungen
3.  Installieren der Software
     3A. Installieren der Software im interaktiven Modus
     3B. Installieren der Software im automatischen Modus
     3C. Liste der über die Befehlszeile verfügbaren 
           Attributsoptionen
4.  Überprüfen der Softwareinstallation
5.  Inhalt des Lieferpakets
6.  Überprüfen der Softwareversionsnummer
7.  Troubleshooting

************************************************************
* 1.  ÜBERBLICK
************************************************************
Mit dem Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
werden die Windows*-INF-Dateien auf dem Zielsystem
installiert, anhand derer das Betriebssystem die richtige 
Konfiguration für die Chipsatz-Komponenten ermittelt.  
Folgendes ist für die ordnungsgemäße Funktionalität der
aufgeführten Merkmale erforderlich:

   - PCI-/ISA-Kerndienste für PNP (Plug & Play)
   - AGP-Unterstützung
   - IDE/ATA33/ATA66-Speicherunterstützung
   - USB-Unterstützung
   - Identifikation der Intel Chipset Komponenten im
      Geräte-Manager

************************************************************
* 2.  SYSTEMANFORDERUNGEN
************************************************************
1.  Die in diesem Lieferpaket enthaltene Software wurde 
     zum Einsatz mit folgenden Chipset-Konfigurationen 
     entworfen:

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815  Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset
          Intel(R) 440BX AGPset
          Intel(R) 440DX AGPset
          Intel(R) 440EX AGPset
          Intel(R) 440GX AGPset
          Intel(R) 440LX AGPset
          Intel(R) 440MX Chipset
          Intel(R) 440ZX AGPset
          Intel(R) 850  Chipset

              
2.  Eines der folgenden Betriebssysteme muß auf dem 
     System installiert sein:
    Windows 95      4.00.950   (Originalausgabe)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 ohne USB-Ergänzung)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 mit USB-Ergänzung)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 mit oder ohne 
                                  USB-Ergänzung)
    Windows 98      4.10.1998  (Originalausgabe)
    Windows 98      (zweite Ausgabe)
                    4.10.2222  (Originalausgabe)
    Windows ME      4.90.3000  (Originalausgabe)
    Windows 2000    5.00.2195  (Originalausgabe)

Um festzustellen, welches Betriebssystem auf dem 
Zielsystem installiert wurde, gehen Sie wie folgt vor:

    a. Klicken Sie auf "Start".
    b. Wählen Sie "Einstellungen" aus.
    c.  Wählen Sie "Systemsteuerung" aus.
    d. Doppelklicken Sie auf die Option "System".
    e. Klicken Sie auf das Register "Allgemeine 
        Systemeigenschaften".
    f.  Lesen Sie in den Systeminformationen nach, um 
        festzustellen, welches BS 
        installiert wurde.
                              
3.  Für diese Software sind mindestens 32 MB 
     Systemspeicher erforderlich.

4.  Für die Installation der Software sollte auf dem System
        genügend Festplattenspeicherplatz im Verzeichnis 
        <TEMP> (in der Regel  C:\WINDOWS\TEMP) zur 
        Verfügung stehen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemanbieter, welches
Betriebssystem und welcher Intel-Chipsatz in Ihrem System 
verwendet werden.  

************************************************************
* 3.  INSTALLIEREN DER SOFTWARE
************************************************************
Die Softwareinstallation kann wahlweise in einem der 
folgenden Modi erfolgen: Interactive (interaktiver Modus) 
oder Silent (automatischer Modus).  Die interaktive 
Installation erfordert Benutzereingaben; die automatische
nicht.

Darüber hinaus bietet diese Software eine Reihe von 
Flagoptionen für die Befehlszeile, die erweitere 
Installationsfunktionen ermöglichen.  Bei diesen 
Befehlszeilen-Flags muß Groß- und Kleinschreibung nicht
beachtet werden.  In Abschnitt 3C finden Sie weitere 
Informationen zu diesen Flags.

Wichtiger Hinweis:
Das Intel(R) Chipset Software Installation Utility steht in 
zwei Formaten zur Verfügung: selbstextrahierende 
.EXE-Dateien (INFINST_xxx.EXE) oder komprimierte 
.ZIP-Dateien (INFINST_xxx.ZIP).  Je nach ausgeführtem 
Verteilungsformat ändert sich die Befehlszeilensyntax.  
In Abschnitt 3C finden Sie weitere Informationen.

************************************************************
* 3A.  INSTALLIEREN DER SOFTWARE IM INTERAKTIVEN 
*        MODUS
************************************************************
1.  Überprüfen Sie die Systemanforderungen.  Das 
    Betriebssystem muß vollständig installiert und auf dem
    System ausgeführt werden, bevor diese Software 
    ausgeführt werden kann.

2.  Schließen Sie alle offenen Anwendungen.  Andernfalls
        wird die Software evtl. nicht ordnungsgemäß 
        funktionieren.

3.  Führen Sie das Installationsprogramm InstallShield* aus:
       Selbstextrahierende .EXE-Zuweisung INFINST_xxx.EXE
       Komprimierte Zuweisung (durch .ZIP)     : SETUP.EXE

4.  Sie werden aufgefordert, die Lizenzvereinbarung zu 
        akzeptieren.  Wenn Sie die Lizenzvereinbarung nicht
        akzeptieren, wird das Installationsprogramm vor der 
        Extrahierung der Dateien abgebrochen.
    
5.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und 
        benutzen Sie die Standardeinstellungen, um Setup 
        abzuschließen, nachdem das Betriebssystem neu 
        gestartet wurde.

6.  Jetzt ist die Installation des Intel(R) Chipset Software
        Installation Utility abgeschlossen.  

************************************************************
* 3B.  INSTALLIEREN DER SOFTWARE IM AUTOMATISCHEN 
*        MODUS
************************************************************
1.  Überprüfen Sie die Systemanforderungen.  Das 
    Betriebssystem muß vollständig installiert und auf dem 
    System ausgeführt werden, bevor diese Software 
    ausgeführt werden kann.

2.  Schließen Sie alle offenen Anwendungen.  Andernfalls 
        wird die Software evtl. nicht ordnungsgemäß 
        funktionieren.

3.  Führen Sie das Installationsprogramm InstallShield aus:
     Für automatische Installation mit automatischem 
     Neustart:
       Selbstextrahierende .EXE-Zuweisung 
                       INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Komprimierte Zuweisung (durch .ZIP) : 
                       SETUP.EXE -b -s
    - ODER -
     Für automatische Installation ohne automatischen 
       Neustart:
         Selbstextrahierende .EXE-Zuweisung 
             INFINST_xxx.EXE -a -s
         Komprimierte Zuweisung (durch .ZIP)  :
             SETUP.EXE -s

4.  Dieses Dienstprogramm führt alle erforderlichen 
        Updates durch und speichert den Installationsstatus
        im folgenden Systemregistrierungsschlüssel:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Wurde das Dienstprogramm mit dem Attribut "-b" 
     aufgerufen, wird das System bei einem erfolgreichen 
     Update erneut gestartet.

     HINWEIS:  Alle Geräte-Updates treten erst nach dem 
                     Neustart des Systems in Kraft.

6.  Überprüfen Sie den Wert "install" des im Schritt 5 
        angegebenen Registrierungsschlüssels, um 
        festzustellen, ob die Installation erfolgreich war.

    Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der 
    verschiedenen Parameterwerte:

Wert           Typ      Daten            Beschreibung
------       ----       ----            -----------
"install"   Zeichenf.  "success"       Erfolgreiche 
                                       Installation.
                       "fail"          Die Installation 
                                       konnte nicht 
                                       erfolgreich 
                                       durchgeführt 
                                       werden.
                                       Es wurden keine
                                       INF-Dateien auf das 
                                       System kopiert.

"reboot"   Zeichenf.   "Yes"           Neustart zum Abschluß
                                       der Installation 
                                       erforderlich.
                       "No"            Das System muß nicht
                                       neu gestartet werden,
                                       um die Installation 
                                       abzuschließen.
                                
 "version"  Zeichenf. <variiert>       Aktuelle Versionsnr. 
                                       des Intel(R) Chipset
                                       Software Installation 
                                       Utility
                                         
************************************************************
*  3C.  LISTE DER AN DER BEFEHLSZEILE VERFÜGBAREN 
*          ATTRIBUTSOPTIONEN
************************************************************
Das Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
unterstützt mehrere Befehlszeilenflags für unterschiedliche 
Installationsoptionen.  Alle Befehlszeilenattribute und 
-parameter müssen durch ein Leerzeichen getrennt 
werden, es sei denn es handelt sich um einen Sprachcode 
nach dem Attribut '-L'.

Da mehrere Verteilungsformate für den Intel(R) Chipset
Software Installation Utility vorhanden sind, ändert sich 
die Syntax der Befehlszeilenattribute entsprechend:

1. Verteilung der selbstextrahierenden .EXE:
      Wenn Sie die .EXE-Verteilung zur Installation der 
      Software verwenden, muß am Ende des 
      Programmaufrufs INFINST_xxx.EXE zusätzlich 
      '-A' angefügt werden (Beispiel: INFINST_ENU.EXE -A),
      um die Befehlszeilenparameter erfolgreich zu 
      übergeben.  Das zusätzliche Attribut '-A' für das 
      selbstextrahierende .EXE-Paket UNTERSCHEIDET 
      sich von der unten beschriebenen 
      Befehlszeilenoption '-A'.  

      Beispiel: Um die INF-Dateien mit Hilfe des unten 
                beschriebenen Attributs '-A' zu extrahieren,
                rufen Sie das Installationsprogramm wie 
                folgt auf:
                       INFINST_ENU.EXE -A -A (optional -P)

2. Verteilung der komprimierten .ZIP:
      Wenn Sie diese Software mit Hilfe der .ZIP-Verteilung
      installieren, müssen Sie keine zusätzlichen Attribute
      am Ende des Programmaufrufs "SETUP.EXE" 
      anfügen, um die Befehlszeilenattribute zu 
      übergeben.

      Beispiel: Um die INF-Dateien mit Hilfe des unten
                beschriebenen Attributs '-A' zu 
                extrahieren, rufen Sie das 
                Installationsprogramm wie folgt auf:
                        SETUP.EXE -A (optional -P)

Unten sind alle verfügbaren Befehlszeilenattribute 
aufgelistet, die zusammen mit dem Programmaufruf 
verwendet werden können.  Beachten Sie, daß die 
Flags '-L' und '-S' am Ende der 
Befehlszeilen-Attributsliste angegeben werden müssen.

Flag            Beschreibung
----            -----------
-?              Hilfe-Attribut.  Zeigt die Liste der
                vorhandenen Befehlszeilen-Attribute an.  
                Dieser Parameter funktioniert nur im 
                interaktiven Modus.  

-A              Extrahiert INF-Dateien, README.TXT und 
                Anleitungen für den OEM-Ladevorgang 
                (PRELOAD.TXT) entweder in das Verzeichnis 
                "C:\Program Files\Intel\InfInst" oder in 
                das mit dem '-P'-Flag angegebene 
                Verzeichnis.  Die Software installiert 
                diese INF-Dateien NICHT auf Ihrem System.
                Dieses Attribut kann nur mit der 
                Attributoption "-P" kombiniert werden.  
                Wenn das Attribut "-A" angegeben ist, 
                werden alle anderen Optionen ignoriert.  
                Dieser Parameter funktioniert sowohl im 
                automatischen als auch interaktiven 
                Modus.

-B              Startet das System automatisch nach der 
                Installation.  Durch Angabe des Attributs 
                "-A" wird dieses Attribut ignoriert.  
                Dieser Parameter funktioniert sowohl im 
                automatischen als auch interaktiven Modus.

-L<Sprachcode>  Erzwingt die Anzeige der angegebenen
                Sprache während des Setup auf der 
                InstallShield-Benutzeroberfläche.  
                Beachten Sie, daß kein Leerzeichen 
                zwischen "-L" und dem vierstelligen 
                Sprachcode vorkommen darf.  Dieses 
                Attribut und das Attribut "-S" 
                müssen am Ende der Liste der 
                Befehlszeilenattribute angegeben werden.  
                Dieser Parameter funktioniert nur im 
                interaktiven Modus.

-P <Installationspfad>
                Gibt den HDD-Standort an, in den die INF-
                Programmdateien kopiert werden.  Wenn 
                dieses Attribut an der Befehlszeile nicht 
                angegeben ist, wird das Verzeichnis  
                <Installationspfad> zum 
                Standardverzeichnis:
                
                      C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Wenn dieses Attribut ohne die Option "-A" 
                verwendet wird, wird nur README.TXT in 
                den <Installationspfad> kopiert.  Der 
                Verzeichnisname darf Leerzeichen enthalten.
                In diesem Fall muß der Verzeichnisname 
                jedoch in Anführungszeichen gesetzt werden.
                Dieser Parameter funktioniert sowohl im 
                automatischen als auch interaktiven Modus.

-S              Führt den Installer im automatischen Modus 
                aus.  Es wird keine Benutzeroberfläche 
                angezeigt. Dieses Attribut und das 
                Attribut "-L" müssen am Ende der Liste 
                der Befehlszeilenattribute gesetzt werden.

                
Die Sprachcodes, die mit dem Attribut '-L' verwendet 
werden, sind unten aufgelistet:

    Sprache                            <Sprachcode>
    --------                             ----------
    Chinesisch (PRC)                      0804
    Chinesisch (Taiwan)                   0404
    Dänisch                               0006
    Niederländisch                        0013
    Englisch (GB - International)         0809
    Englisch (US)                         0409
    Finnisch                              000B
    Französisch (Kanada)                  0C0C
    Französisch (Standard)                040C
    Deutsch                               0007
    Italienisch                           0010
    Japanisch                             0011
    Koreanisch                            0012
    Norwegisch                            0014
    Polnisch                              0015
    Portugiesisch (Brasilien)             0416
    Portugiesisch (Standard)              0816
    Russisch                              0019
    Spanisch                              000A
    Schwedisch                            001D
    Thailändlisch                         001E

************************************************************
* 4.  ÜBERPRÜFEN DER SOFTWAREINSTALLATION
************************************************************
Führen Sie den Geräte-Manager aus, um die korrekte 
Installation und Verwendung der INF-Dateien zu 
überprüfen.

Für Windows 95, Windows 98 und Windows 98 Second 
Edition sowie Windows ME:

   1.  Klicken Sie auf "Start".
   2.  Wählen Sie "Einstellungen" aus.
   3.  Wählen Sie "Systemsteuerung" aus.
   4.  Doppelklicken Sie auf das Symbol "System".
   5.  Klicken Sie auf die Registerkarte "Geräte-Manager".
   6.  Klicken Sie auf die Schaltfläche "Modelle nach 
        Verbindung anzeigen".
   7.  Klicken Sie auf "Plug & Play BIOS" oder auf 
       "Erweiterte Konfiguration und Power-Schnittstelle 
       (ACPI) BIOS".
   8.  Klicken Sie auf "PCI-Bus".

Für Windows 2000:

   1.  Klicken Sie auf "Start".
   2.  Wählen Sie "Einstellungen" aus.
   3.  Wählen Sie "Systemsteuerung" aus.
   4.  Doppelklicken Sie auf das Symbol "System".
   5.  Klicken Sie auf die Registerkarte "Hardware".
   6.  Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geräte-Manager".
   7.  Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Option "Modelle 
        nach Anschluß zeigen".
   8.  Klicken Sie auf "Standard PC" oder auf "Erweiterte 
        Konfiguration und Power-Schnittstelle (ACPI) PC".
   9.  Klicken Sie auf "PCI-Bus".

Nach dem oben beschriebenen Start des Geräte-
Manager, überprüfen Sie die Beschreibungen für 
folgende Einträge:

    *** HINWEIS:  Der Geräte-Manager zeigt nur die Namen
                  der Geräte an, die zur Zeit im System 
                  gefunden wurden.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        -oder-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
            Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
            Controller

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
            Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
            Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host 
            Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R)
      440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 
      815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
            Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller -2532


10. Auf bestimmten Systemen ist es erforderlich, auch die
        folgenden Geräte zu aktualisieren:

     a. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Modelle nach
         Verbindung anzeigen".
     b. Klicken Sie auf "Plug & Play BIOS" oder auf 
         "Erweiterte Konfiguration und Power-Schnittstelle 
         (ACPI) BIOS".     
     c. Sehen Sie nach, ob folgender Eintrag angezeigt wird:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ODER-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 5.  INHALT DES DISTRIBUTIONSPAKETS
************************************************************
Das Intel(R) Chipset Software Installation Utility-Paket
enthält folgendes:

    Datei/en
    -------
    INFINST_xxx.EXE -or- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

Die in diesem Lieferpaket enthaltene Softwareversion ist
in der Datei RELNOTES.TXT angegeben.  

RELNOTES.TXT steht nur in englischer Sprache zur 
Verfügung.

Nach der Installation auf einem Windows 95-, Windows 
98-, Windows ME oder Windows 2000-System werden 
eine oder mehrere INF-Datei/en in folgendes
<Windows>\INF-Verzeichnis kopiert:

    Datei/en
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** HINWEIS:  Es werden nur die Dateien auf das 
                 System kopiert, die auf die aktuell 
                 erkannten Geräte verweisen.  Wenn 
                 die -A-Option festgelegt wird, werden 
                 die Dateien nicht in das 
                 <Windows>\INF-Verzeichnis kopiert.  
                 In Abschnitt 3C finden Sie weitere 
                 Informationen.

Eine oder mehrere der folgenden digitalen Signatur-
Datei/en sind NUR in Windows 98-, Windows ME oder 
Windows 2000-Systemen im <Windows>\CATROOT-
Verzeichnis installiert:

    Datei/en
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** HINWEIS:  Es werden nur die Dateien auf das System
                 kopiert, die auf die aktuell erkannten 
                 Geräte verweisen.  Wenn die -A-Option
                 festgelegt wird, werden die Dateien nicht
                 in das <Windows>CATROOT-Verzeichnis 
                 kopiert.  In Abschnitt 3C finden Sie 
                 weitere Informationen.

************************************************************
* 6.  ERMITTELN DER VERSIONSNUMMER DER SOFTWARE
************************************************************
Die in diesem Lieferpaket enthaltene Softwareversion ist in
der Datei RELNOTES.TXT angegeben.  

RELNOTES.TXT steht nur in englischer Sprache zur 
Verfügung.

Die in diesem Lieferpaket enthaltene Softwareversion kann
auch im folgenden Registratur-Standort gefunden werden:

    Name des Schlüssels: 
                \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Name des Wertes: version

************************************************************
* 7.  FEHLERBEHEBUNG
************************************************************
Es wird davon ausgegangen, daß die oben im Abschnitt 2 
erwähnten Systemanforderungen erfüllt sind.

Problem:      Beim Entfernen im Geräte-Manager oder bei
              einem Neustart tritt ein Systemabsturz auf.

Lösung:   Ein Systemabsturz bei einem Neustartvorgang 
          kann verschiedene Systemursachen haben.  
          Starten Sie bei einem Systemabsturz den 
          Computer neu, und öffnen Sie den Geräte-
          Manager.  Wenn die Geräte ordnungsgemäß 
          aufgelistet sind, und es keine weiteren Probleme
          gibt, war der Vorgang zum Wiederherstellen der
          .INF-Datei erfolgreich. Falls die Geräte nicht
          ordnungsgemäß konfiguriert sind, versuchen Sie
          dies zu beheben, indem Sie die in Abschnitt 4 
          beschriebenen Verfahren erneut ausführen.

          Wird das Problem dadurch nicht gelöst, 
          installieren Sie das Betriebssystem erneut.


Problem:  Nach Ausführung des Setup-Programms und 
          Neustarten des Systems meldet Windows, daß es 
          die folgende Datei nicht finden kann:
                      ESDI_506.pdr

Lösung:   Klicken Sie in dem Dialogfeld, in dem das 
          Problem auftritt, auf die Schaltfläche zum 
          Durchsuchen, suchen Sie das Verzeichnis 
          <Windows>\System\IOSubsys, und klicken 
          Sie auf "OK".  Das System sollte in der Lage 
          sein, diese Datei in dem entsprechenden 
          Verzeichnis zu finden, und mit einer 
          Auflistung für die neuen Geräte fortfahren.

Problem:  Nach Ausführung des Setup-Programms und 
          Neustarten des Systems meldet Windows, daß es 
          die folgende Datei nicht finden kann:
 
                    UHCD.SYS
                    USBD.SYS
                    USBHUB.SYS

Lösung:   Klicken Sie in dem Dialogfeld, in dem das 
          Problem auftritt, auf "Browse", finden Sie das 
          Verzeichnis <Windows>\System32\drivers 
          (bei Windows 98, Windows ME) bzw. 
          <Windows>\System (bei Windows 95), 
          und klicken Sie auf "OK".  Das System sollte 
          in der Lage sein, diese Datei in dem 
          entsprechenden Verzeichnis zu finden, und 
          mit einer Auflistung für die neuen Geräte 
          fortfahren.

Problem:  Während des Setup-Vorgangs wird die 
          Installation angehalten und nach folgenden 
          Dateien gefragt:
      
                    UHCD.SYS
                    USBD.SYS
                    USBHUB.SYS

Lösung:   Vergewissern Sie sich, daß die Windows 95 
          USB-Ergänzung vor dem Ausführen des 
          Setup-Programms für das Intel(R) Chipset 
           Software Installation Utility installiert wurde.

Problem: Nach Ausführen des Setup-Programms und 
         Neustarten des Systems meldet Windows, daß 
         folgende Datei nicht gefunden werden kann:
                 isapnp.vxd

Lösung:   Klicken Sie in dem Dialogfeld, in dem das 
          Problem auftritt, auf die Schaltfläche "Browse", 
          suchen Sie das Verzeichnis <Windows>\System
          directory, und klicken Sie auf "OK".  Das System
          sollte in der Lage sein, diese Datei in dem 
          entsprechenden Verzeichnis zu finden, und mit
          einer Auflistung für die neuen Geräte fortfahren.

Problem:  Nach Durchführung der automatischen 
          Installation wurde der Schlüssel 
          HKLM\Software\Intel\InfInst nicht erstellt, 
          oder für den Wert "install" ist nicht "success" 
          angegeben. 

Lösung:   Dies ist auf eine der folgenden Ursachen 
          zurückzuführen:
          - Das aktuelle System bietet keine Unterstützung
            für das Betriebssystem, oder
          - Das aktuelle System bietet keine Unterstützung
            für das Chipset.

          Überprüfen Sie die Systemanforderungen in 
          Abschnitt 2.

************************************************************
************************************************************
* HAFTUNGSAUSSCHLUSS
************************************************************
Intel erhebt keinen Anspruch auf Verwendbarkeit, 
Leistungsfähigkeit oder 
Garantie.  
INTEL SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG 
(OEM-Hersteller/unabhängige Hardware- und 
Softwareanbieter und Einzelbenutzer) definiert die Lizenz 
und die Anwendung der Software in ihrer Gesamtheit.
************************************************************
Die Informationen in diesem Dokument werden in 
Verbindung mit Intel-Produkten bereitgestellt.  Mit diesem 
Dokument wird weder ausdrücklich noch stillschweigend 
noch durch Rechtsverwirkung oder auf irgendeinem 
anderen Wege eine Lizenz für geistige Eigentumsrechte 
gleich welcher Art gewährt.  Intel übernimmt keinerlei 
Haftung und keine ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Garantien für den Verkauf und/oder Gebrauch von Intel-
Produkten, einschließlich der Haftung oder Garantien für 
den Handelswert und die Eignung für einen bestimmten 
Zweck sowie für Verletzungen von Patenten, 
Urheberrechten und Rechten an Warenzeichen oder 
anderen geistigen Eigentumsrechten.  Intel Produkte sind 
nicht für den Gebrauch in medizinischen Anwendungen 
oder Anwendungen zur Lebensrettung und -erhaltung 
vorgesehen.

************************************************************
Die Intel Corporation lehnt jegliche Garantien und Haftung
in bezug auf die Verwendung dieses Dokuments und der 
darin enthaltenen Informationen ab und übernimmt keine 
Verantwortung für Fehler in diesem Dokument. Außerdem
macht Intel keinerlei Zusage, den Inhalt dieses Dokuments 
zu aktualisieren.  Intel behält sich das Recht vor, dieses 
Dokument jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern.
************************************************************
************************************************************

* Die Rechte für Marken und Namen von Dritten liegen bei 
   den  jeweiligen Eigentümern.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000.

