************************************************************
** SVE ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Viktigt om installation
*                                                           
* OBS!  Detta dokument gäller system som innehåller 
*           följande kretsuppsättningar från Intel: 
*              Intel(R) 810 Chipset
*              Intel(R) 810E Chipset
*              Intel(R) 815 Chipset
*              Intel(R) 815E Chipset
*              Intel(R) 810EM Chipset
*              Intel(R) 820 Chipset
*              Intel(R) 820E Chipset
*              Intel(R) 840 Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT
************************************************************
Detta dokument innehåller följande avsnitt:

1.  Översikt
2.  Systemkrav
3.  Installera programvaran
    3A. Installera programvaran i interaktivt läge.
    3B. Installera programvaran i tyst läge.
    3C. Lista med tillgängliga kommandoradsflaggor
4.  Verifiera installation av programvaran
5.  Innehåll i distributionspaketet
6.  Identifiera programvarans versionsnummer
7.  Felsökning

************************************************************
* 1.  ÖVERSIKT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerar till målsystemet de INF-filer för Windows* som beskriver för operativsystemet hur kretsuppsättningskomponenterna ska konfigureras.  Detta behövs för att följande funktioner ska fungera på rätt sätt:

   - Core PCI och ISAPNP Services
   - AGP Support
   - IDE/ATA33/ATA66 Storage Support
   - USB Support
   - Identifiering av kretsuppsättningskomponenter från Intel i 
      Enhetshanteraren

************************************************************
* 2.  SYSTEMKRAV
************************************************************
1.  Programvaran som inkluderas i detta distributionspaket är utformad att fungera med följande
      kretsuppsättningskonfigurationer:

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e Chipset
          Intel(R) 815  Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 820E Chipset
          Intel(R) 840  Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset                 
          Intel(R) 850  Chipset

              
2.  Ett av följande operativsystem måste vara installerat i systemet:
    Windows 95      4.000.950  (första utgåvan)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 utan USB-tillägg
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 med USB-tillägg
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 med eller utan USB-tillägg)
    Windows 98      4.10.1998  (första utgåvan)
    Windows 98      Second Edition
                             4.10.2222  (första utgåvan)
    Windows ME     4.90.3000  (första utgåvan)
    Windows 2000  5.00.2195  (första utgåvan)

Gör så här för att kontrollera vilket operativsystem som har installerats på måldatorn:

    a. Klicka på Start.
    b. Välj Inställningar.
    c. Välj Kontrollpanelen.
    d. Dubbelklicka på ikonen System.
    e. Klicka på fliken Allmänt.
    f.  Verifiera vilket operativsystem som har installerats genom att läsa systeminformationen.
                              
3.  Programvaran ska installeras i system som har minst 32 MB systemminne.

4.  Det måste finnas tillräckligt med hårddiskutrymme i katalogen <TEMP> (vanligtvis 
       C:\WINDOWS\TEMP) för att programvaran ska kunna installeras.

Kontrollera med systemleverantören för att avgöra vilket operativsystem och vilken Intel-kretsuppsättning som används i systemet.  

************************************************************
* 3.  INSTALLERA PROGRAMVARAN
************************************************************
Den här programvaran kan installeras i två lägen: interaktivt eller tyst.  Det interaktiva läget kräver att användaren agerar när installationen pågår. Det tysta läget kräver ingen sådan aktion.

Dessutom erbjuder denna programvara en uppsättning med alternativ för kommandoradsflaggor som aktiverar utökade installationsfunktioner.  Kommandoradsflaggor skiljer inte mellan små och stora bokstäver.  Se avsnittet 
3C för detaljerade beskrivningar av dessa flaggor.

OBS!
Intel(R) Chipset Software Installation Utility distribueras i två format -- självextraherande .EXE-filer (INFINST_xxx.EXE) eller komprimerade .ZIP-filer (INFINST_xxx.ZIP).  Syntaxen på kommandoraden kan variera beroende på vilket distributionsformat du väljer.  Mer information finns i avsnitt 3C.

************************************************************
* 3A.  INSTALLERA PROGRAMVARAN I INTERAKTIVT LÄGE
************************************************************
1.  Kontrollera systemkraven.  Operativsystemet måste vara fullständigt installerat och köras på 
      systemet innan den här programvaran körs.

2.  Stäng alla aktiva program.  Annars kan det inträffa problem.

3.  Kör installationsprogrammet för InstallShield*:
       Med självextraherande .EXE-filer: INFINST_xxx.EXE
       Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE

4.  Du tillfrågas om du accepterar licensavtalet.  Om du inte accepterar avslutas
      installationsprogrammet innan några filer extraheras.
    
5.  Följ instruktionerna på skärmen och använd standardinställningar för att slutföra 
      installationen när operativsystemet har startats om.

6.  Då slutförs installationen av Intel(R) Chipset Software Installation Utility.  

************************************************************
* 3B.  INSTALLERA PROGRAMVARAN I TYST LÄGE
************************************************************
1.  Kontrollera systemkraven.  Operativsystemet måste vara fullständigt installerat och köras på
      systemet innan den här programvaran körs.

2.  Stäng alla aktiva program.  Annars kan det inträffa problem.

3.  Kör installationsprogrammet för InstallShield:
     För tyst installation med automatisk omstart:
       Med självextraherande .EXE-filer: INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE -b -s
     - ELLER -
     För tyst installation utan automatisk omstart:
       Med självextraherande .EXE-filer: INFINST_xxx.EXE -a -s
       Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE -s

4.  Verktyget utför de nödvändiga uppdateringarna och registrerar installationsstatus i följande
      nyckel i systemregistret:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Om verktyget installerades med flaggan "-b" startas systemet om automatiskt om 
      uppdateringen lyckades.

     OBS!  Systemet MÅSTE startas om för att alla enhetsuppdateringar skall träda i kraft.

6.  Kontrollera 'install'-värdet i registernyckeln som anges i steg 4 för att se om installationen 
      lyckades eller inte.

    Följande tabell beskriver de olika parametervärdena:

    Värde      Typ       Data                 Beskrivning
    ------     ----      ----                -----------
    "install"  String    "success"          Installationen lyckades.
                               "fail"                 Installationen misslyckades.
                                                        Inga INF-filer kopierades till systemet.
    "reboot"   String  "Yes"                Datorn måste startas om för att slutföra installationen.
                               "No"                  Datorn behöver inte startas om för att slutföra installationen
    "version"  String  <varierar>       Aktuellt versionsnummer för Intel(R) Chipset Software
                                                         Installation Utility
                                         
************************************************************
*  3C.  Lista med tillgängliga kommandoradsflaggor
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility stöder flera kommandoradsflaggor för olika installationsalternativ.  Alla kommandoradsflaggor och parametrar måste avgränsas med blanksteg, utom när det gäller språkkoden som följer efter flaggan '-L'.

På grund av de olika distributionsformat som finns tillgängliga för Intel(R) Chipset Software Installation Utility kan syntaxen för kommandoradsflaggorna variera:

1. Med självextraherande .EXE-filer:
      När du installerar programvaran med .EXE-filer måste du lägga till ett extra '-A' efter 
      programanropet INFINST_xxx.EXE (det vill säga INFINST_ENU.EXE -A) för att    
      kommandoradsparametrarna ska träda i kraft.  Den extra flaggan '-A' för det 
      självextraherande .EXE-paketet är INTE DENSAMMA som kommandoradsflaggan '-A' som 
      beskrivs nedan.  

      Exempel: Om du vill extrahera INF-filer med flaggan '-A' som beskrivs nedan, bör du anropa 
                      installationsprogrammet på följande sätt:
                         INFINST_ENU.EXE -A -A (valfritt -P)

2. Med komprimerade .ZIP-filer:
      När du installerar programvaran med .ZIP-filer behöver du inte lägga till några extra flaggor 
      till anropet av SETUP.EXE-programmet för att kommandoradsparametrarna ska träda i kraft.

      Exempel: Om du vill extrahera INF-filer med flaggan '-A' som beskrivs nedan, bör du anropa 
                      installationsprogrammet på följande sätt:
                          SETUP.EXE -A (valfritt -P)

Nedan följer en lista med alla tillgängliga kommandoradsflaggor som du kan använda tillsammans med programanropet.  Observera att flaggorna '-L' och '-S' MÅSTE anges sist i listan med kommandoradsflaggor.

Flagga          Beskrivning
----            -----------
-?                Hjälp.  Visar listan med tillgängliga kommandoradsflaggor.  Parametern fungerar 
                    bara i interaktivt läge.  

-A               Extraherar INF-filer, README.TXT och anvisningar för förladdning av OEM 
                    (PRELOAD.TXT) till antingen "C:\Program\Intel\InfInst" eller till katalogen 
                    <installationssökväg> som du anger med flaggan '-P'.  Programvaran installerar 
                    INTE dessa INF-filer till systemet.  Flaggan kan bara kombineras med flaggan '-P'.  
                    Alla andra alternativ ignoreras om du anger '-A'.  Parametern fungerar i tyst och 
                    interaktivt läge.

-B               Startar automatiskt om datorn efter installationen.  Flaggan ignoreras om du anger 
                    flaggan '-A'.  Parametern fungerar i tyst läge och interaktivt läge.

-L<språkkod>    Tvingar användargränssnittet InstallShield att visa angivet språk under 
                    installationen.  Observera att det inte får förekomma några blanksteg mellan '-L' 
                    och den fyrsiffriga språkkoden (se nedan).  Denna flagga och '-S' måste anges sist i 
                    listan med kommandoradsflaggor.  Parametern fungerar bara i interaktivt läge.

-P <installationssökväg>   
                    Anger destinationen på hårddiskenheten som INF-programfilerna ska kopieras till.  
                    Om du inte anger den här kommandoradsflaggan förutsätts katalogen 
                    <installationssökväg> vara följande:
                
                    C:\Program\Intel\INFInst
                
                    Om du använder flaggan utan alternativet '-A', kopieras bara README.TXT till 
                    <installationssökväg>.  Namnet på katalogen får innehålla blanksteg.  I så fall 
                    måste du emellertid skriva namnet på katalogen inom dubbla citattecken (").  
                    Parametern fungerar i tyst läge och interaktivt läge.

-S              Kör installationsprogrammet i tyst läge.  Inget användargränssnitt visas.   Denna 
                  flagga och '-L' måste anges sist i listan med kommandoradsflaggor.

                
Nedan följer de språkkoder som du kan använda tillsammans med flaggan '-L':

    Språk                                                    <språkkod>
    --------                                               ----------
    Kinesiska (PRC)                                        0804
    Kinesiska (Taiwan)                                   0404
    Danska                                                     0006
    Nederländska                                           0013
    Engelska (Storbritannien, internationell) 0809
    Engelska (USA)                                         0409
    Finska                                                      000B
    Franska (Kanada)                                     040C
    Franska (standard)                                   040C
    Tyska                                                       0007
    Italienska                                                 0010
    Japanska                                                   0011
    Koreanska                                                0012
    Norska                                                      0014
    Polska                                                       0015
    Portugisiska (Brasilien)                             0416
    Portugisiska (standard)                             0816
    Ryska                                                        0019
    Spanska                                                    000A
    Svenska                                                    001D
    Thailändska                                              001E

************************************************************
* 4.  VERIFIERA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN
************************************************************
Kör Enhetshanteraren för att verifiera korrekt installation och användning av INF-filerna.

För Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition och Windows ME:

   1.  Klicka på Start.
   2.  Välj Inställningar.
   3.  Välj Kontrollpanelen.
   4.  Dubbelklicka på ikonen System.
   5.  Gå till fliken Enhetshanteraren.
   6.  Klicka på Visa enheter efter anslutning.
   7.  Klicka på Plug and Play BIOS eller ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-BIOS.
   8.  Klicka på PCI-buss.

För Windows 2000:

   1.  Klicka på Start.
   2.  Välj Inställningar.
   3.  Välj Kontrollpanelen.
   4.  Dubbelklicka på ikonen System.
   5.  Klicka på fliken för maskinvara.
   6.  Klicka på knappen Enhetshanteraren.
   7.  Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
   8.  Klicka på Standard PC eller Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Klicka på PCI-buss.

När Enhetshanteraren har startats enligt beskrivningen ovan, kontrollerar du beskrivningarna för följande alternativ:

    *** OBS!  Enhetshanteraren visar endast namnen på de enheter som hittats i systemet för 
                    tillfället.

    Intel(R) 810 Chipset
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840  Chipset
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller - 2532


10. I vissa system kan även följande enheter uppdateras:

     a. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning
     b. Klicka på Plug and Play BIOS eller ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-BIOS.     
     c. Verifiera att följande enhet finns:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
        Intel(r) Security Driver

************************************************************
* 5.  INNEHÅLL I DISTRIBUTIONSPAKETET
************************************************************
Paketet med Intel(R) Chipset Software Installation Utility innehåller följande:

    Fil(er)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT

Den version av programvaran som finns i distributionpaketet anges i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT finns bara tillgänglig på engelska.

Efter installation på ett system av typ Windows 95, Windows 98, Windows ME eller Windows 2000 kopieras en eller fler av följande INF-filer till katalogen <Windows>\INF:

    Fil(er)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** OBS!  Endast de filer som är nödvändiga för funktionen av de identifierade enheterna på 
                  datorn kopieras till systemet.  Om du använder flaggan -A kopieras inga filer till 
                  katalogen <Windows>\INF.  Mer information finns i avsnitt 3C.

En eller flera av följande digitala signaturfiler installeras BARA till katalogen <Windows>\CATROOT på ett system av typ Windows 98, Windows ME eller Windows 2000:

    Fil(er)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** OBS!  Endast de filer som är nödvändiga för funktionen av de identifierade enheterna på 
                  datorn kopieras till systemet.   Om du använder flaggan -A kopieras inga filer till 
                  katalogen <Windows>\CATROOT.  Mer information finns i avsnitt 3C.

************************************************************
* 6.  IDENTIFIERA PROGRAMVARANS VERSIONSNUMMER
************************************************************
Den version av programvaran som finns i distributionpaketet anges i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT finns bara tillgänglig på engelska.

Versionsnummer för programvaran som medföljer distributionspaketet kan även fastställas genom att undersöka följande registerplats:

    Nyckelnamn:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Namn på värde: version

************************************************************
* 7.  FELSÖKNING
************************************************************
Systemkraven i avsnitt 2 ovan förutsätts vara uppfyllda.

Fel:      Datorn hänger sig vid borttagning med Enhetshanteraren eller under omstart.

Åtgärd:   Det finns flera olika orsaker till att datorn hänger sig under omstart.  Om datorn 
               hänger sig startar du om den och visar Enhetshanteraren.  Om enheterna visas korrekt 
               och inga fler fel inträffar lyckades återställningen av .INF-filerna.  Om enheterna inte 
               konfigureras korrekt bör du försöka att göra om proceduren i avsnitt 3.

               Om detta inte åtgärdar felen eller om ytterligare fel inträffar installerar du om 
               operativsystemet.


Fel:      När du har kört installationsprogrammet och startat om maskinen rapporterar Windows 
            att det inte kan hitta en av följande filer:
                   ESDI_506.pdr

Åtgärd:   Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta problem uppstår, leta reda på katalogen 
              <Windows>\System\IOSubsys och klicka på OK.  Systemet bör nu kunna hitta denna fil i 
              denna katalog och fortsätta omnumreringen för de nya enheterna.

Fel:      När du har kört installationsprogrammet och startat om maskinen rapporterar Windows 
            att det inte kan hitta en av följande filer:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Åtgärd:   Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta problem uppstår, leta reda på katalogen 
              <Windows>\System32\drivers (för Windows 98, Windows ME) eller <Windows>\System 
              (för Windows 95) och klicka på OK.  Systemet bör nu kunna hitta denna fil i denna 
              katalog och fortsätta omnumreringen för de nya enheterna.

Fel:      Under installationen stoppar installationsprogrammet och frågar efter en av följande 
             filer:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Åtgärd:   Försäkra dig om att Windows 95 USB-tillägg har installerats innan du körde
               installationsprogrammet för Intel(R) Chipset Software Installation Utility.

Fel:       När du har kört installationsprogrammet och startat om maskinen rapporterar Windows 
             att det inte kan hitta följande fil:
                  isapnp.vxd

Åtgärd:    Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta problem uppstår, leta reda på katalogen 
                <Windows>\System och klicka på OK.  Systemet bör nu kunna hitta denna fil i denna 
                katalog och fortsätta omnumreringen för de nya enheterna.

Fel:      När du har utfört den tysta installationen skapades inte nyckeln 
            HKLM\Software\Intel\InfInst, eller så är data i värdet "install" inte "success".

Åtgärd:   Det orsakas av någon av följande situationer:
               - Nuvarande system har inte ett operativsystem som stöds, eller
               - Nuvarande system har inte en kretsuppsättning som stöds.

               Kontrollera systemkraven i avsnitt 2.

************************************************************
************************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING
************************************************************
Intel gör inte några utfästelser angående användbarhet, ändamålsenlighet eller garanti.  
I LICENSAVTAL FÖR INTEL-PROGRAM (OEM-/IHV/ISV-distribution och enanvändare) definieras fullständigt det licensierade bruket av det här programmet.
************************************************************
Informationen i detta dokument medföljer produkterna från Intel.  Dokumentet medför ingen licens, vare sig uttryckligen eller implicit, genom anförande av bevekelsegrunder eller på annat sätt, till några immateriella rättigheter.  Intel friskriver sig från allt ansvar och från allt garantiansvar, både uttryckligen och implicit avseende försäljning och/eller användning av Intels produkter inklusive ansvar och garantier avseende lämplighet för ett särskilt ändamål, säljbarhet eller intrång i eventuella patent, upphovsrätt eller andra immaterialrättsliga lagar.  Intels produkter är inte avsedda för medicinska, livräddande eller livsuppehållande program.

************************************************************
Intel garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten hos eller fullständigheten i detta dokument och informationen i detta. Intel ansvarar inte heller för fel som kan förekomma i detta dokument och förbinder sig inte att uppdatera informationen i detta dokument.  Intel förbehåller sig rätten att göra ändringar i det här dokumentet när som helst utan föregående meddelande.
************************************************************
************************************************************

* Varumärken och namn från tredje part tillhör respektive företag.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2000

