************************************************************
** NOR *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Viktig-fil for installasjon
*                                                           
*  MERK:  Dette dokumentet gjelder systemer som inneholder
*	  følgende prosessorsett fra Intel: 
*              Intel(R) 810   Chipset
*              Intel(R) 810E  Chipset
*              Intel(R) 815   Chipset
*              Intel(R) 815E  Chipset
*              Intel(R) 815EM Chipset
*              Intel(R) 820   Chipset
*              Intel(R) 820E  Chipset
*              Intel(R) 840   Chipset
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset   
*              Intel(R) 850 Chipset           
*
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET
************************************************************
Dette dokumentet inneholder følgende avsnitt:

1.  Oversikt
2.  Systemkrav
3.  Installere programvaren
    3A. Installere programvaren i interaktivt modus
    3B. Installere programvaren i stille modus
    3C. Liste over tilgjengelige flaggalternativer for 
        kommandolinjen
4.  Kontrollere installasjonen av programvaren
5.  Innholdet i forsendelsespakken
6.  Identifisere programvarens versjonsnummer
7.  Feilsøking

************************************************************
* 1.  OVERSIKT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerer 
Windows* INF-filer på målsystemet som gir operativ-
systemet oversikt over hvordan prosessorsett-
komponentene vil bli konfigurert.  Dette er nødvendig 
for at følgende funksjoner skal virke ordentlig:

   - Sentrale PCI- og ISAPNP-tjenester
   - AGP-støtte
   - IDE/ATA33/ATA66-lagringsstøtte
   - USB-støtte
   - Identifisere Intel Chipset-komponenter i
     Enhetsbehandling

************************************************************
* 2.  SYSTEMKRAV
************************************************************
1. Programvaren som ligger i denne forsendelsespakken, er 
    utformet for å kunne brukes med følgende prosessorsett-
    konfigurasjoner:

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810E Chipset
          Intel(R) 815  Chipset
          Intel(R) 815E Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 820E  Chipset
          Intel(R) 840 Chipset
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset 
          Intel(R) 850 Chipset

              
2.  Ett av følgende operativsystemer må være installert på 
    systemet:
    Windows 95      4.00.950   (Opprinnelig versjon)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 uten USB-tillegg)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 med USB-tillegg)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 med eller uten
                                 USB-tillegg)
    Windows 98      4.10.1998  (Opprinnelig versjon)
    Windows 98 Andre utgave
	            4.10.2222  (Opprinnelig versjon)
    Windows ME      4.90.3000  (Opprinnelig versjon)
    Windows 2000    5.00.2195  (Opprinnelig versjon)

Hvis du vil kontrollere hvilket operativsystem som er 
installert på målsystemet, følger du instruksjonene
nedenfor:

    a.  Klikk på Start.
    b.  Velg Innstillinger.
    c.  Velg Kontrollpanel.
    d.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
    e.  Velg kategorien Generelt.
    f.  Kontroller hvilket operativsystem som er installert 
        ved å lese systeminformasjon.
                              
3.  Programvaren skal installeres på systemer med minst 32 MB 
    systemminne.

4.  Det bør være nok ledig diskplass i <TEMP>-katalogen 
    (vanligvis C:\Windows\Temp) på systemet hvor denne 
    programvaren skal installeres.

Undersøk med systemleverandøren hvilket operativsystem og 
hvilke Intel prosessorsett som er i bruk på systemet.  

************************************************************
* 3.  INSTALLERE PROGRAMVAREN
************************************************************
Denne programvaren kan installeres i to modi: Interaktiv 
eller stille.  I interaktivt modus må brukeren angi 
informasjon under installasjonen, mens stille modus ikke 
krever inndata fra brukeren.

I tillegg tilbyr programvaren et sett med 
kommandolinjeflagg-alternativer som aktiverer utvidet 
installasjonsfunksjonalitet.  Kommandolinjeflaggene skiller
ikke mellom store og små bokstaver.  Se avsnitt 3C for 
detaljerte beskrivelser av flaggene.

Viktig merknad:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility leveres i to 
forskjellige format -- selvutpakeende .EXE-filer
(INFINST_xxx.EXE) or komprimerte .ZIP- filer
(INFINST_xxx.ZIP).  Kommandolinjen kan være forskjellig 
avhengig av hvilket distribusjonsformat som brukes. 
Se avsnitt 3C for mer informasjon.

************************************************************
* 3A.  INSTALLERE PROGRAMVAREN I INTERAKTIV MODUS
************************************************************
1.  Kontroller systemkravene.  Operativsystemet må være 
    fullstendig installert og kjøre på datamaskinen før du 
    kjører dette programmet.

2.  Lukk eventuelle åpne programmer.  Ellers kan du få 
    problemer.

3.  Kjør installasjonsprogrammet InstallShield*:
       Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil:
                                           INFINST_xxx.EXE
       Distribusjon med komprimert ZIP-fil: SETUP.EXE

4.  Du vil bli bedt om å godta lisensavtalen.  Hvis du ikke
    kan godta den, vil installasjonsprogrammet avsluttes 
    før filer utpakkes.
    
5.  Følg instruksjonene på skjermen, og bruk 
    standardinnstillinger til å fullføre installasjonen 
    etter at systemet har startet på nytt.

6.  Dette fullfører installasjonen av Intel(R) Chipset
    Software Installation Utility (installasjonsverktøyet 
    for programvare til Intel(R) prosessorsett).  

************************************************************
* 3B.  INSTALLERE PROGRAMVAREN I STILLE MODUS
************************************************************
1.  Kontroller systemkravene.  Operativsystemet må være 
    fullstendig installert og kjøre på datamaskinen før du 
    kjører dette programmet.

2.  Lukk eventuelle åpne programmer.  Ellers kan du få 
    problemer.

3.  Kjør installasjonsprogrammet InstallShield:
    For stille installasjon med automatisk omstart:
       Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil: 
                                    INFINST_xxx.EXE 
       -a -b -s
       Distribusjon med komprimert ZIP-fil: SETUP.EXE
       -b -s
    -ELLER-
    For stille installasjon uten automatisk omstart:
       Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil: 
                                    INFINST_xxx.EXE -
       a -s
       Distribusjon med komprimert ZIP-fil: SETUP.EXE -s

4.  Programmet vil utføre de nødvendige oppdateringer og 
    registrere installasjonsstatusen i følgende 
    systemregisternøkkel:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

5.  Hvis programmet ble startet med flagget "-b", vil 
    systemet automatisk startes på nytt hvis 
    oppdateringen var vellykket.

    MERK:  Systemet MÅ startes på nytt for at alle 
           enhetsoppdateringer skal tre I kraft.

6.  Hvis du vil finne ut om installasjonen var vellykket, 
    kontrollerer du verdien for "install" i 
    registernøkkelen som er angitt i trinn 5.

    I tabellen nedenfor ser du en beskrivelse av de
    forskjellige parameterverdiene:

    Verdi      Type      Data       Beskrivelse
    ------     ----      ----       -----------
    "install"  Streng    "success"  Installasjonen var 
                                    vellykket.
                         "fail"     Installasjonen var 
                                    mislykket.
                                    Ingen INF-filer ble 
                                    kopiert til 
                                    datamaskinen.

    "reboot"   Streng    "Yes"      Systemet må startes på 
                                    nytt før installasjonen 
                                    kan fullføres.
                         "No"       Du trenger ikke å starte 
                                    maskinen på nytt for å 
                                    fullføre installasjonen.
                                
    "version"  Streng    <variabel> Gjeldende versjonsnummer 
                                    for Intel(R) Chipset 
                                    Software Installation 
                                    Utility
                                         
************************************************************
* 3C.  LISTE OVER TILGJENGELIGE FLAGGALTERNATIVER FOR 
       KOMMANDOLINJEN
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility støtter flere 
kommandolinjeflagg  for en rekke installasjonalternativer.  
Alle kommandolinjeflagg og -parametere må skilles med 
mellomrom, med unntak av språkkoden etter flagget "-L".

På grunn av de forskjellige distribusjonsformatene som 
finnes for Intel(R) Chipset Software Installation Utility, 
kan kommandolinjesyntaksen variere:

1. Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil:
      Når du installerer denne programvaren med EXE-
      distribusjon, må det legges til en ekstra "-A" i 
      programkoden ISECDRV_AUTOL.EXE (dvs. 
      ISECDRV_AUTOL.EXE -A) for at kommandolinjeparameterne 
      skal overføres riktig.  Det ekstra "-A"-flagget for 
      den selvutpakkende, EXE-filen er FORSKJELLIG fra 
      kommandolinjeflagget "-A" som beskrives nedenfor.  

      Eksempel: Hvis du vil trekke ut INF-filer ved hjelp
      av "-A"-flagget som beskrives nedenfor, må 
      installasjonsprogrammet startes slik:
               INFINST_ENU.EXE -A -A (valgfri -P)

2. Distribusjon med komprimert ZIP-fil:
      Når du installerer programvaren fra den 
      komprimerte .ZIP-filen er det ikke nødvendig å legge
      til ekstra flagg til programkoden SETUP.EXE for at
      kommandolinjeflaggene skal overføres riktig.

      Eksempel: Hvis du vil trekke ut INF-filer ved hjelp
                av "-A"-flagget som beskrives nedenfor, må 
                installasjonsprogrammet startes slik:
                    SETUP.EXE -A (valgfri -P)

Nedenfor finner du en liste over alle tilgjengelige 
kommandolinjeflagg som kan brukes med programkoden.  Vær 
oppmerksom på at flaggene "-L" og "-S" MÅ angis til slutt
i listen over kommandolinjeflagg.

Flagg           Beskrivelse
----            -----------
-?              Hjelpeflagg.  Viser listen over 
                tilgjengelige kommandolinjeflagg.  Denne 
                parameteren fungerer 
                bare i interaktiv modus.  

-A              Trekker ut INF-filer, VIKTIG.TXT og 
                instruksjoner for OEM-innlasting
                (PRELOAD.TXT)til enten 
                "C:\Programfiler\Intel\IsfInst" eller 
                katalogen <Installasjonsbane> som angis 
                ved hjelp av flagget "-P".  Programvaren 
                vil IKKE installere disse INF-filene på 
                systemet.  Dette flagget kan bare 
                kombineres med flaggalternativet "-P". 
                Alle andre flagg vil bli ignorert hvis 
                flagget "-A" er angitt.  Denne 
                parameteren fungerer i både stille og 
                interaktiv modus.

-B              Starter automatisk systemet på nytt etter 
                installasjonen.  Dette flagget blir 
                ignorert hvis flagget "-A" er angitt.  
                Denne parameteren fungerer 
                i både stille og interaktiv modus.

-L<Språkkode>   Tvinger brukergrensesnittet i 
                InstallShield til å vise det 
                spesifiserte språket under 
                installasjonen. Vær oppmerksom på at 
                det IKKE skal være mellomrom 
                mellom "-L" og den 4-sifrede språkkoden
                (se nedenfor).  Dette flagget og flagget
                "-S" må plasseres på slutten av listen 
                med flagg.  Denne parameteren fungerer 
                bare i interaktiv modus.

-P <Installasjonsbane>   
                Angir hvor på harddisken 
                INF-programfilene skal kopieres.  Hvis 
                dette flagget ikke er angitt på 
                slutten av kommandolinjen, vil 
                <Installasjonsbane> 
                som standard bli:
                
                   C:\Programfiler\Intel\INFInst
                
                Hvis dette flagget brukes uten 
                alternativet "-A", vil bare VIKTIG.TXT 
                kopieres til <Installasjonsbane>.  
                Katalognavnet kan inneholde mellomrom.  
                I dette tilfellet må imidlertid 
                katalognavnet settes i doble 
                anførselstegn (").  Denne parameteren 
                fungerer i både stille og interaktiv 
                modus.

-S              Kjører installasjonsprogrammet i stille
                modus.  Det vises ikke noe 
                brukergrensesnitt.   Dette flagget og
                flagget "-L" må plasseres på slutten av 
                listen ove kommandolnjeflagg.

                
Nedenfor vises språkkodene som brukes med flagget "-L":

    Språk                      <Språkkode>
    --------                   ----------
    Kinesisk (Folkerepublikken)   0804
    Kinesisk (Taiwan)             0404
    Dansk                         0006
    Nederlandsk                   0013
    Engelsk (UK/internasjonal)    0809
    Engelsk (USA)                 0409
    Finsk                         000B
    Fransk (Canada)               0C0C
    Fransk (Standard)             040C
    Tysk                          0007
    Italiensk                     0010
    Japansk                       0011
    Koreansk                      0012
    Norsk                         0014
    Polsk                         0015
    Portugisisk (Brasil)          0416
    Portugisisk (Standard)        0816
    Russisk                       0019
    Spansk                        000A
    Svensk                        001D
    Thai                          001E

************************************************************
* 4.  KONTROLLERE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN
************************************************************
Kjør Enhetsbehandling for å kontrollere riktig installasjon 
og bruk av INF-filene.

For Windows 95, Windows 98 og Windows 98 Andre utgave, 
Windows ME:

   1.  Klikk på Start.
   2.  Velg Innstillinger.
   3.  Velg Kontrollpanel.
   4.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
   5.  Klikk på Enhetsbehandling.
   6.  Velg Vis enheter etter tilkobling.
   7.  Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration 
       and Power Interface (ACPI)-BIOS.
   8.  Velg PCI-buss.

For Windows 2000:

   1.  Klikk på Start.
   2.  Velg Innstillinger.
   3.  Velg Kontrollpanel.
   4.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
   5.  Klikk på Maskinvare.
   6.  Velg Enhetsbehandling.
   7.  Fra Vis meyen, velg Vis enheter etter tilkobling.
   8.  Velg Standard PC eller Advanced Configuration and 
       Power Interface (ACPI)-PC.
   9.  Velg PCI-buss.

Når Enhetsbehandling er startet som beskrevet ovenfor, 
kontrollerer du beskrivelsene av følgende oppføringer:

    *** MERK:  Enhetsbehandling viser bare navnene på 
               enheter som faktisk finnes på systemet.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
           Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reservert)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICHO):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal
           Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal
           Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP
           controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset 
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 
    815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller -244A 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller -2532 


10. På enkelte systemer kan det hende at følgende enhet 
    også er oppdatert:

     a. Velg Vis enheter etter tilkobling.
     b. Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration
        and Power Interface (ACPI)-BIOS.     
     c. Kontroller at følgende oppføring finnes:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
        Intel(R) Security Driver.

************************************************************
* 5.  INNHOLDET I FORSENDELSESPAKKEN
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility pakken 
inneholder følgende elementer:

    Fil(er)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
    VIKTIG.TXT

Programvareversjonen som er inkludert i distribusjonspakken
er angitt i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT finnes kun på engelsk.

Etter installasjon på Windows 95, Windows 98, Windows ME 
eller Windows 2000 vil en eller flere av INF-filene 
kopieres til <Windows>\INF-katalogen:

    Fil(er)
    -------
    440MXCOR.INF
    440MXIDE.INF
    440MXUSB.INF
    810.INF
    810B.INF
    820.INF
    820B.INF
    840.INF
    850.INF
    ICH2AUD.INF
    ICH2CORE.INF
    ICH2IDE.INF
    ICH2SMB.INF
    ICH2USB.INF
    ICHx.INF
    ICHxIDE.INF
    ICHxSMB.INF
    ICHxUSB.INF
    IFWH.INF
    IHOST.INF
    P64H.INF
    P64HRES.INF
    PIIXXIDE.INF
    PIIXXUSB.INF
    PIIX4.INF
    815.INF


   *** MERK:  Bare filer som hører til enheter som 
              oppdages på systemet i øyeblikket, kopieres 
              til systemet.  Hvis alternativet "-A" brukes,
              vil filene ikke kopieres til katalogen 
              <Windows>\INF.  Se avsnitt 3C for mer 
              informasjon.

En eller flere av følgende digital signaturfiler 
installeres i katalogen <Windows>\CATROOT BARE på 
datamaskiner med Windows 98, Windows ME eller Windows 2000:

    Fil(er)
    -------
    440MXCOR.CAT
    440MXIDE.CAT
    440MXUSB.CAT
    810.CAT
    820.CAT
    820B.CAT
    840.CAT
    850.CAT
    ICHx.CAT
    ICHxIDE.CAT
    ICHxSMB.CAT
    ICHxUSB.CAT
    IFWH.CAT
    P64H.CAT
    P64HRES.CAT
    815.CAT
    ICH2AUD.CAT
    ICH2CORE.CAT
    ICH2IDE.CAT
    ICH2USB.CAT
    ICH2SMB.CAT
    CPHOSTA.CAT
    ICH2CORM.CAT
    ICH2IDEM.CAT


   *** MERK:  Bare filer som refererer til gjeldende 
              registrerte enheter vil kopieres til 
              datamaskinen.  Hvis alternativet "-A" 
              brukes, vil filene ikke kopieres til 
              katalogen <Windows>\CATROOT.  Se avsnitt 
              3C for mer informasjon.

************************************************************
* 6.  IDENTIFISERE PROGRAMVARENS VERSJONSNUMMER
************************************************************
Programvareversjonen som er inkludert i distribusjonspakken
er angitt i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT finnes kun på engelsk.

Du kan også finne ut hvilken programvareversjon som er
inkludert i distribusjonspakken ved å undersøke følgende 
registerområde:

    Nøkkelnavn: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Verdinavn: versjon

************************************************************
* 7.  FEILSØKING
************************************************************
Det antas at systemkravene i avsnitt 2 ovenfor er oppfylt.

Problem:      Systemet låser seg under fjerning i
              Enhetsbehandling eller under omstart.

Løsning:   Systemet kan låse seg under omstart som resultat
           av flere mulige systemproblemer.  Hvis systemet 
           låser seg skal du starte maskinen på nytt og gå
           til Enhetsbehandling.  Hvis enhetene er oppført
           riktig og du ikke får flere problemer med 
           systemet var gjenopprettingsprosessen av 
           INF-filen vellykket.  Hvis enhetene ikke er 
           konfigurert riktig, kan du prøve å kjøre 
           prosedyren i avsnitt 3 på nytt.

           Hvis dette ikke løser problemene, eller hvis
           det oppstår andre problemer, må du installere 
           operativsystemet på nytt.


Problem:   Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og 
           startet maskinen på nytt opplyser Windows at de
           ikke kan finne en av følgende filer:
                   ESDI_506.pdr

Løsning:   Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor 
           problemet oppstår finn katalogen 
           <Windows>\System\IOSubsys og klikk på OK.  
           Datamaskinen bør være I stand til å finne 
           filen I denne katalogen og fortsette 
           gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:   Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og
           startet maskinen på nytt opplyser Windows at det 
           ikke kan finne en av følgende filer:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Løsning:   Klikk på Bal gjennom I dialogboksen hvor dette
           skjer, finn katalogen<Windows>\System32\drivers 
           (for Windows 98, Windows ME) eller 
           <Windows>\System (for Windows 95), og klikk på 
           OK.  Datamaskinen bør være i stand til å finne 
           filen i denne katalogen og fortsette 
           gjenopptellingen av e nye enhetene.

Problem:   Under installasjonen stanser
           installasjonsprogrammet og ber om en av følgende
           filer:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Løsning:   Sjekk at Windows 95 USB-tillegget er installert
           for du kjører installasjonsprogrammet for 
           Intel(R) Chipset Software Installation Utility.

Problem:   Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og 
           startet maskinen på nytt opplyser Windows at det 
           ikke kan finne følgende fil:
                  isapnp.vxd

Løsning:   Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor 
           problemet oppstår finn katalogen <Windows>\System
           og klikk på OK. Datamaskinen bør være i stand til
           å finne filen i denne katalogen og fortsette 
           gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:      Etter en stille installasjon ble ikke nøkkelen 
              HKLM\Software\Intel\InfInst eller dataen i 
              verdien "install" er ikke "success".

Løsning:   Dette er forårsaket av ett av følgende scenarier:
               - Dette systemet har ikke et støttet 
                 operativsystem, 
                 eller
               - Dette systemet har ikke et støttet
                 prosessorsett.

            Se under Systemkrav i avsnitt 2.

************************************************************
************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE
************************************************************
Intel fremsetter ingen påstander om anvendelighet, 
effektivitet eller garanti.  
INTEL LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE (OEM / IHV / 
ISV-distribusjon og Sluttbruker) definerer fullstendig den
tillatte bruken av denne programvaren.
************************************************************
Informasjonen i dette dokumentet gis i forbindelse med Intel 
produkter.  Dette dokumentet overfører ingen
åndsverksmessige rettigheter, verken uttrykt eller 
underforstått, ved antakelse eller på annen måte.  Intel 
påtar seg intet erstatningsansvar, og Intel fraskriver seg 
enhver uttrykt eller underforstått garanti angående salg 
og/eller bruk av Intels produkter, inkludert 
erstatningsansvar eller garantier angående egnethet for et 
bestemt formål, salgbarhet eller overtredelse av patenter, 
copyright eller annen åndverksmessig eiendom.  Intel 
produkter er ikke beregnet på medisinske formål eller på 
å på noen måte brukes til å redde eller opprettholde 
livsfunksjoner.

************************************************************
Intel Corporation fraskriver seg enhver garanti og ethvert 
erstatningsansvar for bruken av dette dokumentet og 
informasjonen i det, og påtar seg intet ansvar for 
eventuelle feil som kan forekomme i dette dokumentet. Intel
forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i 
dette dokumentet.  Intel forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i dette dokumentet når som helst og uten varsel.
************************************************************
************************************************************

* Merker og navn på tredjepartsprodukter tilhører sine 
   respektive eiere.

Copyright (c) Intel Corporation 1997-2000

